
建筑工程预决算复习资料
一、单项选择题

1、（   ）是指：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。

A、定额          B、定额水平      

C、劳动定额      D、材料定额  
2、材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量，是指该周转材料的（   ）。

A、一次使用量      B、回收量        

C、周转使用量     D、摊销量 
3、CIF表示进口设备的（   ）。

A、离岸价        B、目的港船边交货价

C、离岸运输价     D、到岸价 
4、下列哪项不属于索赔费用项目（   ）。

A、分包费         B、保险费        

C、保证金        D、税金 
5、由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（   ）收取保管费。

A、30%           B、50%         

C、70%           D、90% 
二、判断题

1、 计算地面垫层工程量时，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。（      ）

2、 计算地面垫层工程量时，应扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内孔洞所占体积。（      ）

3、 块料面层按实铺面积计算，单位为m2。（      ）

4、 楼梯面层（包括踏步、平台、以及小于500mm宽的楼梯井）按水平投影面积计算。（      ）

5、 坡度系数等于斜长除以水平长。（      ）

三、填空题
1、材料消耗定额是由__________________和_________________组成的。 

2、设备分为__________________设备和__________________设备。 

3、预算定额的计量单位一般根据__________________或________________的特征及变化规律来确定。 

4、建筑工程概算指标是一种用__________________或__________________或__________________为计量单位，以整个建筑物为依据编制的定额。 

5、__________________是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标。 

四、简答题

1、简述工程造价管理的目的。 

2、建筑安装工程费用划分的新规定有哪些方面？ 

1、 五、计算题

2、 根据图1所示尺寸，计算该建筑物的室内地面面层工程量。
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图1  某建筑平面图

墙厚：240；门宽：M1：1.20m；M2：0.90m；M3：1.00m；M4：1.20m

2、根据图1，计算该建筑物室内花岗岩地面工程量。
建筑工程概预算复习资料答案
一、单项选择题

1、A    2、   3、C   4、D    5、 
二、判断题

1   2×   3√   4    5√  

三、填空题

1、净耗量  损耗量  2、标准  非标准  3、结构构件  分项工程

4、建筑面积  体积  万元造价   5、  
四、简答题

1、答：工程造价管理就是合理确定和有效控制工程造价。要做到这一点，首先，做好建设方案和设计方案比选、优化设计。第二，在设计施工阶段有效控制概算、预算。合同价、结算价不超过造价限额。第三，设计文件是否达到必要的设计深度，概、预算本身的质量及精度。第四，投标报价的质量。

2、答：新规定有，（1）计划利润率应为竞争性利润率；（2）按不同类型的工程确定费率；（3）土建工程间接费的计算基础是直接费。答案适当拓展
五、计算题

1.室内地面面积=建筑面积-墙结构面积

                =（9+0.24）×（6+0.24）-[(9+6) ×2+6-0.24+5.1-0.24] ×0.24

                =57.66-40.62×0.24

                =47.91 m2

2.花岗岩地面面层=室内地面面层+门洞开口部分面积=47.91+（1.2+0.9+1.00+1.20）×0.24=47.91+1.03 =48.94 m2
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