
  建筑工程预决算复习资料  
一、单项选择

1、（   ）是指：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。

A、定额       B、定额水平      C、劳动定额      D、材料定额  
2、材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量，是指该周转材料的（   ）。

A、一次使用量   B、回收量        C、周转使用量    D、摊销量 
3、CIF表示进口设备的（   ）。

A、离岸价     B、目的港船边交货价C、离岸运输价    D、到岸价 
4、下列哪项不属于索赔费用项目（   ）。

A、分包费      B、保险费        C、保证金      D、税金 
5、由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（   ）收取保管费。

A、30%        B、50%         C、70%         D、90% 
6、底层框架填充墙高度为（   ）。

A、自室内地坪算至上层屋面板或楼板项面，扣板厚     

B、自室内地坪至框架梁底         C、自室内地坪至框架梁顶         
D、自室内地坪至上层屋面板成楼板底面加10cm 
7、平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差（    ）厘米以内找平。

A、30     B、35     C、10     D、20 
8、层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积？（   ）

A、按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/4计算

B、按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算
C、按建筑物外墙勒脚以上的外围面积计算        D、不用计算 

9、在招标时间较短的情况下，工程项目标底的审查，一般采用（    ）方法。

A、全面审查法  B、筛选审查法  C、造价对比审查法  D、重点抽查法 
10、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在（     ）m2以内的空洞，不予扣除，洞侧壁模板亦不增加。

A、0.1          B、0.2           C、0.3           D、0.5

判断题

计算地面垫层工程量时，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。（      ）

计算地面垫层工程量时，应扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内孔洞所占体积。（      ）

块料面层按实铺面积计算，单位为m2。（      ）

楼梯面层（包括踏步、平台、以及小于500mm宽的楼梯井）按水平投影面积计算。（      ）

坡度系数等于斜长除以水平长。（      ）

坡度和坡度系数是同一个概念。（      ）

建筑物墙基防水、防潮层，外墙长度按中心线，内墙长度按净长乘以宽度计算，单位为m2 。（      ）

构筑物及建筑物地下室防水层，按实铺面积计算。（      ）

阳台底面抹灰应按其水平投影面积的一半计算，单位为m2。（      ）

10、外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗、洞口空圈的面积，其侧壁面积不另增加。（      ）

三、填空题
1、材料消耗定额是由__________________和_________________组成的。 

2、设备分为__________________设备和__________________设备。 

3、预算定额的计量单位一般根据__________________或________________的特征及变化规律来确定。 

4、建筑工程概算指标是一种用__________________或__________________或__________________为计量单位，以整个建筑物为依据编制的定额。 

5、__________________是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标。 

6、基本建设是人们将一定的物质财富及资源转化为__________________所进行的建设工作。 

7、平屋面无天棚的内墙高度为自设计室内地坪至______________或______________，并扣除板厚。 

8、建筑领域的“三乱”是指         、        、        。 
9、设计概算是根据________________和________ _____、概算定额、费用定额指标等资料，计算建设工程全部费用。
10、脚手架工程无法按            进行“两算”对比，只能用             进行对比。
四、简答题

1、简述工程造价管理的目的。 

 
2、建筑安装工程费用划分的新规定有哪些方面？ 

五、计算题

根据图1所示尺寸，计算该建筑物的室内地面面层工程量。
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图1  某建筑平面图

墙厚：240；门宽：M1：1.20m；M2：0.90m；M3：1.00m；M4：1.20m

2、根据图1，计算该建筑物室内花岗岩地面工程量。
建筑工程概预算复习资料

一、单项选择题

1、A2、D 3、C 4、D 5、   6、B7、A 8、B  9、D 10、 
二、判断题

1√  2× 3√ 4     5√  6×  7√  8√  9×   10√
填空题

1、净耗量  损耗量  2、标准  非标准  3、结构构件  分项工程

4、建筑面积  体积  万元造价   5、    6、固定资产  

7、屋面板  楼板面顶面

8、乱收费  乱摊派  乱挤占成本

9、初步设计  扩大初步设计

10、实物量  金额

四、简答题

1、答：工程造价管理就是合理确定和有效控制工程造价。要做到这一点，首先，做好建设方案和设计方案比选、优化设计。第二，在设计施工阶段有效控制概算、预算。合同价、结算价不超过造价限额。第三，设计文件是否达到必要的设计深度，概、预算本身的质量及精度。第四，投标报价的质量。

2、答：
五、计算题

1.答： 室内地面面积=建筑面积-墙结构面积

                =（9+0.24）×（6+0.24）-[(9+6) ×2+6-0.24+5.1-0.24] ×0.24

                =57.66-40.62×0.24

                =47.91 m2

2.答： 花岗岩地面面层=室内地面面层+门洞开口部分面积=47.91+（1.2+0.9+1.00+1.20）×0.24=47.91+1.03 =48.94 m2
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