
建筑工程预决算：
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共计40分)  

1、根据建筑安装工程定额编制式的原则,按平均先进水平编制的是(     )
A.预算定额     B.企业定额      C.概算定额      D.概算指标

2、对于施工周转材料能计入材料定额消耗量的是(     )
A.一次使用量   B.摊销量        C.净用量        D.回收量

3、10m³一砖厚普通黏土砖墙中砂浆的净用量应为(     )
A.2.51 m³      B.2.38m³        C.2.26m³        D.1.59m³
4、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m³砌体基本用工为工日13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为(     )
A.14.85工日/10m³               B.17.52工日/10m³ 

C.18.7工日/10m³                D.20.35工日/10m³
5、在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细，次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的(     )
A.平均先进性原则 B.时效性原则   C.保密原则    D.简明适用的原则

6、关于预算定额，以下表述正确的是(     )
A.预算定额是编制概算定额的基础

B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的

C.预算定额是概算定额的扩大与合并

D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差

7、一别墅庭院有石砌围墙，下为毛石基础，墙内地坪标高为—0.45m，墙外地坪标高为—1.2m，在计算砌石工程量时，下列说法正确的是(     )
A.—1.2m以下为毛石基础，—1.2m以上为石墙

B.—0.45m以下为石基础，—0.45m以上为石墙

C.以—0.825m为界，下为石基础m上为石墙

D.—1.2m以下为石基础，—0.45m以上为石墙

8、计时观察法最主要的三种方法是(     )
A.测时法、写实记录法、混合法 

B.写实记录法、工作日写实法、混合法

C.测时法、写实记录法、工作日写实法 

D.写实记录法、选择测时法、工作日写实法

9、确定机械台班定额消耗量时，首先应(     )
A.确定正常的施工条件             B.确定机械正常生产率

C.确定机械工作时间的利用率       D.确定机械正常的生产效率

10、计算钢筋工程量时，其搭接长度的计算方法是(     )
A.设计未规定的不计               B.设计已规定的不计

C.设计未规定的应计               D.不论设计是否对定均应计算

11、(     )是指，在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。

A.定额         B.定额水平        C.劳动定额       D.材料定额

12、材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量，是指该周转材料的(     )。

A.一次使用量   B.回收量          C.周转使用量     D.摊销量

13、CIF表示进口设备的(     )。

A.离岸价       B.目的港船边交货价 C.离岸运输价    D.到岸价

14、下列哪项不属于索赔费用项目(     )。

A.分包费       B.保险费          C.保证金         D.税金

15、由建设单位供应的材料施工单位按采购保管费的(     )收取保管费。

A.30%          B.50%             C.70%            D.90%

16、底层框架填充墙高度为(     )。

A.自室内地坪算至上层屋面板或楼板项面，扣板厚

B.自室内地坪至框架梁底

C.自室内地坪至框架梁顶

D.自室内地坪至上层屋面板成楼板底面加 10cm

17、平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差(     )厘米以内找平。

A.30 B.35 C.10 D.20

18、层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积(     )

A.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/4计算

B.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算

C.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积计算

D.不用计算

19、在招标时间较短的情况下，工程项目标底的审查，一般采用(     )方法。

A.全面审查法   B.筛选审查法      C.造价对比审查法  D.重点抽查法

20、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在(     )m²以内的空洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加。

A.0.1          B.0.2             C.0.3             D.0.5

二、多项选择题
1、计算墙面抹灰工程量规定正确的是(     )
A.不包括墙面勾缝  B.按设计图示尺寸以面积计算  C.扣除墙裙抹灰

D.门窗洞口侧面勾缝郑家  E.扣除踢脚线抹灰

2、影响建筑材料预算价格变动的因素包括(     )
A.定额材料消耗量  B.材料生产成本              C.运输距离

D.市场供求        E.材料供应体制

3、工程建设定额按编制程序和用途可分为(     )
A.施工定额  B.预算定额  C.概算指标  D.劳动消耗定额  E.材料消耗定额

4、施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为(     )
A.施工定额是施工企业计划管理的依据

B.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

C.施工定额是编制施工预算的基础

D.施工定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据

E.施工定额有利于推广先进技术(     )
5、工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分有 

A.建筑工程，安装工程  B.卫生工程  C.装饰装修工程

D.园林绿化工程  E.市政工程
三、名词解释 

1、施工定额:

单项工程:
3、措施项目:
4、工程量:

周转性材料:
四、简答题
1、简述工程造价管理的目的。

2、建筑安装工程费用划分的新规定有哪些方面？
3、影响工程概预算费用的因素有那些。

4、工程量清单编制的程序和步骤是怎样的？
5、高低联跨建筑物该如何计算建筑面积？
五、论述题
请简要论述工程量清单的意义。

建筑工程预决算参考答案：
一、单项选择
1.B   2.B   3.C   4.C   5.D   6.A   7.D   8.C   9.A   10.A 
11.A  12.D  13、C  14.D  15.C  16.B  
二、多选题
1.BC   2.BCDE   3.ABC   4.ABCE     
三、名词解释
1.施工定额:是施工企业直接用于建筑工程投标取价、施工管理与经济核算的一种定额。
2.单项工程:是指能够独立设计、独立施工，建成后能够独立发挥生产能力或工程效益的工程项目。
3.措施项目: 为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等
方面的非工程实体项目。
4.工程量:把设计图纸的内容按定额的分项工程或按结构构件项目划分，并按计算规则进行计算，以物理计量单位或自然计量单位表示的实体数量。
5.
四、简答题
1、工程造价管理就是合理确定和有效控制工程造价。要做到这一点，首先，做好建设方案和设计方案比选、优化设计。第二，在设计施工阶段有效控制概算、预算。合同价、结算价不超过造价限额。第三，设计文件是否达到必要的设计深度，概、预算本身的质量及精度。第四，投标报价的质量。
2、新规定有：（1）计划利润率应为竞争性利润率；（2）按不同类型的工程确定费率；（3）土建工程间接费的计算基础是直接费。
3、主要影响因素有：（1）政策法规性因素。（2）地区性与市场性因素。（3）设计因素。（4）施工因素。(5)编制人员素质因素
4、（1）编制清单准备工作。（2）编制工程量分项清单。①编制分部、分项工程量清单。 ②编制措施项目清单。③编制其他措施项目工程量清单。（3）审核与修正分项工程量清单。（4）按规范格式整理工程量清单。
5、
五、论述题
（1）实行工程量清单计价是工程造价全面深化改革的需要
（2）工程量清单计价能有效地规范建设市场，适应社会主义市场经济发展。
（3）实行工程量清单计价是建设企业健康发展的需要。
（4）实行工程量清单计价有利于我国工程造价管理政府职能的转变。
（5）实行工程量清单计价有利于我国工程总分包建设体制的完善。
（6）实行工程量清单计价是融入全球大市场的需要。
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