
建筑施工复习资料
一、单项选择题：

1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长，应选用（　　）。

A、连续闪光焊　　　　　　　　B、预热闪光焊　　

C、闪光→预热→闪光焊　　　　D、连续预热闪光焊

2、降水深度不大，且土的渗透系数Ｋ<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水(       )。

A、轻型井点　　         B、喷射井点　　

C、电渗井点　　         D、管井井点

3、某基坑采用轻型井点降水，基坑开挖深度4m，要求水位降至基底中心下0.5 m，环形井点管所围的面积为20 m×30 m，则井点管计算埋置深度为（  ）。

A、4.5 m　　        B、5.0 m　　　C、5.5 m　      D、
6 m
4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是（     ）。

A、固壁　　　     B、携砂　　　C、润滑　　　      D、冷却

5、对填土压实质量影响最大的因素是（   　）。

A、土的可松性　　　　　　B、土的干密度

C、土的含水率　　　　　　D、土的渗透性

6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为（     ）。

        A、Ⅰ级              B、Ⅱ级     

C、Ⅲ级              D、Ⅳ级

7、为增强涂膜防水层的抗拉能力，改善防水性能，在涂膜防水层施工时，一般采取哪种措施（ ）

       A、提高涂料耐热度              B、涂料中掺入适量砂子

       C、增加涂膜厚度                D、铺设胎体增强材料

8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是（ ）。

A、先张法           B、有粘结预应力     

C、无粘结预应力     D、A和B

9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时，抽管时间应控制在混凝土（ ）。

A、初凝前           B、终凝后     

C、初凝后终凝前     D、12小时后

10、某现浇框架结构层高3米，框架梁尺寸为300×500mm，楼板为100mm厚，若采用18mm厚的胶合板支模，则梁侧模高度应为（  ）。

          A、500mm        B、482mm       

C、400mm        D、382mm
二、多项选择题： 
1、下列水磨石面施工的一般规定中正确的是（　　 　　）。

A、面层厚度宜为12－18㎜　　B、普通水磨石磨光不应小于三遍

C、所掺颜料不得为碱性　　　D、铺设石碴面料时，宜铺得高出分格条2㎜左右

2、防止水泥砂浆地面起砂的措施有（　 　　　）。

A、控制水灰比　　　　　　　　　　　B、防止过早上人

C、水泥的安定性须合格　　　　　　　D、所用砂浆以细砂为宜

3、以下对于回填土方土料质量要求正确的有：（　　 　　　）。

A、有机质含量大于8%的土，只能用于无压实要求的填方

B、淤泥和淤泥质土，可用于填方的次要部位

C、水溶性硫酸盐含量＞5%的土质不可用作回填土方

D、采用碎石类土作填料，当使用振动碾时，其最大粒径不得超过每层铺土厚度的3/4

4、一般钢筋进场后要进行如下检验（　　 　　　）。

A、查对标志　　　　　　　B、外观检查　　　　

C、取样做化学成分分析　　D、检查出厂证明或实验报告单

5、以下关于砼施工缝留设的位置，正确的是（　　 　　）。

A、高度大于1m的梁不应与板同时浇筑砼

B、单向板可留在平行于短边的任何位置

C、砼墙的施工缝不得留在纵横墙交接处

D、砼栏板的施工缝应与梯段的施工缝相对应

6、混凝土施工缝继续浇筑混凝土时应进行如下处理（　 　　　）。

A、施工缝处应凿毛清洗干净        B、先铺10-15mm水泥砂浆

C、剔除钢筋上的砂浆              D、施工缝处加强振捣

7、下列可反映钢筋塑性性能指标的是（　　 　　　）。

A、伸长率        B、屈服强度     

C、抗拉强度      D、冷弯试验

8、受拉区钢筋绑扎搭接的设置要求（    ）。

     A、要有足够的搭接长度         B、接头不宜位于弯距最大处

     C、Ⅰ级钢筋末端应做弯钩       D、接头不宜位于梁端箍筋加密处

9、Ⅰ类锚具可用在下列哪些预应力结构中（     ）。

A、无粘结预应力                B、承受静载有粘结预应力

C、承受动载有粘结预应力        D、抗震结构

10、下列哪些会引起基坑（槽）边坡土体抗剪强度降低。（    ）

A、土体含水量增加　      B、坡顶堆载增加　　

C、边坡受到振动　　      D、边坡太陡

三、判断题： 
1、土层锚杆支护结构，锚杆与水平倾角越大，支护效果越好。（  ）

2、一般情况下，土、石根据其分类的先后顺序，可松性系数
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3、喷射井适用于土的渗透系数小于0.1m/d的土层中降水。（   ）

4、单根井点管出水量与井点管的长度、直径均成正比。（    ）

5、砂地基回填时，应先将砂浇水至饱和后再铺填夯实，而不得采用向基坑（槽）或管沟内浇水使砂沉落的施工方法。（   ）

四、计算题

1、某条形基础，断面尺寸如图所示，总长度100m，基础体积为110.4m3,土的最初可松性系数为1.2，最后可松性系数为1.04，求该基槽自然状态下的填土量和松散状态下的弃土量。
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2、某地下室施工完毕后进行基坑回填夯实，回填土的质量用1升的环刀取得土样共10组，称其每组质量均为2.5㎏,再经烘干后称得质量分别为2.06㎏、2.11㎏、2.05㎏、2.10㎏、2.12㎏、2.01㎏、2.09㎏、2.13㎏、2.07㎏、2.08㎏，由击实试验测得该土最大干密度为2.2g/cm3,规范要求该类土的压实系数λc=0.93，问：该基坑地下室回填土样压实质量是否合格？

建筑施工复习资料答案
一、单项选择题

1、A　 2、   3、C  4、A  5、C  6、   7、D  8、A  9、   10、C 

二、多项选择题 

1、ABD　2、ABC　　3、   　4、ABD　　5、ABD　　6、  　 7、AD　8、ABCD 

9、ABCD  10、 
三、判断题：

1、×  2、×  3、   4、×  5、√ 

四、计算题

1、答：挖土在自然状态下的体积为100×(1.5+2.5)×1/2=200m3
    回填土在回填状态下的体积为200-110.4=89.6m3
回填土在自然状态下的体积为89.6/1.04=86.2 m3
弃土在自然状态下的体积为200 –86.2=113.8 m3
弃土在松散状态下的体积为113.8×1.2=136.6 m3

2、 答： 
 以上各组土样结果表明，共有9组满足实测干密度ρd ＞λcρdmax=0.94×2.2g/cm3＝2.068 g/cm3，合格率达90%，且其余10%最小值偏差为2.068－2.01＝0.058 g/cm3≯0.08 g/cm3
            所以合格
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