                      建筑施工复习资料
一、单项选择题
1、建筑工程施工的五个环节中，首要环节是(    )。
A、工程招投标      B、施工准备      C、组织施工      D、交工验收
2、建筑施工的特点中，下列哪一项属于建筑施工生产经营管理的特点?(    )
A、施工组织的流动性                 B、建筑产品的固定性
C、施工过程的复杂性                 D、建筑产品的风险性大
3、在轻型井点平面布置中,对于面积较大的基坑可采用(    )。
A、单排井点       B、双排井点       C、环形井点      D、U形井点
4、设自然状态下的体积为V1，挖出后散状体积为V3，回填土压实后的体积为V2，则其体积大小顺序是(    )。
A、V3=V2=V1       B、V1>V2>V3      C、V3>V1>V2       D、V3>V2>V1
5、已知最初可松性系数Ks=1、2，最终可松性系数K。=1、03，从长2米，宽2米，深2米的土坑中，挖出松土体积为(    )m。
A、9.6            B、7.77          C、9.32           D、8
6、场地平整前，必须确定(    )。
A、挖填方工程量                    B、选择土方机械
C、场地的设计标高                  D、拟定施工方案
7、填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当(    )。
A、将强度大的土层置于强度小的土层之上
B、将强度大的土层置于强度小的土层之下
C、将透水性大的土层置于透水性小的土层之上
D、将透水性大的土层置于透水性小的土层之下
8、填土采用粘土时，其最佳含水量应控制在(    )%。
A、10~15     B、19~23      C、20~25     D、25~30
9、以下土料不能用作填方的是(     )。
A、碎石土    B、耕土       C、有机质含量小于 8%的土      D、膨胀土
10、一般开挖深度超过(     )的基坑为深基坑。
A、 2m       B、 3m        C、 4m       D、 5m
二、填空题
1、扣件式钢管脚手架由_________和_________组成。
2、土方边坡的坡度以其_________与_________之比表示
3、施工进度计划一般用图表来表示，通常采用两种形式的图表，它们分别是_________和_________先张法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的传递给混凝土的。
5、砖砌体的质量要求可概括为十六个字:_________、_________、_________、_________。
6、套管成孔灌注桩的沉管方法主要有 _________、_________。
7、桩基础是由_________和_________两部分组成的一种深基础。
8、深基坑开挖十六字原则是_________、_________、_________、_________ 。
3、 [bookmark: _GoBack]简答题
1、什么是施工缝?留置原则及处理方法是什么?








2、 什么是混凝土的自然养护，有哪些具体做法与要求?







3、单机(履带式起重机)吊升柱子时，可采用旋转法或滑升法，各有什么特点?




                      建筑施工参考答案

选择题
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填空题
1、钢管、扣件、底座
2、挖方深度H、放坡宽度B
3、横道图、网络图
4、粘结力
5、横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠
6、锤击沉管、振动沉管
7、桩身、承台
8、开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖

简答题
1、答:由于施工技术或组织原因，导致混凝土浇筑不能连续进行，先浇混凝土已经凝结硬化、
再继续浇筑混凝土时形成的新旧混凝土之间的结合面称为施工缝。 留设原则:结构受剪力
较小、施工方便;
处理方法:(已浇混凝土强度达 1.2N/mm2后,)剔除表面松动、薄弱层→水湿润、冲洗→铺
一层水泥浆或水泥砂浆→继续浇筑。

2、自然养护是在常温下(≥5℃)，用适当的材料覆盖混凝土，使其在规定的时间内保持足够的润湿状态。混凝土的自然养护应符合下列规定:
1)在混凝土浇筑完毕后，应在 12h 以内加以覆盖和浇水;
2)混凝土的浇水养护日期:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，
不得少于 7d:掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，不得少于 14d;
3)浇水次数应能保持混凝土具有足够的润湿状态为准，养护初期，水泥水化作用进行较快，
需水也较多，浇水次数要多;气温高时，也应增加浇水次数;
4) 养护用水的水质与拌制用水相同

3、答:单机吊装旋转法特点:柱脚靠近杯口;柱子的绑扎点、柱脚中心、基础杯口中心三点共
弧:起重机边起钩、边旋转，使柱身绕柱脚旋转而呈直立状态。
单机吊装滑行法特点:柱子的绑扎点、基础杯口中心两点共弧，绑扎点靠近口;起重机不旋
转，只升钩，柱脚沿地面滑行，直至柱身直立。







