
建筑施工复习资料
单项选择题：

1、对填土压实质量影响最大的因素是（ C　）。

A、土的可松性　　　　　　    B、土的干密度

C、土的含水率　　　　　　    D、土的渗透性

2、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长，应选用（A　）。

A、连续闪光焊　　　　　　　　B、预热闪光焊　　

C、闪光→预热→闪光焊　　　　D、连续预热闪光焊

3、某基坑采用轻型井点降水，基坑开挖深度4m，要求水位降至基底中心下0.5 m，环形井点管所围的面积为20 m×30 m，则井点管计算埋置深度为（  C）。

A、4.5 m　　　               B、5.0 m　　　

C、5.5 m　　　               D、6 m

4、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为（ C ）。

        A、Ⅰ级                      B、Ⅱ级     

C、Ⅲ级                      D、Ⅳ级

5、降水深度不大，且土的渗透系数Ｋ<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水(  C  )。

A、轻型井点　　              B、喷射井点　　

C、电渗井点　　              D、管井井点

6、为增强涂膜防水层的抗拉能力，改善防水性能，在涂膜防水层施工时，一般采取哪种措施（  D）。

       A、提高涂料耐热度              B、涂料中掺入适量砂子

       C、增加涂膜厚度                D、铺设胎体增强材料

7、宽大于 6m 的条状基坑采用轻型井点降水，宜选择( B )布置。

A、单排                     B、双排

C、环形                     D、U形

8、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是（ A ）。

A、固壁　　　                B、携砂　　　

C、润滑　　　                D、冷却

  9、含水层处于二不透水层之间，并底未达到下部不透水层的轻型井点称为(C  )。

A、有压完整井               B、无压完整井

C、有压不完整井             D、无压不完整井
10、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是（  A　）。

A、先张法                     B、有粘结预应力     

C、无粘结预应力               D、A和B

多项选择题：

1、防止水泥砂浆地面起砂的措施有（　ABC　）。

A、控制水灰比　　　　　　　　　B、防止过早上人

C、水泥的安定性须合格　　　　　D、所用砂浆以细砂为宜
2、引起坑壁土体内剪力增加的原因有(ABD )。

A、水在土体内渗流而产生动水压力B、坡顶堆放重物

C、土体遭受暴晒                D、坡项存在动载

3、下列可反映钢筋塑性性能指标的是（　AD　）。

A、伸长率                        B、屈服强度     

C、抗拉强度                      D、冷弯试验
4、当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采( BD  )。

A、任意打设                    B、由中间向两侧

C、逐排打设                    D、由中间向四周

5、以下对于回填土方土料质量要求正确的有：（　ABCD　）。

A、有机质含量大于8%的土，只能用于无压实要求的填方

B、淤泥和淤泥质土，可用于填方的次要部位

C、水溶性硫酸盐含量＞5%的土质不可用作回填土方

D、采用碎石类土作填料，当使用振动碾时，其最大粒径不得超过每层铺土厚度的3/4

6、以下关于砼施工缝留设的位置，正确的是（　ABD　　）。

A、高度大于1m的梁不应与板同时浇筑砼

B、单向板可留在平行于短边的任何位置

C、砼墙的施工缝不得留在纵横墙交接处

D、砼栏板的施工缝应与梯段的施工缝相对应

7、下列水磨石面施工的一般规定中正确的是（　ABD　）。

A、面层厚度宜为12－18㎜　　   B、普通水磨石磨光不应小于三遍

C、所掺颜料不得为碱性　　　    D、铺设石碴面料时，宜铺得高出分格条2㎜左右
8、混凝土施工缝继续浇筑混凝土时应进行如下处理（　 ABCD　）。

A、施工缝处应凿毛清洗干净        B、先铺10-15mm水泥砂浆

C、剔除钢筋上的砂浆              D、施工缝处加强振捣

9、流砂现象产生的原因(AD )。

A、动水压力等于土的浸水密度时  B、动水压力的方向与土的重力方向一致

C、动水压力小于土的浸水密度时  D、动水压力的方向与土的重力方向相反
10、一般钢筋进场后要进行如下检验（　　ABD　　）。

A、查对标志　　　　　　　       B、外观检查　　　　

C、取样做化学成分分析　　       D、检查出厂证明或实验报告单

判断题：

1、单根井点管出水量与井点管的长度、直径均成正比。（ × ）
2、反铲挖土机开挖土方时，土方边坡应该留设的小一点。( × )

3、土层锚杆支护结构，锚杆与水平倾角越大，支护效果越好。（ × ）

4、在图的渗透系数较大，地下水量较大的土中，应优先选用管井井点法降水。(√)

5、正铲挖土机适用于开挖停机面以上的 I-IV 类土:(√)

6、喷射井适用于土的渗透系数小于0.1m/d的土层中降水。（ × ）

7、钢筋混凝土预制桩起吊时，绑扎点的数量和位置视桩长而定，当绑扎点大于3个时，应按吊点反力相等的原则确定品点位置( x  )

8、一般情况下，土、石根据其分类的先后顺序，可松性系数
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计算题

1、钢筋混凝土屋架，重4.8t，安装到标高+13.0m 的柱顶，地面标高-0.50m。吊钩 中心至屋架下弦的距离为 8m。确定起重机的起重量和起重高度?

解:起重量 Q=4.8+0.2=5.0t

起重高度 H(13.5-0.5)+8+0.3=22.3m

2、某条形基础，断面尺寸如图所示，总长度100m，基础体积为110.4m3,土的最初可松性系数为1.2，最后可松性系数为1.04，求该基槽自然状态下的填土量和松散状态下的弃土量。
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2、答：挖土在自然状态下的体积为100×(1.5+2.5)×1/2=200m3
    回填土在回填状态下的体积为200-110.4=89.6m3
回填土在自然状态下的体积为89.6/1.04=86.2 m3
弃土在自然状态下的体积为200 –86.2=113.8 m3
弃土在松散状态下的体积为113.8×1.2=136.6 m3
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