
 建筑施工 复习资料
一、单项选择题：

1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长，应选用（　　）。

A、连续闪光焊　　　　　　　　B、预热闪光焊　　

C、闪光→预热→闪光焊　　　　D、连续预热闪光焊

2、降水深度不大，且土的渗透系数Ｋ<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水(       )。

A、轻型井点　　B、喷射井点　　C、电渗井点　　D、管井井点

3、某基坑采用轻型井点降水，基坑开挖深度4m，要求水位降至基底中心下0.5 m，环形井点管所围的面积为20 m×30 m，则井点管计算埋置深度为（  ）。

A、4.5 m　　　B、5.0 m　　　C、5.5 m　　　D、
6 m
4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是（     ）。

A、固壁　　　B、携砂　　　C、润滑　　　D、冷却

5、对填土压实质量影响最大的因素是（   　）。

A、土的可松性　　　　　　B、土的干密度

C、土的含水率　　　　　　D、土的渗透性

6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为（     ）。

 A、Ⅰ级      B、Ⅱ级     C、Ⅲ级     D、Ⅳ级

7、为增强涂膜防水层的抗拉能力，改善防水性能，在涂膜防水层施工时，一般采取哪种措施（ ）

 A、提高涂料耐热度              B、涂料中掺入适量砂子

 C、增加涂膜厚度                D、铺设胎体增强材料

8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是（ ）。

A、先张法     B、有粘结预应力     C、无粘结预应力     D、A和B

9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时，抽管时间应控制在混凝土（ ）。

A、初凝前     B、终凝后     C、初凝后终凝前     D、12小时后

10、某现浇框架结构层高3米，框架梁尺寸为300×500mm，楼板为100mm厚，若采用18mm厚的胶合板支模，则梁侧模高度应为（  ）。

   A、500mm       B、482mm        C、400mm      D、382mm
11、下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是（  ）。

    A、电弧焊     B、对焊     C、电渣压力焊       D、直螺纹套筒

12、钢筋连接采用单面搭接电弧焊，则焊缝长度要求达到（   ）倍钢筋直径。

    A、5          B、10       C、15          D、20

13、第一盘混凝土搅拌时下列材料用量应减半的是（   ）。

A、水泥      B、砂      C、石      D、水

14、热轧钢筋的力学性能试验若有1项指标不符合规定时应（   ）。

A、正常使用      B、降级使用     C、该批钢筋为废品    D、双倍取样送检
15、我国工程实践认为当水化热引起混凝土内外温差预计超过（   ）时，应按大体积混凝土进行施工。

    A、20℃        B、25℃           C、30℃            D、35℃

16、预制桩在起吊和搬运时，吊点位置应符合______的原则。（  ）

A、拉力最小　　B、弯矩最小　　C、剪力最小　　D、轴力最小

17、沉管灌注桩施工开始时，桩管偏斜应小于_____。（  ）

A、1%　　B、1‰　　C、5%　　D、5‰

18、泥浆护壁成孔灌注桩施工中，当需减小泥浆的粘度时，可加入（  ）。

A、分散剂　　　B、增粘剂　　　C、重晶石　　　D、锯沫

19、扣件式钢管脚手架在结构施工阶段施工均布荷载限定为（  ）。

A、2KN/m2      B、2.5 KN/m2      C、3 KN/m2      D、3.5 KN/m2
20、24 m以上的扣件式钢管脚手架剪刀撑设置要求为（  ）。

A、每隔四跨设置一道             B、每隔五跨设置一道

C、每隔六跨设置一道             D、沿整个立面连续设置

二、多项选择题：

1、下列水磨石面施工的一般规定中正确的是（　　 　　）。

A、面层厚度宜为12－18㎜　　B、普通水磨石磨光不应小于三遍

C、所掺颜料不得为碱性　　　D、铺设石碴面料时，宜铺得高出分格条2㎜左右

2、防止水泥砂浆地面起砂的措施有（　 　　　）。

A、控制水灰比　　　　　　　　　　　B、防止过早上人

C、水泥的安定性须合格　　　　　　　D、所用砂浆以细砂为宜

3、以下对于回填土方土料质量要求正确的有：（　　 　　　）。

A、有机质含量大于8%的土，只能用于无压实要求的填方

B、淤泥和淤泥质土，可用于填方的次要部位

C、水溶性硫酸盐含量＞5%的土质不可用作回填土方

D、采用碎石类土作填料，当使用振动碾时，其最大粒径不得超过每层铺土厚度的3/4

4、一般钢筋进场后要进行如下检验（　　 　　　）。

A、查对标志　　　　　　　B、外观检查　　　　

C、取样做化学成分分析　　D、检查出厂证明或实验报告单

5、以下关于砼施工缝留设的位置，正确的是（　　 　　）。

A、高度大于1m的梁不应与板同时浇筑砼

B、单向板可留在平行于短边的任何位置

C、砼墙的施工缝不得留在纵横墙交接处

D、砼栏板的施工缝应与梯段的施工缝相对应

6、混凝土施工缝继续浇筑混凝土时应进行如下处理（　 　　　）。

A、施工缝处应凿毛清洗干净        B、先铺10-15mm水泥砂浆

C、剔除钢筋上的砂浆              D、施工缝处加强振捣

7、下列可反映钢筋塑性性能指标的是（　　 　　　）。

A、伸长率    B、屈服强度     C、抗拉强度      D、冷弯试验

8、受拉区钢筋绑扎搭接的设置要求（    ）。

   A、要有足够的搭接长度         B、接头不宜位于弯距最大处

   C、Ⅰ级钢筋末端应做弯钩       D、接头不宜位于梁端箍筋加密处

9、Ⅰ类锚具可用在下列哪些预应力结构中（     ）。

A、无粘结预应力                B、承受静载有粘结预应力

C、承受动载有粘结预应力        D、抗震结构

10、下列哪些会引起基坑（槽）边坡土体抗剪强度降低。（    ）

A、土体含水量增加　B、坡顶堆载增加　　C、边坡受到振动　　D、边坡太陡

11、下列哪些会影响到场地平整设计标高的确定。（    ）

A、土的渗透系数　　　　　B、历史最高洪水位　　　

C、土的土可松性　　　　　D、土的密实度

12、沉管灌注桩施工过程中，易发生如下质量问题。（    ）

A、断桩　　B、颈缩　　C、吊脚桩　　D、坍孔

13、下列哪些是预制桩沉桩施工中常见的问题。（    ）

A、桩顶打坏　　B、缩径　　C、桩打歪　　D、桩打不下

14、下列垂直运输设施中只能进行货物运输的是（    ）。

A、塔吊         B、井架        C、施工电梯         D、龙门架

15、改性沥青防水卷材铺贴主要方法有（      ）

  A、冷粘法   B、涂刷法   C、热熔法    D、浇油法     E、自粘法

三、判断题：

1、土层锚杆支护结构，锚杆与水平倾角越大，支护效果越好。（  ）

2、一般情况下，土、石根据其分类的先后顺序，可松性系数
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3、喷射井适用于土的渗透系数小于0.1m/d的土层中降水。（   ）

4、单根井点管出水量与井点管的长度、直径均成正比。（    ）

5、砂地基回填时，应先将砂浇水至饱和后再铺填夯实，而不得采用向基坑（槽）或管沟内浇水使砂沉落的施工方法。（   ）

6、抓铲挖土机的工作特点是直上直下、自重切土。（    ）　

7、井点管埋设施工中，当井孔用水冲法成孔后，应拔出冲管，插入井点管并用粘土将井点管四周回填密实。（    ）　

8、当预制桩重大于2t时，可采用比桩重轻的桩锤，但不能小于桩重的75%。（    ）　

9、预制桩沉桩施工时，同一根桩沉桩过程中，中间停歇时间不宜超过1个小时。（    ）

10、扣件式钢管脚手架中连墙件承受由风荷载产生的压力或拉力。（     ）

四、计算题　

1、某条形基础，断面尺寸如图所示，总长度100m，基础体积为110.4m3,土的最初可松性系数为1.2，最后可松性系数为1.04，求该基槽自然状态下的填土量和松散状态下的弃土量。（10分）
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2、某地下室施工完毕后进行基坑回填夯实，回填土的质量用1升的环刀取得土样共10组，称其每组质量均为2.5㎏,再经烘干后称得质量分别为2.06㎏、2.11㎏、2.05㎏、2.10㎏、2.12㎏、2.01㎏、2.09㎏、2.13㎏、2.07㎏、2.08㎏，由击实试验测得该土最大干密度为2.2g/cm3,规范要求该类土的压实系数λc=0.93，问：该基坑地下室回填土样压实质量是否合格？（6分）
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一、单项选择题

1、A　 2、    3、C  4、     5、C  6、C  7、D  8、A  9、    10、C  11、C  12、B 13、C 14、D 15、B 16、B 17、D  18、A 19、C  20、D 

二、多项选择题 

1、ABD　2、ABC　　3、ABCD　　4、　　5、ABD　　6、ABCD　 7、AD　8、ABCD 

9、    10、AC  11、BC  12、ABC  13、ACD  14、ABD  15、ACE 

三、判断题：（每题1分，共20分）

1、×  2、×  3、×  4、×  5、   6、√  7、× 8、√  9、√  10、√ 

四、计算题

1、答：挖土在自然状态下的体积为100×(1.5+2.5)×1/2=200m3
    回填土在回填状态下的体积为200-110.4=89.6m3
回填土在自然状态下的体积为89.6/1.04=86.2 m3
弃土在自然状态下的体积为200 –86.2=113.8 m3
弃土在松散状态下的体积为113.8×1.2=136.6 m3

2、 答： 
 以上各组土样结果表明，共有9组满足实测干密度ρd ＞λcρdmax=0.94×2.2g/cm3＝2.068 g/cm3，合格率达90%，且其余10%最小值偏差为2.068－2.01＝0.058 g/cm3≯0.08 g/cm3
            所以合格
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