建筑施工复习资料

一、单项选择题
1、建筑工程施工的五个环节中，首要环节是(    )。
A、工程招投标
B、施工准备
C、组织施工
D、交工验收
2、建筑施工的特点中，下列哪一项属于建筑施工生产经营管理的特点?(    )
A、施工组织的流动性
B、建筑产品的固定性
C、施工过程的复杂性
D、建筑产品的风险性大
3、在轻型井点平面布置中,对于面积较大的基坑可采用(    )。
A、单排井点 B、双排井点 C、环形井点:D、U形井点
4、设自然状态下的体积为V1，挖出后散状体积为V3，回填土压实后的体积为V2，则其体积大小顺序是(    )。
A、V3=V2=V1
B、V1>V2>V3
C、V3>V1>V2
D、V3>V2>V1
5、已知最初可松性系数Ks=1.2，最终可松性系数K。=1.03，从长2米，宽2米，深2米的土坑中，挖出松土体积为(    )m。
A、9.6
B、7.77
C、9.32
D、8
6、场地平整前，必须确定(    )。
A、挖填方工程量
B、选择土方机械
C、场地的设计标高
D、拟定施工方案
7、填土方时，应该分层进行并尽量采用同类土填筑，当采用不同土回填时，应当(    )。
A、将强度大的土层置于强度小的土层之上
B、将强度大的土层置于强度小的土层之下
C、将透水性大的土层置于透水性小的土层之上
D、将透水性大的土层置于透水性小的土层之下
8、填土采用粘土时，其最佳含水量应控制在(    )%。
A、10~15     B、19~23     c、20~25     D、25~30
9、以下土料不能用作填方的是(     )。
A、碎石土
B、耕土
C、有机质含量小于 8%的土
D、膨胀土
10、一般开挖深度超过(     )的基坑为深基坑。
A. 2m
B. 3m
C. 4m
D. 5m
11、填土压实的影响因素较多，主要有压实功、土的含水量以及(     )。
A、压实的遍数
B、施工工具
C、回填土料
D、每层铺土的厚度
12、填土施工时，人工打夯的铺土分层厚度不得大于(      )。
A、20cm
B、100cm
C、50cm
D、30cm
13、开挖一般基础的基槽时宜采用(      )
A、正向铲挖土机
B、反向铲挖土机
C、拉铲挖土机
D、抓铲挖土机
14、筏形基础混凝土浇筑时一般不留施工缝，必须留设时，应按施工缝要求处理，并应(    )。
A、后浇带
B、伸缩缝
C、止水带
D、沉降缝
15、沉管灌注桩在施工中出现断桩的主要原因是(     )
A、土质不好
B、地下水过多
C、拔管速度过快
D、桩距过小
16、预制桩打桩施工中，下列(    )的打桩顺序是不正确的。
A、逐排打
B、自中间向四周打
C、自四周向中间打
D、分段打
17、混凝土灌注桩质量检查标准中，混凝土充盈系数应(     )。
A、>1
B、<1
C、≥1.2
D、≤1.2
18、当桩的砼强度达到设计强度标准值的(     )后可运输、打桩。
A、100%
B、50%
C、70%
D、60%
19、下列(    )不属钢筋砼预制桩的质量检查标准中的主控项目。
A、砼强度
B、桩体质量检验
C、桩位偏位
D、承载力
20、采用重叠间隔制作预制桩时 ，重叠层数不符合要求的是(    )
A、二层
B、五层
C、三层
D、四层
二、填空题
1、扣件式钢管脚手架由______和______组成。
2、土方边坡的坡度以其______与______之比表示
3、施工进度计划一般用图表来表示，通常采用两种形式的图表，它们分别是______和______先张法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的传递给混凝土的。
5、砖砌体的质量要求可概括为十六个字:______、______、______、______。
6、套管成孔灌注桩的沉管方法主要有 ______、______。
7、桩基础是由______和______两部分组成的一种深基础。
8、深基坑开挖十六字原则是______、______、______、______ 。

3、 简答题
1、什么是施工缝?留置原则及处理方法是什么?





2、 什么是混凝土的自然养护，有哪些具体做法与要求?





3、单机(履带式起重机)吊升柱子时，可采用旋转法或滑升法，各有什么特点?






4、影响土方边坡稳定性的因素有哪些?是如何影响的?





选择题
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填空题
1、钢管、    、底座
2、挖方深度H、放坡宽度B
3、横道图、
4、粘结力
5、横平竖直、    、组砌得当、接槎可靠
6、锤击沉管、振动沉管
7、桩身、承台
8、开槽支撑、先撑后挖、    、严禁超挖

简答题
1、答:由于施工技术或组织原因，导致混凝土浇筑不能连续进行，先浇混凝土已经凝结硬化、
再继续浇筑混凝土时形成的新旧混凝土之间的结合面称为施工缝。 留设原则:结构受剪力
较小、施工方便;
处理方法:(已浇混凝土强度达 1.2N/mm2后,)剔除表面松动、薄弱层→水湿润、冲洗→铺
一层水泥浆或水泥砂浆→继续浇筑。

2、自然养护是在常温下(≥5℃)，用适当的材料覆盖混凝土，使其在规定的时间内保持足够的润湿状态。混凝土的自然养护应符合下列规定:
1)在混凝土浇筑完毕后，应在 12h 以内加以覆盖和浇水;
2)混凝土的浇水养护日期:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，
不得少于 7d:掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，不得少于 14d;
3)浇水次数应能保持混凝土具有足够的润湿状态为准，养护初期，水泥水化作用进行较快，
需水也较多，浇水次数要多;气温高时，也应增加浇水次数;
4) 养护用水的水质与拌制用水相同

3、

4、所有导致土体下滑力增加或土体抗剪强度降低的外界因素都将使边坡的稳定性降低。
引起下滑力增加的因素主要有:坡顶堆载、行车;雨水或地面水渗入土中，使土的含水量提
高导致土的自重增加;地下水渗流产生动水压力;土体竖向裂缝中积水产生侧向净水压力等。
引起土体抗剪强度降低的因素有:气候的影响使土体松软;土体内含水量增加产生润滑作用:
饱和的细砂、粉砂受振动而液化等。


