《建筑施工成本》复习资料
一、填空题
1. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接 电渣压力焊 。
2. 某现浇悬臂板，悬臂长度1m，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的  100%  。
3. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2，标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为        。
4. 混凝土每组3个试件，其试验结果为20、25、27（单位N/mm2），该组的代表值为  25   。 
5. 后张法施工，混凝土强度要求达到何值时，才能张拉预应力钢筋？强度标准值的75%。
6. 常温下砌砖时，普通粘土砖应 提前1天浇水润湿  。
7. 采用旋转法吊装厂房柱子时，平面布置应满足 柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上   。
8. 防水混凝土的自然养护时间__不得少于14天   。
9.土方工程按照  土的开挖难易  ，在现行预算定额中，分为松软土、普通土、坚土等  8   类。

10.基坑降水的方法有  集水坑降水法  、 井点降水法   两种。
二、单项选择题
1、根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是（ C ）。

A.施工成本控制    B.施工成本计划

C.施工成本预测    D.施工成本核算

2、以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，这是（ ）。

 A.施工成本控制    B.施工成本计划

C.施工成本预测    D.施工成本核算

3、在施工过程中，对影响施工项目成本的各种因素加强管理，并采用各种有效措施加以纠正，这是（ A ）。

A.施工成本控制    B.施工成本计划

C.施工成本预测    D.施工成本核算

4、（ D ）是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

A.施工成本分析    B.施工成本考核

C.施工成本控制    D.施工成本核算

5、（ A ）是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作。

 A.施工成本分析    B.施工成本考核    

 C.施工成本控制    D.施工成本核算

6、（ A ）是指施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

A.施工成本考核    B.施工成本分析

C.施工成本控制    D.施工成本核算

7、（ D ）不是《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法。

 A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

 B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

 C.合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

 D.合同中已有适用于变更工程的价格，也可以参照类似的价格变更合同价款

8、（ B ）是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。

 A.采用工程量清单的单价和价格             B.协商单价和价格

 C.由监理工程师作出决定                   D.FIDIC合同条件下工程变更的估价

9、下列公式不正确的是（  C ）。
 A.总部管理费=合同中总部管理费比率（％）*（直接费索赔款额十现场管理费索赔款额等）

B.总部管理费=公司管理费比率（％）*（直接费索赔款额十现场管理费索赔款额等）

 C.对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费*该工程的合同额X同期内公司的总合同额

 D.索赔的总部管理费=该工程的每日管理费*工程延期的天数

10、调值公式（ ）。
  A．调值后合同价款或工程实际结算款

  B．合同价款中工程预算进度款

  C．固定要素，代表合同支付中不能调整的部分

  D．代表有关成本要素

11、工程变更一般不包括（  D ）。
  A.设计变更        B．进度计划变更化

C．施工条件变更    D．资金变更

12、偏差分析可采用不同的方法，但不包括（ C ）。

  A.横通图法B．表格法C．网络图法D．曲线法

I3、（ A  ）是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度。

  A.业务核算        B.统计核算

C.会计核算        D.成本核算

14、（  B ）是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规律性。

 A．业务核算         B.统计核算

C．会计核算         D.成本核算

15、（ A ）是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。

 A．差额计算法         B.相关比率法

C．构成比率法         D.比较法

三、多项选择题
1、施工成本管理的任务主要包括（  ）。

 A．成本预测        B．成本计划

C．成本控制        D．成本核算

 E．施工计划

2、施工成本控制可分为（ CDE ）。

 A．前馈控制        B．后馈控制

C．事先控制        D．事中控制

 E．事后控制

3、成本分析的基本方法包括（ ABDE ）。

 A．比较法          B．因素分析法

C．曲线法          D．差额计算法

 E．比率法

4、为了取得施工成本管理的理想成果，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为（ BCDE ）。

 A．管理措施        B．组织措施

C．技术措施        D．经济措施

 E．合同措施

5、施工成本计划的编制依据包括（ ABCD ）。
A.合同报价书，施工预算

B.施工组织设计成本施工方案

 C.人、料、机市场价格

 D.公司颁布的材料指导价格、公司内部机械台班价格、劳动力内部班挂牌价格

 E．施工设计图纸

6、编制施工成本计划的方法有（ ABC ）。

 A.按施工成本组成编制施工成本计划

 B.按子项目组成编制施工成本计划

 C.按工程进度编制施工成本计划

 D.按施工预算编制施工成本计划

 E.按总报价编制施工成本计划

7、下列说法正确的是（ ABCE ）。

 A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

 B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

 C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

 D．编制施工成本计划的方法是相互独立的

 E．采用合同中工程量清单的单价或价格有三种情况：一是直接套用，二是间接套用，三是部分套用

8、施工成本按成本构成可分解为（ ABCD ）。

 A．人工费            B．材料费

C．施工机械使用费    D．措施费

 E．管理费

9、至于具体利率应是什么，在实践中可采用不同的标准，主要的规定有（ BCDE ）。

 A．按市场利率   B．按当时的银行贷款利率

 C．按当时的银行透支利率D．按合同双方协议的利率

 E．按中央银行贴现率加三个百分点

10、索赔的计算方法有（ ABC ）。

 A．实际费用法    B．总费用法

 C．修正的总费用法D．投标报价估算总费用法

 E．调整后的实际总费用法

11、承包工程价款结算可以根据不同情况采取多种方式，包括（ ABC ）。

 A．按月结算     B．竣工后一次结算

 C．分段结算     D．按季结算

 E．按年结算

12、用表格法进行偏差分析具有的优点是（ BDE ）。

 A．信息量小      B．信息量大

C．简单易算      D．灵活、适用性强

 E．表格处理可借助于计算机从而节约大量数据处理所需的人力，并大大提高速度

13、成本分析的方法包括（ ABCD ）。

 A．比较法        B.因素分析法

C．差额计算法    D．比率法

 E．曲线法

14、比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法，常用的比率法有（ ABC ）。

 A．相关比率法    B．构成比率法

C．动态比率法    D．静态比率法

 E．综合比率法

15、单位工程竣工成本分析泡括（  ）。

 A．竣工成本分析

 B．主要资源节超对比分析

 C．主要技术节约措施及经济效果分析

 D．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途经

E．分析其他有利条件和不利条件对成本的影响

四、名词解释

1.混凝土受冻临界强度 ：遭受冻结后，混凝土后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值称为混凝土受冻临界强度。
2.土的可松性：自然状态下的土，经开挖后，其体积因松散而增加，以后虽然经回填压实，仍不能恢复成原来的体积，这种性质，称为土的可松性。
3.土层锚杆：是埋入土层深处的受拉杆件，一端与工程构筑物相连，一端锚固在土层中，以承受由土压力、水压力作用产生的拉力，维护支护结构的稳定

4.动水压力：流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。

5.土的最优含水量：在压实机械和压实遍数相同的条件下，使填土压实获得最大密实度时的土的含 水量，称为土的最优含水量。

五、简答题

1.试分析基坑边坡坍方的原因，防止坍方可采取哪些措施？

答：土方坍方的原因是潜在滑动面上的下滑力超过了抗滑力，土体失去平衡而下滑，影响因素主要有挖方高度过高、放坡坡度过大、土体上方堆载、土的含水量过大等，防止坍方可采取的措施有：限制挖方深度、放坡开挖、基坑支护、降水、避开雨季施工等。

2. 什么是混凝土施工缝，施工缝如何处理？ 

答：通过振捣，使振动力传导给混凝土，混凝土受到强迫振动，拌合物内部的摩擦力大大降低，产生较好的流动性，且在重力的作用下，较轻的水和气泡上升排出，消除空隙，使混凝土密实，达到规定的强度。 

3.分析大体积混凝土易产生裂缝的原因？

答：大体积混凝土由于体积较大，混凝土导热性差，内部水泥水化产生的热量不易散发，导致内部温度过高，内外温差过大，材料热胀冷缩，混凝土中产生拉应力使混凝土产生裂缝。
4.试分析基坑边坡坍方的原因，防止坍方可采取哪些措施？

答：水在水位差的作用下产生流动，流动的水产生的动水压力大于土颗粒的浸水浮容重时，土颗粒在动水压力的作用下产生流动，防止流砂可采取降低地下水、打板桩、避开雨季施工、冬季采用冻结法施工、抛大石块、采用泥浆护壁水下挖土等措施。
5.土方工程的施工特点

答：土方工程的特点： （1）面广量大、劳动繁重 （2）施工条件复杂  土方工程多为露天作业，施工受当地气候条件影响大，且土的种类繁多，成分复杂，工程地质及水文地质变化多，也对施工影响较大。
六、案例分析题
1.某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月，试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用？

可索赔如下费用：

答：①人工费：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人可索赔人工上涨费。

②材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。

③施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。

④分包费用：指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。

⑤现场管理费：由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。

⑥保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。

⑦保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。

⑧利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。

⑨总部管理费：由于全面停工，可索赔延期增加的总部管理费。可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工，监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。

