
建筑施工技术 复习资料
一、填空题

1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时，同一连接区段内的搭接接头面积百分比      

2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接             

3. 某现浇悬臂板，悬臂长度1m，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的       
4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2，标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为          

5. 混凝土每组3个试件，其试验结果为20、25、27（单位N/mm2），该组的代表值为___   
6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土，正确的处置方法是___________

7. 后张法施工，混凝土强度要求达到何值时，才能张拉预应力钢筋？____________
8. 常温下砌砖时，普通粘土砖应___________________ 
9. 采用旋转法吊装厂房柱子时，平面布置应满足____________________________________
10. 防水混凝土的自然养护时间_________________________        。

11.土方工程按照____________，在现行预算定额中，分为松软土、普通土、坚土等_____________类

12.基坑降水的方法有______________._____________ 两种
2. 名词解释

1. 流砂
混凝土受冻临界强度 

土的可松性

土层锚杆

动水压力

土的最优含水量

静力压桩

摆砖样:

接槎

10.固定式模板
简答题

1.试分析基坑边坡坍方的原因，防止坍方可采取哪些措施？

2. 什么是混凝土施工缝，施工缝如何处理？ 

3. 某建筑公司具有近期混凝土的强度统计资料30组，其值为：

30、33、27、32、30、33、28、30.5、34、33.6、34.7、26.8、35、34、34.2、33.6、34.5、35、28、36、37.3、36、27、28.9、29.7、30、31.6、33、27.3、31；

现要求配制C30级混凝土，试计算混凝土的配制强度。

4. 某预应力混凝土梁长21m，预应力钢筋直径φ20，弹性模量E=2×105N/mm2，抗拉强度标准值fpuk =500N/mm2；采用后张法施工，张拉控制应力σcon=0.65fpuk，张拉程序0→1.03σcon，试计算

（1）张拉力和张拉时钢筋的伸长量。（计算时钢筋长度取21m）；

（2）实测钢筋伸长量为40mm，判断所加预应力大小是否合适。

5. 分析大体积混凝土易产生裂缝的原因？

6. 试分析基坑边坡坍方的原因，防止坍方可采取哪些措施？

7. 某基坑深4.1米，坑上口长宽为18×40米，水位位于地面下1米，现采用环形轻型井点降水，无压井，井点距基坑边水平距离1米，要求水位降低后位于坑底以下不小于0.5米，土的渗透系数为20米/昼夜，不透水层位于地面以下9.5米，井点管长6米，埋管时，井点管上口须冒出地面0.2米，滤管长1.2米，试在下图中绘制井点的高程布置图，并计算该井点系统的日总涌水量。
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土方工程的施工特点

为什么在雨季施工时，土方边坡要留得宽一点？

10.简述流沙现象产生的原因？
建筑施工技术（本）参考答案

填空题1.
 2.电渣压力焊 3. 100% 4. 24.1 N/mm2 5. 25 6.         7.强度标准值的75%8.提前1天浇水润湿 9.柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.不得少于14天    11.土的开挖难易_   8类     12.集水坑降水法_和_ 井点降水法_
二．名词解释

1.流砂： 
2 .混凝土受冻临界强度 ：遭受冻结后，混凝土后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值称为混凝土受冻临界强度。 

自然状态下的土，经开挖后，其体积因松散而增加，以后虽然经回填压实，仍不能恢复成原来的体积，这种性质，称为土的可松性。

土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件，一端与工程构筑物相连，一端锚固在土层中，以承受由土压力、水压力作用产生的拉力，维护支护结构的稳定

流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。

在压实机械和压实遍数相同的条件下，使填土压实获得最大密实度时的土的含 水量，称为土的最优含水量。

静力压桩是在软弱土层中，利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。

摆砖样，是在弹好线的基础顶面上按选定的组砌方式先用砖试摆，好核对所弹出的墨线在门窗洞口、墙垛等处是否符合砖模数，以便借助灰缝调整，使砖的排 列和砖缝宽度均匀合理

接槎是相邻砌体不同时砌筑而又必须设置的临时间断，以便于先、后砌筑的砌体之间的接合

按照构件的形状、尺寸在现场或预制厂制作模板，涂刷隔离剂，浇筑混凝土达到规定的拆模强度后，脱模清理模板，涂刷隔离剂，再制作下一批构件。各种胎模即属固定式模板。

三．简答题

1. 答：土方坍方的原因是潜在滑动面上的下滑力超过了抗滑力，土体失去平衡而下滑，影响因素主要有挖方高度过高、放坡坡度过大、土体上方堆载、土的含水量过大等，防止坍方可采取的措施有：限制挖方深度、放坡开挖、基坑支护、降水、避开雨季施工等。

2. 通过振捣，使振动力传导给混凝土，混凝土受到强迫振动，拌合物内部的摩擦力大大降低，产生较好的流动性，且在重力的作用下，较轻的水和气泡上升排出，消除空隙，使混凝土密实，达到规定的强度。 

3. 解：σ=3.07

配制强度=30+1.645×3.02=35.05N/mm2？

配制C35级混凝土？ 

4. 解
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5.大体积混凝土由于体积较大，混凝土导热性差，内部水泥水化产生的热量不易散发，导致内部温度过高，内外温差过大，材料热胀冷缩，混凝土中产生拉应力使混凝土产生裂缝。 

6. 答：水在水位差的作用下产生流动，流动的水产生的动水压力大于土颗粒的浸水浮容重时，土颗粒在动水压力的作用下产生流动，防止流砂可采取降低地下水、打板桩、避开雨季施工、冬季采用冻结法施工、抛大石块、采用泥浆护壁水下挖土等措施。

7. 解

井点管处降水深度S=5.8-1=4.8m

基坑中点降水后的水位标高5.8-（18/2+1）/10=4.8m

坑底标高4.1m，则降水后水位距坑底0.7m＞0.5m，满足要求

S/（S+l）=4.8/（4.8+1.2）=0.8

查表H0=1.84（4.8+1.2）=11.04m＞（9.5-1）=8.5m（实际含水层），取8.5m计算

R=1.95S√HK  =1.95×4.8√ 8.5×20   =122m

x0=√F/π  =√20×42/π =16.35m

答：土方工程的特点： （1）面广量大、劳动繁重 （2）施工条件复杂  土方工程多为露天作业，施工受当地气候条件影响大，且土的种类繁多，成分复杂，工程地质及水文地质变化多，也对施工影响较大。

答：土方边坡大小除土质外，还与挖方深度有关，此外亦受外界因素的影响。如雨水、施工用水使土的含水量增加，从而使土体自重增加，抗剪强度降低，所以在雨季施工时，土方边坡要留得宽一点。

答：产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大，即动水压力大，而且动水压力的方向与土的重力方向相反，土不仅受水的浮力，而且受动水压力的作用，有向上举的趋势。当动水压力等于或大于土的浸水密度时，土颗粒处于悬浮状态，并随地下水一起流入基坑，即发生流砂现象。
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