
建筑施工复习资料：
一、判断题 

1、按照土的开挖难易程度可以将土分为八类，其前四类为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土。(     )
2、外墙转角处严禁留直槎，其它临时调整间断处留槎的做法必须符合施工验收规范的规定。(     )
3、混凝土保护层厚度是指钢筋外边缘到混凝土外边缘的距离。(     )
4、屋面防水等级分为四级，其中四级防水年限为 8 年。(     )
5、同一类土的颗粒级配越均匀，越容易压实。(     )
6、当预制桩的强度达到设计强度的 70%后，可以对桩进行起吊和运输。(     )

7、砖砌体水平砂浆饱满度的检测工具是百格网。(     )
8、如梁或板的跨度等于或大于 5 米，应使底模板起拱。(     )
9、拉铲挖土机的挖土特点是“后退向下，强制切土” 。(     )
10、填土要分层分类进行，层间关系为透水率小的土在下。(     )
二、单项选择题 

1、含水层处于二不透水层之间，井底未达到下部不透水层的轻型井点，称为(      )。

A．有压完整井  B．无压完整井 C．有压不完整井 D．无压不完整井

2、宽大于6m的条状基坑采用轻型井点降水，宜选择(      )布置。

A．单排      B．双排       C．环形          D．U形

3、地下水表面为自由水，井底达到下部不透水层的轻型井点，称为(      ) 。

A．有压完整井 B．无压完整井 C．有压不完整井 D．无压不完整井

4、我国目前划分深基坑和浅基坑的界限是(      )。

A．6.1m       B．6.5m       C．7.0m         D．7.5m

5、钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用(      )。

A.对焊        B.电弧焊      C.电阻点焊      D.埋弧压力焊

6、钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用(      )。

A.重锤高击    B. 轻锤高击   C.重锤低击      D.轻锤低击

7、钢筋混凝土预制打入桩平卧叠浇制作下层混凝土达到(      )设计强度方可浇注上层。

A.25％        B.30％        C.40％          D.50％

8、桩距大于4倍桩径时，打桩顺序宜选择(      )。

A.分段打      B.逐排打      C.自中央向四周打 D. 自四周向中央打

9、沉管成孔灌制桩施工时，常易发生断桩、(      )、及吊脚桩等问题。

A.缩颈        B.孔壁坍陷    C.钻孔偏斜      D.漏泥浆

10、对于沉管摩擦桩， 沉管深度的最终控制标准为(      )。

A.以贯入度为准               B.以设计标高为准

C.设计标高为主，贯入度作参考 D.以贯入度为主，设计标高作参考

11、某工程地质条件为淤泥质土，宜选用(      )灌注桩。

A.干作业成孔  B.泥浆护壁成孔 C.沉管成孔      D.人工挖孔

12、某工程地质条件为饱和软土，不能选用的地基加固方法是(      )。

A.深层搅拌法  B.高压喷射注浆法 C.换填法      D.强夯法

13、高压喷射注浆法的质量检验在注浆结束(      )后进行

A.1周        B.2周          C.3周           D.4周

14、钢筋加工厂的钢筋接长宜选用(      )。

A.电弧焊      B.电渣压力焊    C.闪光对焊      D.气压焊

15、Ⅳ级钢筋可以选择的焊接方法是(      )
A.电弧焊      B.电渣压力焊    C.闪光对焊      D.气压焊

16、现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长宜采用(      )。

A.闪光对焊    B.埋弧压力焊    C.电弧焊        D.电渣压力焊

17、下列部件属于滑模装置中模板系统的是(      )。

A.支承杆      B.脚手架        C.千斤顶        D.提升架

18、气温较高时，滑模施工浇注混凝土宜(      )。

A.先浇内墙    B.先浇外墙      C.先浇墙角      D.先浇薄墙

三、多项选择题 

1、施工总平面布置的原则包括(      )。

A.在满足施工需要的前提下，必须要减少施工用地

B.合理布置起重机械和各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用

C.科学确定施工区域和场地面积，尽量减少专业工种之间交叉作业

D.尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务，降低施工设施建造费用，尽量采用装配式施工设施， 提高其安装速度

E.各项施工设施布置都要满足有利生产、方便生活、安全防火和环境保护要求

2、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合(      )进行验收。

A.监理人员的旁站、 巡视和平行检验结果

B.质量事故处理方案的要求

C.实际量测结果

D.有关的各种资料数据

E.建设单位意见

3、“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括(      )。

A.水泥存在质量问题引起更换的费用

B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失

C.由于地面下沉引起基础部分的损失

D.发生火灾后的修复费用

E.发生地震后的修复费用

4、在项目成本管理规划中，成本目标的确定应反映(      )。

A.投资规模

B.工程的现场条件

C.工程范围、特点、性质

D.招标文件规定的承包人责任

E.对施工工程的实施方案

5、在下列费用中，属于建设工程监理费用直接成本的是(      )。

A.监理机械租赁费

B.办公设施使用费

C.办公用品费

D.常规检测工具购置费

E.监理人员和辅助人员的专项开支
四、简答题
1.井点降水对邻近环境有何影响？可以采取哪些预防措施？

2.深基坑支护结构如何考虑经济问题？

3.钢筋机械连接有哪几种？钢筋机械连接有何优点？

4.装配式框架结构吊装方法有哪几种？
五、论述题
某高层住宅为现浇框架结构，现浇楼板。试分析在几种新型模板体系中，最适合采用哪种模板体系。

建筑施工参考答案
一、判断题
1.✓  2.✓  3.×  4.×  5.×  6.×  7.✓  8.✓  
二、单选题
1.C   2.B   3.B   4.C   5.A   6.C   7.B   8.A   9.A   10.C
11.C  12.D  13.D  14.C  15.C  16.D  
三、多选题
1.BCDE  2.ABCD  3.CDE  4.BCDE  
四、简答题
1、答：（1）①降低邻近区域地下水位，导致土体固结，引起地面沉陷从而影响邻近建筑物；
②抽出土粒，造成邻近地面沉陷从而影响邻近建筑物.
（2）①回灌井点法②设止水帷幕法
2、答： （1）保证安全第一
（2）放坡施工一般最经济
（3）支护方案要多方案比较
（4）不同支护方案适于不同开挖深度和不同地质条件
3、答： （1）套筒冷挤压连接；
（2）钢筋锥螺纹连接；
（3）钢筋等强直螺纹连接；
优点：省电，施工简便，不受气候影响，不受钢筋可焊性制约，质量好，不要熟练工种。
五、论述题
答：  （1）大模板体系适用于剪力墙结构等现浇墙体施工，不适于框架结构；
（2）滑升模板体系适用于连续浇注的竖向结构，如水塔、烟囱等，不适于框架结构；
（3）爬模体系适用于现浇墙体施工，不适于框架结构；
（4）台模体系适用于现浇无梁楼板施工，但是不适于浇注框架梁，必须另支梁模；
（5）早拆模板体系既能用于楼板施工，又能用于框架梁施工，最为适合。
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