
建筑材料与构造复习资料及答案
一、选择题

1.下列材料不属于气硬性胶凝材料的是：（  A   ）。

A.水泥          B.水玻璃          C.石灰           D.石膏 

2.建筑材料按其基本成分的分类可分为：（  D   ）。

A.天然材料、人造材料、胶囊材料    

B.有机材料、无机材料、合金材料 

C.保温材料、耐火材料、防水材料    

D.金属材料、非金属材料、复合材料 

3.下列材料不属于有机材料的是：（   C  ）。

A.木材、竹子   B.树脂、沥青      C.石棉、菱苦土    D.塑料、橡胶 

4.关于“密度”的说法，错误的是：（  B  ）。

 A.密度是材料主要的物理状态参数之一   

B.密度是材料在自然状态下单位体积的质量 

C.密度也可以称“比重”              

D.密度的单位是g/cm2（克/立方厘米） 

5.水泥的强度是指：（  C  ）。

A.水泥凝结硬化后的强度              

B.主要熟料硅酸钙的强度 

C.1：3水泥砂浆的强度                

D.1：3：6水泥混凝土的强度  

6.一般通过破坏性试验来测定材料的：（  B  ）。

A.硬度           B.强度          C.耐候性          D.耐磨性  

7.下列建筑材料导热系数大小的比较，错误的是：（  A  ）。

A.普通混凝土比普通粘土砖大10倍     

B.钢材比普通粘土砖大100倍 

C.钢材比绝热用纤维板大1000倍以上   

D.钢材比泡沫塑料大10000倍以上  

8.材料的耐磨性与下列哪项无关？（   D  ）

A.强度           B.硬度          C.内部构造         D.外部湿度  

9.表示材料耐水性指标的是：（  B  ）。

A.吸水率         B.软化系数       C.渗透系数        D.抗冻等级  

10.下列不属于绝热材料的是：（  A  ）。

A.松木（横纹）   B.玻璃棉板       C.石膏板          D.加气混凝土  

11.我国水泥产品质量水平划分为三个等级，正确的是：（  D  ）。

A.甲等、乙等、丙等                B.一级品、二级品、三级品 

C.上类、中类、下类                D.优等品、一等品、合格品  

12.关于建筑石材的物理性能及测试要求的说法，错误的是：（  D  ）。

A.密度大多在2.5—2.7g/cm2之间     

B.孔隙率一般＜0.5％，吸水率很低

C.抗压强度高，抗拉强度很低       

D.测抗压强度用边长150mm立方体试件 

13.建筑用砂按其形成条件及环境可分为：（  B  ）。

A.粗砂、中砂、细砂               B.河砂、海砂、山砂   

C.石英砂、普通砂、绿豆砂         D.精制砂、湿制砂、机制砂 

14.汉白玉属于哪一种石材？（  B ）

A.花岗岩          B.大理石       C.石灰石        D.硅质砂岩  

15.普通硅酸盐水泥适用于：（  C  ）。

A.水利工程的水中部分             

B.大体积混凝土工程  

C.早期强度要求较高且受冻的工程   

D.受化学侵蚀的工程  

16.普通玻璃的主要原料不包括：（  A  ）。

A.明帆石        B.石灰石        C.石英砂      D.纯碱  

17.专门用于监狱防暴门窗或特级文物展柜的防砸玻璃是：（  D  ）。

A.A级防砸玻璃    B.B级防砸玻璃    C.C级防砸玻璃    D.D级防砸玻璃  

18.关于建筑陶瓷劈离砖的说法，错误的是：（  D  ）。

A.因焙烧双联砖后可得两块产品而得名  B.砂浆附着力强 

C.耐酸碱性能好                      D.耐寒抗冻的性能差  

19.关于经阻燃处理的棉、麻类窗帘及装饰织物的说法，错误的是：（  D  ）。

A.生产工艺简单   B.能耐水洗    C.强度保持不变    D.手感舒适  

20.为确保工程质量，对环境温度高于50℃处的变形缝止水带，要采用整条的：（  B  ）。 

A.带钢边的橡胶止水带           B.2mm厚的不锈钢止水带 

C.遇水膨胀的橡胶止水带         D.耐老化的接缝用橡胶止水带 

21.对木材物理力学性能影响最大的是：（  D  ）。

A.表现密度        B.湿帐干缩性      C.节疤等疵点     D.含水率  

22.下列木材中，其顺纹抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及抗弯强度四项数创最大的是：（  C  ）。

A.华山松          B.东北云杉        C.陕西麻栎（黄麻栎） D.福建柏  

23.关于竹材与木材的强度比较，正确的是：（  D  ）。

A.木材抗压强度大于竹材             

B.竹材抗拉强度小于木材 

C.二者抗弯强度相当           

D.竹材抗压、抗拉、抗弯三种强度都大于木材 

24.下列属于建筑钢材机械性能的是：（  C  ）。

A.韧性、脆性、弹性、塑性、刚性           

B.密度、延展度、密实度、比强度  

C.强度、伸长率、冷弯性能、冲击韧性、硬度 

D.耐磨性、耐蚀性、耐水性、耐火性  

25.对提高钢材强度和硬度的不良影响的元素是：（  C  ）。

A.硅            B.碳           C.磷           D.锰  

26.将钢材加热到723℃—910℃以上，然后在水中或油中急速冷却，这种热处理方法称为：（  A  ）。

A.淬火          B.回火           C.退火           D.正火  

27.抗压强度较高的铸铁不宜用作：（  D  ）。

A.井、沟、孔、洞盖板          B.上、下水管道及连接件 

C.栅栏杆、暖气片              D.结构支承构件  

28.下列选项不属于铝材缺点的是：（  C  ）。

A.弹性模量小，热胀系数大       B.不容易焊接、价格较高 

C.在大气中耐候抗蚀能力差       D.抗拉强度低  

29.与铜有关的下列说法中，错误的是：（  D  ）。

A.纯铜呈紫红色故称“紫铜”     B.黄铜是铜与锌的合金 

C.青铜是铜与锡的合金           D.黄铜粉俗称“银粉”可调制防锈涂料  

30.我国在传统意义上的“三材”是指下列哪三种建筑材料？（  B  ）

A.砖瓦、钢铁、水泥              B.钢材、水泥、木材 

C.金属、竹木、塑料              D.铝材、玻璃、砂石  

31.下列选项不属于石灰用途的是：（  D  ）。 

A.配制砂浆       B.作三合土       C.蒸养粉煤灰砖   D.优质内装修涂料  

32.下列关于普通玻璃棉的说法，正确的是：（  C  ）。

A.蓬松似絮，纤维长度一般在150mm以上

B.使用温度可超过300℃             C.主要作保温、吸声等用途 

D.耐腐蚀性能较好 

33.岩棉的主要原料为：（  B  ）。

A.石英岩         B.玄武岩       C.辉绿岩        D.白云岩  

34.下列哪项不是蒸压加气混凝土砌块的主要原料？（  D  ）

A.水泥、砂子      B.石灰、矿渣      C.铝粉、粉煤灰   D.石膏、粘土  

35.一般建筑塑料的缺点是：（  A  ）。

A.容易老化      B.绝缘性差      C.“比强度”低      D.耐蚀性差  

36.人工制作的合成橡胶品众多，但在综合性能方面比得上天然橡胶的：（  A  ）。

A.尚无一种      B.仅有一种       C.至少四种        D.大约十种  

37.关于环氧树脂胶粘剂的说法，正确的是：（  C  ）。

A.加填料以助硬化                B.需在高温下硬化 

C.环氧树脂本身不会硬化          D.能粘接赛璐珞类塑料  

38.下列油漆不属于防锈漆的是：（  A ）。

A.沥青油漆      B.醇酸清漆     C.锌铬黄漆     D.红丹底漆  

39.橡胶在哪个温度范围内具有很好的弹性？（  B  ）

A.-30℃~+180℃     B.–50℃~+150℃    

C. -70℃~+140℃    D. -90℃~+130℃  

40.关于氟树脂涂料的说法，错误的是：（  C  ）。

A.耐候可达20年以上              B.可在常温下干燥

C.生产工艺简单，对设备要求不高   D.色泽以陶瓷颜料为主  

二、填空题

1.某材料吸水饱和后的质量为100g，已知其质量吸水率为
10％， 则该材料的绝干质量为 90.9g 。

2.根据 f 拉/f 压的值，可将材料分为三类，其中脆性材料的抗压强度  大于 抗拉强度。

3.保温材料在运输、施工及使用阶段应处于  干燥 状态。

4.同一材料，加荷速度越快，测得的强度值 越大 
。

5.型半水石膏比
型半水石膏的需水量  小  ，因此其强度较高。

6.石膏制品的防火性
 好  。

7.石灰浆体硬化后强度低，而且
 收缩变形大 
，因此石灰不宜单独使用。

8.硅酸盐水泥熟料矿物中，单独与水作用时水化放热量最高，且反应速度最快的矿物是
铝酸三钙  。

9.火山灰水泥    不宜 
用于有冻融及干湿交替作用的混凝土工程。

10.高强混凝土和预应力混凝土工程宜选用 硅酸盐 水泥 。

11.混凝土拌合物的流动性随温度的升高而 
降低 。

12.水泥用量越多，混凝土的干缩 
越 大 。

13.同一材料，尺寸越小，测得的强度值  越大 
。

14.进行试配调整砂浆配合比时，主要 检验
 和易性和强度。

15.若基层吸水，或在干热条件下施工，应选择流动性
 大 的砂浆。

16.保水性好的砂浆，其分层度应为
 1~3 
cm。

17.在常温下，钢材经拉、拔或轧等加工，使其产生塑性变形，而调整其性能的方法称为
 冷加工 
。

18.在常温下含碳量为
0.80% 的碳素钢称为   共析钢 
，其组织为珠光体。

19.沸腾钢与镇静钢相比，其时效敏感性
 大 
。

20.木材的强度和体积是否随含水率而发生变化的转折点是 纤维饱和点 
。

三、判断题

1.塑料的刚度小 ,因此不宜作结构材料使用。（ √ ）

2.随含碳量提高，碳素结构钢的强度、塑性均提高。（ × ）

3.设计强度等于配制强度时，混凝土的强度保证率为95%。（ × ）

4.我国北方有低浓度硫酸盐侵蚀的混凝土工程宜优先选用矿渣水泥。（ × ）

5.体积安定性检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。（ × ）

6.强度检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。（ √  ）

7.轻骨料混凝土较普通混凝土更适宜用于微震区混凝土建筑。（ √ ）

8.普通混凝土的强度等级是根据3天和28天的抗压、抗折强度确定的。（ × ）

9.硅酸盐水泥的耐磨性优于粉煤灰水泥。（ ×  ）

10.高铝水泥的水化热大,不能用于大体积混凝土施工。（ √  ）

11.沥青防水卷材是据原纸每平方米的质量（克）来划分标号的。（  √ ）

12.煤沥青的大气稳定性优于石油沥青。（ × ）

13.木材的木节会降低其抗压和抗拉强度。（ × ）

14.随含水率增大 ,木材的体积膨胀
,强度降低。(
× )

15.低合金钢的塑性和韧性较差。(
× )

16.比强度是材料轻质高强的指标。
(√  )

17.多孔材料吸水后
,其保温隔热效果变差。( √  )

18.随含碳量提高，建筑钢材的强度、硬度均提高，塑性和韧性降低。(
√ )

19.我国北方有抗冻和抗渗要求的混凝土工程宜优先选用火山灰水泥。( × 
)

20.在混凝土中加掺合料或引气剂可改善混凝土的粘聚性和保水性。（ √ ）
四、名词解释

1.亲水性：材料表面可使水铺展开的性质（或材料表面能被水润湿的性质或润湿角小于90°）。或其实质是材料对水分子的吸附力大于水分子之间的内聚力。

2.过火砖：焙烧温度过高的砖，其特征是颜色较深，声音响亮，强度与耐久性均高，但导热性增大且产品多弯曲变形，不符合使用要求。

3.硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、0％～ 5％的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。（或：由硅酸盐水泥熟料、≯5% 的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。或：由以硅酸钙为主要成分的水泥熟料、≯
5％的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。）

4.0.2：表示硬钢的屈服点（屈服强度），通常以产生残余应变为0.2％的应力值作为屈服点，或称条件屈服点。

5.混凝土拌合物的流动性：是指混凝土拌合物在自重或外力作用下产生流动，能均匀密实地填满模型的性能。

6.无组织排水：又称自由落水，是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。这种做法具有构造简单、造价低廉的优点，但易污染墙面。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑，不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。

7.有组织排水：是指屋面雨水通过排水系统，有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点，但构造较复杂， 造价相对较高。

8.散水：指房屋周围墙角部位设置的分散雨水远离墙脚，起保护墙基作用的护坡，一般宽度在
600 ～1000mm。
9.泛水： 屋面防水层与垂直屋面突出物交接处的防水处理。

10.平台净高：指平台面或楼地面到顶部平台梁底的垂直距离。  

11.梯段净高：指踏步前缘到顶棚（即顶部梯段地面）的垂直距离。

12.圈梁：沿建筑物外墙、内纵墙和部分内横墙设置的连续闭合的梁，又称腰箍。

13.过梁：用来支撑墙体洞口上部砌体和楼板层所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙而在在门窗洞口上设置的横梁。

14.刚性基础：由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，受刚性角的限制。

15.柔性基础：不受刚性角限制的基础，一般是指用钢筋混凝土浇筑的基础。

16.耐火极限：任一建筑构件在规定的耐火实验条件下，从受到火的作用时起，到失去支持能力、或完整性被破坏、或失去隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

17.耐火等级：是根据构件的燃烧性能和耐火极限来确定的，共分为四级。

18.变形缝：为防止建筑物由于温度变化、地基不均匀沉降以及地震等外界因素的影响而发生裂缝或破坏设置的缝。包括：伸缩缝、沉降缝、防震缝。

19.沉降缝：为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的从基础到屋顶全部贯通的垂直缝。

五、简答题 
1材料内部孔隙尺寸大小、形态特征对材料性能有什么影响？

答：一般来说，材料的孔隙尺寸越大，则材料的强度越低保温性越差（或导热系数越大）。毛细孔可增加材料的吸水性（吸水率）、降低材料的耐久性（或抗渗性）、抗冻性、耐腐蚀性下降。开口孔隙相对闭口孔隙对材料的强度、保温性、耐久性更为不利。

2. 简述混凝土中掺减水剂的技术经济效果。

答: (1) 保持混凝土配合比不变,可以显著增大混凝土的流动性；
(2) 保持混凝土流动性和水泥用量不变，可以减少用水量，提高强度；

(3) (3)保持流动性和强度不变，可以减少水泥用量；
(4)保持混凝土流动性要求不变,可以减少用水量,提高混凝土的抗冻性和抗渗性；(5)可以延缓水泥的水化放热,降低大体积混凝土内的温度应力,减少开裂的可能。
3.提高混凝土耐久性的措施有哪些？

答：(1)采用适宜的水泥品种或掺加矿物掺合料；

(2)尽量降低水灰比（水胶比）
、提高密实度；

(3)采用级配良好的砂、石；

(4)采用清洁、坚固的砂、石；

(5)掺加减水剂；

(6)掺加引气剂；

(7)加强施工（搅拌、振捣、养护）；

(8)适宜最大粒径、细度模数（或适宜粗细的砂、石）；

(9)适宜的砂率。

4.什么是建筑物？什么是构筑物

答：建筑物是是为了满足社会的需要、利用所掌握的物质技术手段，在科学规律与美学法则的支配下，通过对空间的限定、组织而创造的人为的社会生活环境。

构筑物是是指人们一般不直接在内进行生产和生活的建筑，如城墙、桥梁、堤坝等。
5.建筑物按层数如何划分？ 

答：一层至三层为低层住宅， 四层至六层为多层住宅， 七层至九层为中高层住宅， 十层及十层以上为高层住宅。
6.门厅的设计要求有哪些？

答：1）门厅的位置应明显而突出，一般应面向主干道，使人流出入方便；

2）门厅内各组成部分的位置与人流活动路线相协调,尽量避免或减少流线交叉,为各使用部分创造相对独立的活动空间；

3）门厅内要有良好的空间气氛，如良好的采光、合适的空间比例等；

4）门厅对外出入口的宽度不得小于通向该门的走道、楼梯宽度的总和。

7.两阶段设计和三阶段设计的含义和适用范围是什么？ 

答：即初步设计和施工图设计，适用于一般建设项目。

三阶段设计即初步设计、技术设计和施工图设计，适用于技术复杂、基础资料缺乏和不足的建设项目或建设项目中的个别路段、特大桥、互通式立体交叉、隧道等。

8.影响建造构造的因素有哪些？

答：1.外力因素。

2.自然气候。

3.人为因素及其他。

4.技术与经济条件。

7.什么是基础的埋深？其影响因素有哪些？ 

答：就是从室外设计地面至基础地面的垂直距离

影响因素：建筑物上部荷载的大小、地基土质的好坏、地下水位的高低、土的冰冻的深度、新旧建筑物的相邻交接关系等

8.什么是刚性基础、柔性基础？

答：由刚性材料制作的基础称为刚性基础在混凝土基础的底部配以钢筋，利用钢筋来承受拉应力，使基础底部能够承受较大的弯矩，这时，基础宽度不受刚性角的限制，故称钢筋混凝土基础为非刚性基础或柔性基础。
9.简述墙体类型的分类方式及类别。

答:（1）依其在房屋中所处位置分外墙和内墙。
（2）依其结构受力的情况分承重墙和非承重墙。
（3）依墙体的建造材料分砖墙、石墙、土墙、砌块墙、混凝土墙和轻质材料制作的墙体。

10.沉降缝与伸缩缝有何不同？

答：二者的作用不同：沉降缝是为了避免由于地基的不均匀沉降，结构内将产生附加的应力，使建筑物某些薄弱部位发生竖向错动造成开裂而设置的缝隙。伸缩缝是为了避免当建筑物长度超过一定限度时，因温度变化造成开裂而设置的缝隙。

二者在构造上也有所不同：沉降缝要求从基础到屋顶所有构件均须设缝分开，使沉降缝两侧建筑物成为独立的单元，各单元在竖向能自由沉降，不受约束。伸缩缝要求将建筑物的墙提、楼层、屋顶等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化影响较小，不必断开。

6、 计算题

1.已知某材料的密度为 2.50g/cm3,  视密度为 2.20g/cm3,  表观密度为 2.00g/cm3  。试求该材料的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率。

解: 孔隙率 P=(1-2/2.5)×100%=20%

开口孔隙率
P开=(1-2/2.2)×100%

闭口孔隙率
P闭=P-P开

2.已知混凝土试拌调整合格后各材料用量为：水泥5.72kg，砂子 9.0kg，石子为18.4kg，水为4.3kg。并测得拌合物表观密度为
2400kg/m3 ，试求其基准配合比(以 1m3 混凝土中各材料用量表示 )。

若采用实测强度为45MPa 的普通水泥，河砂，卵石来配制，试估算该混凝土的28 天强度 (A=0.46，B=0.07)。

解: 基准配合比为

C=5.72×2400/(5.72+9+18.4+4.3)=367kg 

S=9×2400/(5.72+9+18.4+4.3)=577kg

G=18.4×2400/(5.72+9+18.4+4.3)=1180kg

W=4.3×2400/(5.72+9+18.4+4.3)=275k


fcu=0.46×45×(367/275-0.07)=26.2 MPa

3.欲配制C30混凝土，要求强度保证率95%，则混凝土的配制强度为多少？若采用普通水泥 ,卵石来配制 ,试求混凝土的水灰比。
已知 :水泥实际强度为
48MPa,A=0.46,B=0.07

解:fcu,0=30+1.645 × 5.0=38.2 MPa

fcu=Afce(C/W-B)

即 38.2=0.46 × 48(C/W-0.07)

∴W/C=0.56

4.某材料的密度为2.68g/cm3，表观密度为2.34 g/cm3 ，720 克绝干的该材料浸水饱和后擦干表面并测得质量为740 克。求该材料的孔隙率、质量吸水率、体积吸水率、开口孔隙率、闭口孔隙率和视密度（近似密度。(假定开口孔全可充满水)

解:
孔隙率
P=(1-2.34/2.68)×100%=12.7%

质量吸水率 β =(740-720)/720=2.8%

体积吸水率 β ’ =2.8%×2.34=6.6%

开孔孔隙率
P 开=β ’=6.6%

闭口孔隙率
P 闭=P-P开=12.7%-6.6%=6.1%

视密度 ρ ’=m/(V+V 闭 )=ρ0/(1-P+P 闭)

=2.34/(1-12.7%+6.1%)

=2.50 g/cm3

5.已知混凝土的实验室配合比为1:2.10:4.20:0.60, 且水泥用量为300Kg/m3 混凝土。若施工现场砂的含水率为3%,石子的含水率为1%,搅拌机的出料容量为800 升.求混凝土的表观密度及每次搅拌的投料量。

解: 每次投料量:

C=300×0.8=240 kg

∴S=300×2.1(1+3%)×0.8=519kg

G=300×4.20×0.8×(1+1%)=1018kg

W=300×0.60×0.8-300×2.1×0.8×%-300×4.20×0.8×1%

=119kg

混凝土表观密度ρ 0=C+W+S+G=300×(1+2.1+4.2+0.6)=2370kg/m3

6.取某岩石加工成10cm×10cm×10cm试件 ,测得其自然状态、饱水面干和绝干状态下的质量分别2658kg、2660kg和2650kg,已知其密度为2.70 g/cm3，求该岩石的干燥表观密度、孔隙率、质量吸水率、体积吸水率和自然状态下的含水率。
解: 干燥表观密度=2650/(10×10×10)=2.65g/cm3

孔隙率 =(1-2.65/2.70)×100%

质量吸水率=(2660-2650)/2650

体积吸水率=(2660-2650)/(10×10×10)

含水率=(2658-2650)/2650

PAGE  
第 - 1 - 页 共 1 页

