
建筑材料与构造复习资料

选择题

1、下列材料不属于气硬性胶凝材料的是：）（       ）

A.水泥          B.水玻璃          C.石灰           D.石膏 

2、建筑材料按其基本成分的分类可分为：（       ）

A.天然材料、人造材料、胶囊材料    B.有机材料、无机材料、合金材料 

C.保温材料、耐火材料、防水材料    D.金属材料、非金属材料、复合材料 

3、下列材料不属于有机材料的是：（       ）

A.木材、竹子   B.树脂、沥青      C.石棉、菱苦土    D.塑料、橡胶 

4、关于“密度”的说法，错误的是：（       ）

  A.密度是材料主要的物理状态参数之一   B.密度是材料在自然状态下单位体积的质量 

C.密度也可以称“比重”              D.密度的单位是g/cm2（克/立方厘米） 

5、水泥的强度是指：（       ）

A.水泥凝结硬化后的强度              B.主要熟料硅酸钙的强度 

C.1：3水泥砂浆的强度                D.1：3：6水泥混凝土的强度  

6、一般通过破坏性试验来测定材料的：（       ）

A.硬度           B.强度          C.耐候性          D.耐磨性  

7、下列建筑材料导热系数大小的比较，错误的是：（       ）

A.普通混凝土比普通粘土砖大10倍     B.钢材比普通粘土砖大100倍 

C.钢材比绝热用纤维板大1000倍以上   D.钢材比泡沫塑料大10000倍以上  

8、材料的耐磨性与下列哪项无关？（       ）

A.强度           B.硬度          C.内部构造         D.外部湿度  

9、表示材料耐水性指标的是：（       ）

A.吸水率         B.软化系数       C.渗透系数        D.抗冻等级  

10、下列不属于绝热材料的是：（       ）

A.松木（横纹）   B.玻璃棉板       C.石膏板          D.加气混凝土  

11、我国水泥产品质量水平划分为三个等级，正确的是：（       ）

A.甲等、乙等、丙等                B.一级品、二级品、三级品 

C.上类、中类、下类                D.优等品、一等品、合格品  

12、关于建筑石材的物理性能及测试要求的说法，错误的是：（       ）

A.密度大多在2.5—2.7g/cm2之间     B.孔隙率一般＜0.5％，吸水率很低

C.抗压强度高，抗拉强度很低       D.测抗压强度用边长150mm立方体试件 

13、建筑用砂按其形成条件及环境可分为：（       ）

A.粗砂、中砂、细砂               B.河砂、海砂、山砂   

C.石英砂、普通砂、绿豆砂         D.精制砂、湿制砂、机制砂 

14、汉白玉属于哪一种石材？（       ）

A.花岗岩          B.大理石        C.石灰石        D.硅质砂岩  

15、普通硅酸盐水泥适用于：（       ）

A.水利工程的水中部分             B.大体积混凝土工程  

C.早期强度要求较高且受冻的工程   D.受化学侵蚀的工程  

16、根据混凝土拌合物坍落度的不同，可将混凝土分为：（       ）

A.特重混凝土、重混凝土、混凝土、特轻混凝土 

B.防水混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、抗冻混凝土 

C.轻骨料混凝土、多孔混凝土、泡沫混凝土、钢纤维混凝土

D.干硬性混凝土、低塑性混凝土、塑性混凝土、流态混凝土 

17、图示砌体材料的名称是：（       ）

A.烧结页岩砖      B.烧结多孔砖     C.烧结空心砖    D.烧结花格砖  

18、下列四种砖中其颜色呈灰白色的是：（       ）

A.烧结粉煤灰砖    B.烧结炮矸石砖   C.蒸压灰砂砖    D.烧结页岩砖  

19、《建筑材料放射性核素限量》按放射性水平大小将材料划分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，其中Ｂ类材料的使用范围是：（       ）

A.使用范围不受限制              B.除Ｉ类民用建筑内饰面，其他均可用 

C.用于建筑物外饰和室外其他部位  D.只用于人员很少涉足的海堤、桥墩等处  

20、关于中国清代宫殿建筑铺地所用“二尺金砖”的说法，错误的是：（       ）

A.尺寸为长640mm、宽640mm、厚96mm   B.质地极细、强度也高 

C.敲击铿然如有金属声响          D.因色泽金黄灿亮而得名  

21、对木材物理力学性能影响最大的是：（       ）

A.表现密度        B.湿帐干缩性      C.节疤等疵点     D.含水率  

22、下列木材中，其顺纹抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及抗弯强度四项数创最大的是：（       ）

A.华山松          B.东北云杉        C.陕西麻栎（黄麻栎） D.福建柏  

23、关于竹材与木材的强度比较，正确的是：（       ）

A.木材抗压强度大于竹材             B.竹材抗拉强度小于木材 

C.二者抗弯强度相当           D.竹材抗压、抗拉、抗弯三种强度都大于木材 

24、下列属于建筑钢材机械性能的是：（       ）

A.韧性、脆性、弹性、塑性、刚性           B.密度、延展度、密实度、比强度  

C.强度、伸长率、冷弯性能、冲击韧性、硬度 D.耐磨性、耐蚀性、耐水性、耐火性  

25、对提高钢材强度和硬度的不良影响的元素是：（       ）

A.硅            B.碳           C.磷           D.锰  

26、将钢材加热到723℃—910℃以上，然后在水中或油中急速冷却，这种热处理方法称为：（       ）

A.淬火          B.回火           C.退火           D.正火  

27、抗压强度较高的铸铁不宜用作：（       ）

A.井、沟、孔、洞盖板          B.上、下水管道及连接件 

C.栅栏杆、暖气片              D.结构支承构件  

28、下列选项不属于铝材缺点的是：（       ）

A.弹性模量小，热胀系数大       B.不容易焊接、价格较高 

C.在大气中耐候抗蚀能力差       D.抗拉强度低  

29、与铜有关的下列说法中，错误的是：（       ）

A.纯铜呈紫红色故称“紫铜”     B.黄铜是铜与锌的合金 

C.青铜是铜与锡的合金           D.黄铜粉俗称“银粉”可调制防锈涂料  

30、我国在传统意义上的“三材”是指下列哪三种建筑材料？（       ）

A.砖瓦、钢铁、水泥              B.钢材、水泥、木材 

C.金属、竹木、塑料              D.铝材、玻璃、砂石  

31、下列选项不属于石灰用途的是：（       ） 

A.配制砂浆       B.作三合土       C.蒸养粉煤灰砖   D.优质内装修涂料  

32、下列关于普通玻璃棉的说法，正确的是：（       ）

A.蓬松似絮，纤维长度一般在150mm以上

B.使用温度可超过300℃             C.主要作保温、吸声等用途 

D.耐腐蚀性能较好 

33、岩棉的主要原料为：（       ）

A.石英岩         B.玄武岩       C.辉绿岩        D.白云岩  

34、下列哪项不是蒸压加气混凝土砌块的主要原料？（       ）

A.水泥、砂子      B.石灰、矿渣      C.铝粉、粉煤灰   D.石膏、粘土  

35、一般建筑塑料的缺点是：（       ）

A.容易老化      B.绝缘性差      C.“比强度”低      D.耐蚀性差  

36、人工制作的合成橡胶品众多，但在综合性能方面比得上天然橡胶的：（       ）

A.尚无一种      B.仅有一种       C.至少四种        D.大约十种  

37、关于环氧树脂胶粘剂的说法，正确的是：（       ）

A.加填料以助硬化                B.需在高温下硬化 

C.环氧树脂本身不会硬化          D.能粘接赛璐珞类塑料  

38、下列油漆不属于防锈漆的是：（       ）

A.沥青油漆      B.醇酸清漆     C.锌铬黄漆     D.红丹底漆  

39、橡胶在哪个温度范围内具有很好的弹性？（       ）

A.-30℃~+180℃    B.–50℃~+150℃    C. -70℃~+140℃    D. -90℃~+130℃  

40、关于氟树脂涂料的说法，错误的是：（       ）

A.耐候可达20年以上              B.可在常温下干燥

C.生产工艺简单，对设备要求不高   D.色泽以陶瓷颜料为主  

41、普通玻璃的主要原料不包括：（       ）

A.明帆石        B.石灰石        C.石英砂      D.纯碱  

42、专门用于监狱防暴门窗或特级文物展柜的防砸玻璃是：（       ）

A.A级防砸玻璃    B.B级防砸玻璃    C.C级防砸玻璃    D.D级防砸玻璃  

43、关于建筑陶瓷劈离砖的说法，错误的是：（       ）

A.因焙烧双联砖后可得两块产品而得名  B.砂浆附着力强 

C.耐酸碱性能好                      D.耐寒抗冻的性能差  

44、关于经阻燃处理的棉、麻类窗帘及装饰织物的说法，错误的是：（       ）

A.生产工艺简单   B.能耐水洗    C.强度保持不变    D.手感舒适  

45、为确保工程质量，对环境温度高于50℃处的变形缝止水带，要采用整条的：（       ） 

A.带钢边的橡胶止水带           B.2mm厚的不锈钢止水带 

C.遇水膨胀的橡胶止水带         D.耐老化的接缝用橡胶止水带  

46、要求室内的隐蔽钢结构耐火极限达到2h，应该使用的涂料是：（       ）

A.溶剂型钢结构防火涂料         B.水性、薄型钢结构防火涂料  

C.膨胀型、以有机树脂为基料的钢结构防火涂料 

D.非膨胀型，以无机绝热材料为主的钢结构防火涂料 

47、关于吸声材料的说法，错误的是：（       ）

A.吸声能力来自材料的多孔性,薄膜作用和共振作用 

B.吸声系数a=0,表示材料是全反射的    C.吸声系数a=1,表示材料是全吸收的  

D.一般吸声系数a超过0.5的材料可称为吸声材料  

48、针对χ、у辐射，下列哪种材料的抗辐射性能最好？（       ）

  A.6mm厚铅板    B.20mm厚铅玻璃    C.50mm厚铸铁   D.600mm厚粘土砖砌体  

49、关于泡沫玻璃这种环保建材的说法，错误的是：（       ）

A.基本原料为碎玻璃              B.磨细加热发泡在650℃~950℃时制得 

C.不易加工成任何形状            D.具有节能、保温、吸音、耐蚀的性能  

50、关于“绿色建材”一竹子的说法，错误的是：（       ） 

A.中国是世界上竹林面积最大的国家    B.中国是世界上竹林产量最高的国家 

C.中国是世界上竹子裁培最早的国家  D.中国是世界上竹加工产品原料利用率最高的国家

51.下列相同材料而不同的外墙保温做法中，其保温效果较好的是：

A.利用墙体内的空气间层保温 B.将保温材料填砌在夹心墙中 C.将保温材料粘贴在墙体内侧 D. 将保温材料粘贴在墙体外侧

52.建筑物散水宽度的确定与下列哪些因素无关？

A.建筑的耐久年限 B.场地的土壤性质 C.当地的气候条件 D.屋面的排水方式

53.某倒置式屋面保温层的厚度按热工计算需60mm,那么设计厚度应为:  

A.60mm B.65mm C.70mm D.75mm

北方地区普通办公楼的不上人平屋面，采用材料找坡和正置式做法，其构造层次顺序正确的是：  

保护层—防水层—找平层—保温层—找坡层—结构层 B.保护层—防水层—保温层——隔汽层—找坡层—结构层 C.保护层—保温层—防水层——找平层—找坡层—结构层 D.保护层—防水层—保温层——找平层—找坡层—结构层

关于确定建筑物屋面防水等级的根据，错误的是：  

A.建筑平面形状 B.建筑物的类别 C.建筑重要程度 D.使用功能要求
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