建筑材料检测与验收复习资料
一、填空题

1. 根据材料被破坏前塑性变形显着与否， 分为 ( )与 ( )两大类。

2. 由胶凝材料、细集料和水，有时也加入掺加料混合而成的是 ( )，能

将砖、石、砌块、粘结成砌体的砂浆称为 ( )，涂抹在建筑物表面保

护墙体，又具有一定装饰性的砂浆是 ( )。

3. 建筑砂浆和混凝土在组成上的差别仅在于 ( ) 。

4. 木材中 ( ) 水发生变化时，木材的物理力学性质也随之变化。

5. 一般同一类石油沥青随着牌号的增加，其粘性 ( )，延度( )，而软化点 ( )。

6. 钢中磷的危害主要是 ( )。

7. 烧结普通砖的外型为直角六面体，其标准尺寸为 ( )。

二、选择题 。

1. （ ）浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀。

A、石膏 B、水泥 C、砂浆 C、CaSO4

2. 在 100g含水率为 3%的湿砂中，其中水的质量为（ ）。

A.3.0g B.2.5g C.3.3g D.2.9g

3. 水泥现已成为建筑工程离不开的建筑材料，使用最多的水泥为（ ）。

A.硅酸盐类水泥 B.铝酸盐类水泥 C.硫铝酸盐类水泥 D.以上都不是

4. 抗渗混凝土是指其抗渗等级等于或大于（ ）级的混凝土。

5. 钢材中（ ）的含量过高，将导致其冷脆现象发生。

A.碳 B.磷 C.硫 D.硅

6. 钢材抵抗冲击荷载的能力称为（ ）。

A.塑性 B.冲击韧性 C.弹性 D.硬度

7. （ ）是木材物理、力学性质发生变化的转折点。

A．纤维饱和点 B．平衡含水率 C．饱和含水率 D．A+B

8. 纸胎石油沥青油毡的牌号是按（ ）采划分的。

A．沥青油毡的质量 (g／m2) B．原纸的质量 (g／m2)

C．沥青油毡上石油沥青的质量 (g／m2) D．沥青油毡抗拉强度 (N／m2)

9. 引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中 （ ）含量过多。

A．氧化钙 B．游离氧化钙 C．氢氧化钙 D．以上都不对

10. 硅酸盐水泥的主要矿物成分为（ ）。

A. C 2 S C 3 S CaCl 2 Na 2 SO 4 B. C 3 A C 2 S C 3 S C 4 AF

C. C 2 S C 3 A CaSO 4 Ca(OH) 2 D. C 3 S C 3 A C 4 A C 2 A

11. 测定混凝土立方体抗压强度的标准试件尺寸为（ ）。

A. 10cm×10 cm×10cm B. 15cm×15cm×15cm

C. 20cm×20 cm×20 cm D. 7.07cm×7.07cm×7.07cm

12. 粘土砖在砌筑墙体前一定要经过浇水湿润，其目的是为了（ ）。

A 把砖冲洗干净 B 保证砌筑砂浆的稠度

C增加砂浆对砖的胶结力 D 以上都不对

三、判断题

1. 表观密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。 （ ）

2. 材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸水性。 （ ）

3. 两种砂子的细度模数相同，它们的级配也一定相同。 （ ）

4. 生产石膏的主要原料是 CaSO4 。（ ）

5. 对于多孔的绝热材料，一般质量吸水率均大于 100%，故宜用体积吸水率表

示。（ ）

 四、简答

1. 建筑中天然石材的选用原则是什么

2. 什么是气硬性胶凝材料什么是水硬性胶凝材料并请个举出一例说明。

3. 提高混凝土强度的措施有哪些

4. 简述通用水泥的品种。

五、计算题

1. 某砂样经筛分试验，各筛上的筛余量见下表，试计算其细度摸数并确定其粗

细程度（即判断其为粗砂，中砂，细砂还是特细砂）

	筛孔尺寸（ mm）
	
	
	
	
	
	
	<

	遗留质量（ g）
	20
	80
	100
	100
	75
	85
	40


2. 某一块状材料干燥质量为 50g，自然状态下的体积为 20cm3，绝对密实状态

下的体积为 16.5cm3。试计算其密度、表观密度和孔隙率。

3. 已知混凝土经试拌调整后，各项材料用量为：水泥，水 ，沙 6.24kg ，碎石

12.8kg，并测得拌和物的表观密度为 2500kg∕m 3 ，试计算：

（1） 每方混凝土各项材料的用量为多少

（2） 如工地现场砂子含水率为％，石子含水率为％求施工配合比。

建筑材料检测与验收复习资料答案
一、填空题

2. 根据材料被破坏前塑性变形显着与否，分为 (韧性材料 )与 ( 脆性材料 )两大

类。

2.. 由胶凝材料、细集料和水， 有时也加入掺加料混合而成的是 ( 砂浆)，能将砖、

石、砌块、粘结成砌体的砂浆称为 (砌筑砂浆 )，涂抹在建筑物表面保护墙体，

又具有一定装饰性的砂浆是 (抹面砂浆 )。

3. 建筑砂浆和混凝土在组成上的差别仅在于 ( 是否含有粗骨料 ) 。

4. 木材中 (吸附水 ) 水发生变化时，木材的物理力学性质也随之变化。

5. 一般同一类石油沥青随着牌号的增加，其粘性 (降低 )，延度 ( 提高 )，而软

化点( 降低 )。

6. 钢中磷的危害主要是 (       )。

7. 烧结普通砖的外型为直角六面体， 其标准尺寸为 （      ）。

二、选择题 

1~5 ADABC

6~10 BABB

11~12 

三、判断题

错错错错

四、简答 

1. 建筑中天然石材的选用原则是什么

1） 经济性。条件允许的情况下，尽量就地取材，以缩短运距、减轻劳动强

度、降低成本。

2） 强度与性能。石材的强度与其耐久性、耐磨性、耐冲击性等性能密切相

关。因此应根据建筑物的重要性及建筑物所处环境， 选用足够强度的石材， 以保

证建筑物的耐久性。

3）装饰性。用于建筑物饰面的石材，选用时必须考虑其色彩及天然纹

理与建筑物周围环境的相协调性，充分体现建筑物的艺术美。

2. 什么是气硬性胶凝材料什么是水硬性胶凝材料并请个举出一例说明。

气硬性胶凝材料：干燥条件下只能在空气中硬化并保持和发展其强度的胶凝

材料，一般只适应于干燥环境，不适合用于潮湿环境，如石灰、石膏。

水硬性胶凝材料： 干燥条件下既能在空气中硬化， 又能在水中继续硬化并保

持和发展其强度的胶凝材料，如水泥。

3. 提高混凝土强度的措施有哪些

a) 采用高强度等级的水泥

b) 选用级配良好的骨料

c) 掺入外加剂，如减水剂、早强剂

d) 采用较小的水灰比

e) 采用湿热处理养护混凝土

f) 采用机械搅拌的振捣

4. 简述通用水泥的品种。

五、计算题

1. 某砂样经筛分试验，各筛上的筛余量见下表，试计算其细度摸数并确定其粗

细程度（即判断其为粗砂，中砂，细砂还是特细砂）

	筛孔尺寸（ mm）
	
	
	
	
	
	
	<

	遗留质量（ g）
	20
	80
	100
	100
	75
	85
	40


（1）计算分计筛余百分率：

总质量 G=20+80+100+100+75+85+40=500 （g）

可计算得分计筛余百分率分别为：

a1=4%，a2=16%，a3=20%，a4=20%，a5=15%，a6=17%

（2）计算累计筛余百分率：

由分计筛余百分率可计算累计筛余百分率为：

A1=a1=4%；

A2=a1+a2=4%+16%=20% ；

A3=a1+a2+a3=4%+16%+20%=40% ；

A4=a1+⋯⋯+a4=60%；

A5=a1+⋯⋯+a5=75%；

A6=a1+⋯⋯+a6=92%。
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（4）评定其粗细程度，由计算结果可判断其为中砂。

2. 某一块状材料干燥质量为 50g，自然状态下的体积为 20cm3，绝对密实状态

下的体积为。试计算其密度、表观密度和孔隙率。

密度:ρ=m/V=50/= g/cm3;

表观密度 :ρ0=m/V 0 =50/20= g/cm3;

孔隙率 :P=(1-V/V 0 )×100%=20=%

3. 已知混凝土经试拌调整后，各项材料用量为：水泥，水 ，沙 6.24kg ，碎石

12.8kg，并测得拌和物的表观密度为 2500kg∕m 3 ，试计算：

（2） 每方混凝土各项材料的用量为多少

（2） 如工地现场砂子含水率为％，石子含水率为％求施工配合比。

答案：（ 1）比例常数 k=2500/+++=104，故基准配合比为：

W=104×=193.44Kg

S=104×=648.96Kg

C=104×=322.4Kg

G=104×=1335.36Kg

（2）施工配合比为：

W=－×﹪－×﹪ =170.53Kg

C=322.4Kg

S=×(1+﹪)=649.96Kg 59/×100﹪=﹪..

G=×(1+﹪)=1342.04Kg
