
建筑材料复习资料
一、单项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)
1、普通硅酸盐水泥的细度指标是（      ）。
A、. ㎜方孔筛筛余量         B、. ㎜方孔筛筛余量 
C、细度                        D、比表面积
2、引起水泥安定性不良的原因是（      ）。
A、石膏掺量不足                B、混合材料掺量过多 
C、石膏掺量过多                D、混合材料掺量不足
3、国家标准规定：水泥的初凝不得早于（      ）min。
A、        B、            C、           D、 
4、水泥试验中需检测水泥的标准稠度用水量，其检测目的是（      ）。
A、使得凝结时间和体积安定性具有准确可比性    B、判断水泥是否合格
C、判断水泥的需水性大小          D、该项指标是国家标准规定的必检项目
5、下列材料中，属于非活性混合材料的是（      ）。
A、石灰石粉      B、矿渣         C、火山灰       D、粉煤灰
6、在生产水泥时，若掺入的石膏量不足则会发生（      ）。
A、快凝现象      B、水泥石收缩   C、体积安定性不良    D、缓凝现象
7、沸煮法只能检测出（      ）引起的水泥体积安定性不良。
A、SO含量超标               B、游离CaO含量超标 
C、游离MgO含量超标          D、石膏掺量超标
8、水泥石产生腐蚀的内因是：水泥石中存在（      ）。
A、CaO·SiO·HO      B、Ca(OH)      C、CaO     D、钙矾石
9、水泥与水形成的浆体在混凝土拌合物中起（      ）作用。
A、润滑          B、胶凝      C、骨架        D、抑制水泥石收缩
10、水泥安定性经（      ）检验必须合格。
A、坍落度法      B、沸煮法    C、筛分析法    D、维勃稠度法
11、建筑石膏与水泥、石灰相比较，其凝结硬化速度（      ）。
A、一般        B、很快          C、很慢       D、不一定
12、在生产水泥时必须掺入适量石膏是为了（      ）。
A、提高水泥产量               B、延缓水泥凝结时间 
C、防止水泥石产生腐蚀         D、提高强度
13、测定混凝土立方体抗压强度时，试件的标准养护条件是（      ）。
A、温度±°C，相对湿度%以上 
B、温度±°C，相对湿度%以上
C、温度±°C，相对湿度%以上 
D、温度±°C，相对湿度%以上
14、石灰膏在使用之前必须（      ）。
A、陈伏       B、熟化    C、检测其有效CaO＋MgO的含量   D、检测其细度
15、建筑石膏的化学分子式是（      ）。
A、CaSO·HO       B、CaSO·/HO      C、CaSO    D、CaSO·HO 
16、若混凝土用砂的颗粒级配不合格，则（      ）。
A、须进行人工调配至级配合格        B、弃之不用
C、作不合格品处理                  D、须调整混凝土配合比
17、试配少量混凝土，制作标准立方体试件，测得其立方体抗压强度为.MPa，而其设计强度等级为C，请问对于该混凝土应（      ）。
A、判断混凝土强度不符合要求 
B、调整混凝土的配合比直至达到设计的强度等级要求
C、判断混凝土的强度符合要求 
D、判断混凝土的质量很好
18、材料的堆积密度是指（      ）材料在自然堆积状态下，单位体积的质量。
A、块体          B、颗粒状           C、固体         D、液体
19、材料的体积密度是指材料在（      ）下，单位体积的质量。
A、绝对密实状态     B、自然状态     C、自然堆积状态    D、含水饱和状态
20、当材料在空气中吸水达到饱和时，其含水率（      ）吸水率。
A、等于         B、大于         C、小于         D、不一定
21、紧急抢修混凝土工程最适宜选择（      ）水泥。
A、普通         B、硅酸盐        C、矿渣         D、快凝快硬
22、普通混凝土用砂应选择（      ）较好。
A、空隙率小     B、尽可能粗      C、越粗越好  
D、在空隙率较小的条件下尽可能粗
23、由硅酸盐水泥熟料、 %-% 石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为（      ）。
A、硅酸盐水泥             B、普通硅酸盐水泥 
C、矿渣硅酸盐水泥         D、石灰石硅酸盐水泥
24、混凝土用砂的细度模数一般在（      ）范围内。
A、.～.      B、.～.      C、.～.    D、.～. 
25、在混凝土配合比一定的情况下，砂率过大，混凝土拌合物的流动性（      ）。
A、越大          B、越小          C、不变        D、不一定
26、测定混凝土立方体抗压强度时，混凝土标准试件的尺寸是（      ）㎜。
A、× ×          B、×× 
C、× ×          D、×× 
27、划分混凝土强度等级的依据是（      ）。
A、立方体抗压强度           B、立方体抗压强度标准值 
C、轴心抗压强度             D、抗拉强度
28、混凝土的水灰比值在一定范围内越大，则其强度（      ）。
A、越低        B、越高       C、不变        D、不一定
29、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（      ）。
A、减少单位用水量         B、提高砂率        C、增大水灰比
D、在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量（即增加水泥浆量）
30、通用水泥的储存期一般不宜过长，一般不超过（      ）。
A、一个月          B、三个月          C、六个月     D、一年
31、（      ）区砂的级配情况最好。
A、           B、           C、         D、 
32、碎石混凝土与卵石混凝土相比较，其（      ）。
A、流动性好    B、粘聚性好    C、保水性好     D、强度高
33、合理砂率是指在用水量和水泥用量一定的情况下，能使混凝土拌合物获得（      ）流动性，同时保持良好粘聚性和保水性的砂率值。
A、最大        B、最小        C、一般         D、不变
34、同厂家、同品种、同强度等级、同批次的水泥，应以（      ）为一个取样单位。
A、t          B、t         C、m       D、m
35、硅酸盐水泥熟料的四个主要矿物组成中（      ）水化反应速度最快。
A、CS          B、CS          C、CA、      DC、AF 
36、下列材料不属于气硬性胶凝材料的是：（       ）
A.水泥          B.水玻璃          C.石灰           D.石膏 
37、建筑材料按其基本成分的分类可分为：（       ）
A.天然材料、人造材料、胶囊材料    B.有机材料、无机材料、合金材料 
C.保温材料、耐火材料、防水材料    D.金属材料、非金属材料、复合材料 
38、下列材料不属于有机材料的是：（       ）
A.木材、竹子   B.树脂、沥青      C.石棉、菱苦土    D.塑料、橡胶 
39、关于“密度”的说法，错误的是：（       ）
A.密度是材料主要的物理状态参数之一   
B.密度是材料在自然状态下单位体积的质量 
C.密度也可以称“比重”              D.密度的单位是g/cm（克/立方厘米） 
40、水泥的强度是指：（       ）
A.水泥凝结硬化后的强度              B.主要熟料硅酸钙的强度 
C.：水泥砂浆的强度                D.：：水泥混凝土的强度  
41、一般通过破坏性试验来测定材料的：（       ）
A.硬度           B.强度          C.耐候性          D.耐磨性  
42、下列建筑材料导热系数大小的比较，错误的是：（       ）
A.普通混凝土比普通粘土砖大倍      B.钢材比普通粘土砖大倍 
C.钢材比绝热用纤维板大倍以上    D.钢材比泡沫塑料大倍以上  
43、材料的耐磨性与下列哪项无关？（       ）
A.强度           B.硬度          C.内部构造         D.外部湿度  
44、表示材料耐水性指标的是：（       ）
A.吸水率         B.软化系数       C.渗透系数        D.抗冻等级  
45、下列不属于绝热材料的是：（       ）
A.松木（横纹）   B.玻璃棉板       C.石膏板          D.加气混凝土  
46、我国水泥产品质量水平划分为三个等级，正确的是：（       ）
A.甲等、乙等、丙等                B.一级品、二级品、三级品 
C.上类、中类、下类                D.优等品、一等品、合格品  
47、关于建筑石材的物理性能及测试要求的说法，错误的是：（       ）
A.密度大多在.—.g/cm之间    B.孔隙率一般＜.％，吸水率很低
C.抗压强度高，抗拉强度很低        D.测抗压强度用边长mm立方体试件 
48、建筑用砂按其形成条件及环境可分为：（       ）
A.粗砂、中砂、细砂               B.河砂、海砂、山砂   
C.石英砂、普通砂、绿豆砂         D.精制砂、湿制砂、机制砂 
49、汉白玉属于哪一种石材？（       ）
A.花岗岩          B.大理石        C.石灰石        D.硅质砂岩  
50、普通硅酸盐水泥适用于：（       ）
A.水利工程的水中部分               B.大体积混凝土工程  
C.早期强度要求较高且受冻的工程     D.受化学侵蚀的工程  
51、根据混凝土拌合物坍落度的不同，可将混凝土分为：（       ）
A.特重混凝土、重混凝土、混凝土、特轻混凝土 
B.防水混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、抗冻混凝土 
C.轻骨料混凝土、多孔混凝土、泡沫混凝土、钢纤维混凝土
D.干硬性混凝土、低塑性混凝土、塑性混凝土、流态混凝土 
52、图示砌体材料的名称是：（       ）
A.烧结页岩砖      B.烧结多孔砖     C.烧结空心砖    D.烧结花格砖  
53、下列四种砖中其颜色呈灰白色的是：（       ）
A.烧结粉煤灰砖    B.烧结炮矸石砖   C.蒸压灰砂砖    D.烧结页岩砖  
54、《建筑材料放射性核素限量》按放射性水平大小将材料划分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，其中Ｂ类材料的使用范围是：（       ）
A.使用范围不受限制               B.除Ｉ类民用建筑内饰面，其他均可用 
C.用于建筑物外饰和室外其他部位   D.只用于人员很少涉足的海堤、桥墩等处  
55、关于中国清代宫殿建筑铺地所用“二尺金砖”的说法，错误的是：（       ）
A.尺寸为长mm、宽mm、厚mm    B.质地极细、强度也高 
C.敲击铿然如有金属声响               D.因色泽金黄灿亮而得名  
56、对木材物理力学性能影响最大的是：（       ）
A.表现密度        B.湿帐干缩性      C.节疤等疵点       D.含水率  
57、下列木材中，其顺纹抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及抗弯强度四项数创最大的是：（       ）
A.华山松       B.东北云杉      C.陕西麻栎（黄麻栎）    D.福建柏  
58、关于竹材与木材的强度比较，正确的是：（       ）
A.木材抗压强度大于竹材        B.竹材抗拉强度小于木材 
C.二者抗弯强度相当            D.竹材抗压、抗拉、抗弯三种强度都大于木材 
59、下列属于建筑钢材机械性能的是：（       ）
A.韧性、脆性、弹性、塑性、刚性         
B.密度、延展度、密实度、比强度  
C.强度、伸长率、冷弯性能、冲击韧性、硬度 
D.耐磨性、耐蚀性、耐水性、耐火性  
60、对提高钢材强度和硬度的不良影响的元素是：（       ）
A.硅            B.碳           C.磷           D.锰  
61、将钢材加热到℃—℃以上，然后在水中或油中急速冷却，这种热处理方法称为：（       ）
A.淬火          B.回火           C.退火           D.正火  
62、抗压强度较高的铸铁不宜用作：（       ）
A.井、沟、孔、洞盖板          B.上、下水管道及连接件 
C.栅栏杆、暖气片              D.结构支承构件  
63、下列选项不属于铝材缺点的是：（       ）
A.弹性模量小，热胀系数大       B.不容易焊接、价格较高 
C.在大气中耐候抗蚀能力差       D.抗拉强度低  
64、与铜有关的下列说法中，错误的是：（       ）
A.纯铜呈紫红色故称“紫铜”     B.黄铜是铜与锌的合金 
C.青铜是铜与锡的合金           D.黄铜粉俗称“银粉”可调制防锈涂料  
65、我国在传统意义上的“三材”是指下列哪三种建筑材料？（       ）
A.砖瓦、钢铁、水泥              B.钢材、水泥、木材 
C.金属、竹木、塑料              D.铝材、玻璃、砂石  
66、下列选项不属于石灰用途的是：（       ） 
A.配制砂浆       B.作三合土       C.蒸养粉煤灰砖   D.优质内装修涂料  
67、下列关于普通玻璃棉的说法，正确的是：（       ）
A.蓬松似絮，纤维长度一般在mm以上
B.使用温度可超过℃             C.主要作保温、吸声等用途 
D.耐腐蚀性能较好 
68、岩棉的主要原料为：（       ）
A.石英岩         B.玄武岩       C.辉绿岩        D.白云岩  
69、下列哪项不是蒸压加气混凝土砌块的主要原料？（       ）
A.水泥、砂子      B.石灰、矿渣      C.铝粉、粉煤灰   D.石膏、粘土  
[bookmark: _GoBack]70、一般建筑塑料的缺点是：（       ）
A.容易老化      B.绝缘性差      C.“比强度”低       D.耐蚀性差
二、填空题(本大题共空，每空分，共分)
1、国家标准规定：普通硅酸盐水泥初凝       min，终凝       h。
2、石灰熟化的两大特点是：              ，              。
3、钢筋能与混凝土很好的在一起工作，其原因是       。
4、建筑石膏的主要两大特点是：              ，              。

三、简答题(本大题共小题，每小题分，共分)
1、施工现场来了  车河砂（每车载重约  吨，且河砂的堆积密度为 Kg/m），请为这车河砂找一个大小适合的堆场（河砂的堆高约为 m）；并请你采用正确的方法抽取河砂试样（文字描述取样方法） ，以便送样检验质量。






2、实验室配合比能否直接用于现场施工？为什么？












四、案例分析(本大题共小题，每小题分，共分)         
有一工地施工人员拟采用下述几方案以提高混凝土拌合物的流动性，试问哪个方案不可行？哪个方案可行？并说明理由。
（）多加水；        （）水灰比不变，增加水泥浆量；
（）加入减水剂；    （）加强振捣。







五、计算题 (本大题共小题，每小题分，共分)
试配少量混凝土，其组成材料用量分别为：水泥.㎏ ,水.㎏,砂.㎏,碎石.㎏,经试验调整：增加水泥浆量%，并测得混凝土拌合物的湿表观密度为㎏/m。试计算：
（）每立方米混凝土的各组成材料的用量为多少？
（）如果施工现场的砂子含水率为%，石子含水率为%，求施工配合比？
















参考答案
选择题
1-15：-：BABBB   -：AACBB  -：BBACD:
16-35：CACCA  -：ADDBA  -：BBAAD   -：BBDAB
36-50：ADCBC  -：BADBA  -：DDBBC
51-70-：DCCCD  -：DCDCC  -：ADCDB   -：DCBDA

填空题
1、不早于 不迟于
2、放热量大 体积膨胀
3、具有较相近的线膨胀系数等
4、凝结速度快 硬化时体积膨胀等


简答题
1.、答：现场砂只有 t，未超过 t，因此这 t 砂作为一个取样单位；在砂堆上取样时，应在砂堆均匀分布的  个不同部位， 铲去表层砂， 在教深处铲取大致相等的一份试样， 然后由这 份试样组成一份砂试样；然后送样检验。
2.、答： 实验室在做混凝土配合比设计时所采用的砂石均为干砂、干石，所作出的配合比就为实
验室配合比。 现场的砂石均含有一定的水分， 且所含的水分随天气变化而变化， 如果直接将实验室配合比应用于施工现场， 则会出现：砂石用量不足，而水用量增加， 将最终导致水灰比增加、 强度下降。 因此实验室配合比不能直接用于施工现场， 而必须将其经过砂石含水率换算为施工配合比，才能使用。

案例分析
（） 多加水——不可行，加水会导致混凝土拌合物的水灰比增大、强度降低。
（） 保持水灰比不变，增加水泥浆用量——可行，水泥浆在混凝土拌合物中起润滑作用，润滑剂越多，则混凝土拌合物的流动性越大。
（） 加入减水剂——可行，减水剂具有减水和增强的作用，在混凝土拌合物中加入减水剂后，可破坏水泥的絮状结构，使得被包裹的水分释放出来，增加拌合物中自由水量，从而提高了拌合物的流动性。
（） 加强振捣——不可行，振捣过多易造成混凝土出现离析泌水，而不能改变混
凝土拌合物的流动性能。

计算题
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