建筑材料复习资料
一、单项选择题
1、普通硅酸盐水泥的细度指标是（      ）。
A、0.08 ㎜方孔筛筛余量         B、0.2 ㎜方孔筛筛余量 
C、细度                        D、比表面积
2、引起水泥安定性不良的原因是（      ）。
A、石膏掺量不足                B、混合材料掺量过多 
C、石膏掺量过多                D、混合材料掺量不足
3、国家标准规定：水泥的初凝不得早于（      ）min。
A、6             B、30         C、45           D、60 
4、水泥试验中需检测水泥的标准稠度用水量，其检测目的是（      ）。
A、使得凝结时间和体积安定性具有准确可比性      
B、判断水泥是否合格
C、判断水泥的需水性大小        
D、该项指标是国家标准规定的必检项目
5、下列材料中，属于非活性混合材料的是（      ）。
A、石灰石粉      B、矿渣       C、火山灰       D、粉煤灰
6、在生产水泥时，若掺入的石膏量不足则会发生（      ）。
A、快凝现象      B、水泥石收缩 C、体积安定性不良    D、缓凝现象
7、沸煮法只能检测出（      ）引起的水泥体积安定性不良。
A、SO3含量超标                 B、游离CaO含量超标 
C、游离MgO含量超标            D、石膏掺量超标
8、水泥石产生腐蚀的内因是：水泥石中存在（      ）。
A、3CaO·2SiO2·3H2O           B、Ca(OH)2      
C、CaO                         D、钙矾石
9、水泥与水形成的浆体在混凝土拌合物中起（      ）作用。
A、润滑          B、胶凝       C、骨架         D、抑制水泥石收缩
10、水泥安定性经（      ）检验必须合格。
A、坍落度法      B、沸煮法      C、筛分析法    D、维勃稠度法
11、建筑石膏与水泥、石灰相比较，其凝结硬化速度（      ）。
A、一般          B、很快        C、很慢       D、不一定
12、在生产水泥时必须掺入适量石膏是为了（      ）。
A、提高水泥产量                 B、延缓水泥凝结时间 
C、防止水泥石产生腐蚀           D、提高强度
13、测定混凝土立方体抗压强度时，试件的标准养护条件是（      ）。
A、温度20±3°C，相对湿度90%以上 
B、温度20±3°C，相对湿度95%以上
C、温度20±2°C，相对湿度90%以上 
D、温度20±2°C，相对湿度95%以上
14、石灰膏在使用之前必须（      ）。
A、陈伏                         B、熟化    
C、检测其有效CaO＋MgO的含量    D、检测其细度
15、建筑石膏的化学分子式是（      ）。
A、CaSO4·2H2O                  B、CaSO4·1/2H2O      
C、CaSO4                        D、CaSO4·H2O 
二、填空题
1、国家标准规定：普通硅酸盐水泥初凝       45min，终凝       10h。
2、石灰熟化的两大特点是：              ，              。
3、钢筋能与混凝土很好的在一起工作，其原因是       。
4、建筑石膏的主要两大特点是：              ，              。
5、坍落度法能定量测定塑性混凝土拌合物的       。
6、普通混凝土配合比设计时，耐久性主要通过控制        和        来达到要求。
三、简答题
1、施工现场来了 5 车河砂（每车载重约 6 吨，且河砂的堆积密度为 1550Kg/m3），请为这5车河砂找一个大小适合的堆场（河砂的堆高约为 1m）；并请你采用正确的方法抽取河砂试样（文字描述取样方法） ，以便送样检验质量。
2、实验室配合比能否直接用于现场施工？为什么？
四、案例分析      
有一工地施工人员拟采用下述几方案以提高混凝土拌合物的流动性，试问哪个方案不可行？哪个方案可行？并说明理由。
（1）多加水；        （2）水灰比不变，增加水泥浆量；
（3）加入减水剂；    （4）加强振捣。
五、计算题 
试配少量混凝土，其组成材料用量分别为：水泥4.5㎏ ,水2.7㎏,砂9.9㎏,碎石18.9㎏,经试验调整：增加水泥浆量15%，并测得混凝土拌合物的湿表观密度为2380㎏/m3。试计算：
（1）每立方米混凝土的各组成材料的用量为多少？
（2）如果施工现场的砂子含水率为4%，石子含水率为1%，求施工配合比？






























建筑材料复习资料参考答案
一、选择题
1.   2.A  3.C   4.  5.A   6.   7.A  8.B  9.  10.B   11.   12.B  13.B  14.  15.D
二、填空题
1、
2、放热量大 体积膨胀
3、具有较相近的线膨胀系数等
4、凝结速度快 硬化时体积膨胀等
5、
6、

三、简答题
1、答：现场砂只有 30t，未超过 600t，因此这 30t 砂作为一个取样单位；在砂堆上取样时，应在砂堆均匀分布的 8 个不同部位， 铲去表层砂， 在教深处铲取大致相等的一份试样， 然后由这8 份试样组成一份砂试样；然后送样检验。

2、答： 

四、案例分析
答：（1） 多加水——不可行，加水会导致混凝土拌合物的水灰比增大、强度降低。
（2） 保持水灰比不变，增加水泥浆用量——可行，水泥浆在混凝土拌合物中起润滑作用，润滑剂越多，则混凝土拌合物的流动性越大。
（3） 加入减水剂——可行，减水剂具有减水和增强的作用，在混凝土拌合物中加入减水剂后，可破坏水泥的絮状结构，使得被包裹的水分释放出来，增加拌合物中自由水量，从而提高了拌合物的流动性。
（4） 加强振捣——不可行，振捣过多易造成混凝土出现离析泌水，而不能改变混
凝土拌合物的流动性能。

五、计算题
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