
建筑测量复习资料
单选题
1、使用中的 GPS接收机要定期进行检定，检定周期一般不超过(       )。
A、半年     B、一年     C、两年     D、三个月 
2、工程测量规范 (GB50026-2007)中规定，水准仪视准轴与水准管轴的夹角i， DS3型不应超过(       )
A、15″     B、20″    C、25″      D、10″
3、测量工作质量控制的核心是(       )。
A、测量复核制度          B、测量抽检制度
C、测量自检制度          D、测量报验制度
4、过桥墩中心作一直线平分相邻二孔梁中心线的夹角，这个角平分线即(       )。
A、桥墩横向轴线         B、桥墩纵向轴线
C、桥梁工作线           D、偏距
5、线路纵断面是由许多不同坡度的坡段连接成的，为了缓和坡度在变坡点处的急剧变化，使列车能平稳通过，在坡段间设置曲线连接，这种连接不同坡段的曲线称为(       )。
A、平曲线              B、缓和曲线
C、桥梁工作线          D、竖曲线
6、圆曲线的测设元素是指切线长、曲线长、外距、(       )。
A、缓和曲线长          B、切曲差
C、转角                D、偏距
7、变形观测一般位置精度为(       )。
A、0.1mm        B、0.01mm       C、1mm        D、1cm
8、水准测量时，水准仪视准轴线离地面不应小于(       )m。
A、0.1             B、0.2 
C、0.3             D、0.4 
9、附合导线坐标计算与闭合导线坐标计算的不同点是(       )
A、坐标增量闭合差            B、导线全长闭合差
C、导线全长相对闭合差        D、角度闭合差
10、直线AB、的象限角RAB＝南西30°，则其坐标方位角＝(       )。
A、30°           B、210°
C、150°          D、330°
11、在变形点附近相对稳定的地方， 设立一些可以利用来直接对变形点进行观测的点作为过渡点，这些点称为(       )
A、转点                B、高程点
C、工作基点            D、导线点
12、缓和曲线上某点的偏角应等于相应弧长所对中心角的(       )
A、1/2                B、1/4 
C、1/3                D、1/5 
13、精密导线测量时，导线最短边长不宜小于300m，相邻边长的比不宜小于(       )。
A、1：2              B、1：3 
C、1：4              D、1：5 
14、 在1∶1000地形图上，设等高距为1米，如相邻两条等高线的图上距离为0.01米，则其地面坡度为(       )
A、1：10             B、1：5 
C、1：20             D、1：15
15、某导线全长 620m，算得fx=0.123m，fy-0.162m，导线全长相对闭合差为 (       )。
A.1/2200          B.1/3100       C.1/4500        D.1/3048 
16、某图纸上标明断链K115+309.2=K115+320.0，该断链为(       )
A.长链           B.短链           C.断裂         D.断开
17、关于平面控制网的建立，国家标准中对导线测量精度等级的划分依次为(       )。
A.二、三、四等和一、二级
B.三、四等和一、二、三级
C.一、二、三、四等
D.一、二、三、四等和一、二级
18、经纬仪的竖盘按顺时针方向注记，当视线水平时，盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处目标，盘左读数为75°10′24″，则此目标的竖角为(       )
Ａ． 57o10′24″   B.-14o49′36″  C. 104o49′36″   D. 14o49′36″
19、在全圆测回法的观测中， 同一盘位起始方向的两次读数之差叫(       )
Ａ.归零差         Ｂ.测回差        Ｃ.C2互差        D.指标差
20、下面是三个小组丈量距离的结果，只有(       )组测量的相对误差不低于 1/5000 的要求。
Ａ.100m±0.025m   Ｂ.250m±0.060m   Ｃ.150m±0.035m   D.200m±0.040m
21.望远镜视准轴指(      )。
A. 物镜光心与目镜光心的连线 
B.物镜光心与十字丝交点的连线 
C.目镜光心与十字丝交点的连线 
D.物镜光心、目镜光心与十字丝交点的连线
22. 如图 1 所示，水准尺黑面读数为(      )m。
A.1.520      B.1.608      C.1.692      D.1.792 
23. 直线AB的象限角南东130 ，则其坐标方位角αAB(      )。
A.1 30       B.178 30     C.181 30     D.358 30
24. 水准测量时，长水准管气泡居中是说明(      )
A. 视准轴水平，且与仪器竖轴垂直     B.视准轴与水准管轴平行
C.视准轴水平                        D.视准轴与圆水准器轴垂直
25. 如图 2 所示，读数窗中上方 H 为水平度盘影像，读数为(      )
A. 75 °34′08″            B. 74°34′08″
C. 74°04′08″             D. 74°03′08″
26. 经纬仪在测站上安置是先对中后整平，通过对中达到(      )
A. 水平度盘中心与测站在同一铅垂线上    
2B. 精确读数
C.仪器基座中心线与测站在同一铅垂线上 
D. 仪器中心螺旋的中心与测站在同一铅垂线上
27. 消除视差的方法是(      )使十字丝和目标影像清晰。
A．转动物镜对光螺旋 
B． 转动目镜对光螺旋 
C．反复交替调节目镜及物镜对光螺旋
D．调节微动螺旋
28. 如果A、B两点的高差hAB为正，则说明(      )
A. A点比B点高            B. B点比A点高
C.hAB的符号不取决于A、B两点的高程，而取决首次假定 
D.视现场具体情况而定
29. 坐标方位角是以(      )为标准方向，顺时针转到测线的夹角。
A．真子午线方向             B．磁子午线方向 
C．坐标纵轴方向             D．指向正北的方向
30. 在水准测量中转点的作用是传递(      )。
A．方向        B．高程         C．距离            D．水平角
31. 由于直线定线不准确，造成丈量偏离直线方向，其结果使距离 (      )
A. 偏大     B.偏小    C.无一定的规律     D.忽大忽小相互抵消结果无影响
32. 水准测量中的转点指的是(      )。
A. 水准仪所安置的位置            B.水准尺的立尺点 
C.为传递高程所选的立尺点         D.水准路线的转弯点
33. 欲选择一条纵向坡度不超过2%的路线 ,设图上等高距为2m，地形图的比例尺为1∶1000，则路线通过相邻两条等高线的最短距离为(      )。
A.50m             B.100m            C.150m           D.200m 
34. 斜坡上丈量距离要加倾斜改正，其改正数符号(      )
A. 恒为负      B.恒为正    C.上坡为正，下坡为负   D.根据高差符号来决定
35. 闭合导线当观测左角时，导线角 度闭合差分配的原则是(      )：
A. 与角度闭合差同符号，按实际观测角度数平均分配角度闭合差手 
B.与角度闭合差符号相反，按实际观测角度数平均分配角度闭合差 
C.与角度闭合差同符号，平均分配角度闭合差时，不考虑两个连接角 
D.与角度闭合差同符号，平均分配角度闭合差时，不考虑两个连接角
36. 在距离丈量中，衡量其丈量精度的标准是(      )。
A．相对误差     B．中误差         C．往返误差     D．闭合差
37. 在一地面平坦，无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用(      )方法。
A．直角坐标     B．极坐标         C．角度交会     D．距离交会
38. 水平角观测时，各测回间要求变换度盘位置，其目的是(      )
A. 改变起始方向的度盘度数        B.减小度盘偏心差的影响 
C.便于检查观测的粗差             D.减弱度盘刻划误差的影响
39. 辩认等高线是山脊还是山谷，其方法是(      )
A. 山脊等高线向外突， 山谷等高线向里突 
B.根据示坡线的方向去辩认 
C.山脊等高线突向低处，山谷等高线突向高处 
D. 山脊等高线较宽，山谷等高线校窄。
40. 水准尺红面正确的起始读数为(      )m。
A.4.687         B.4.535           C.4.325         D.4.338
多选题
1.测量的基本工作有(         )。
A．高程测量   B．角度测量   C．距离测量   D．控制测量   E.误差测量
2. 水准仪主要由(         )构成 . 
A. 望远镜      B.水准器      C.目镜      D.基座     E.十字丝分划板
3. 经纬仪主要由(         )构成 . 
A. 照准部      B.水平度盘    C.基座      D. 望远镜    E.水准器
4. 地形图上等高线种类有(         )。
A. 首曲线      B.计曲线      C.间曲线    D.助曲线     E.挠曲线
5. 视距测量可同时测定两点间的 (         )。
A．高差       B．高程    C．水平距离     D．高差与平距   E．水平角
判断题
1．在测量平面直角坐标系中， x 轴向东为正。（    ）
2．在半径为 10km 的区域，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。（    ）
3．望远镜视准轴指物镜光心与十字丝交点的连线。（    ）
4．在水准测量中转点的作用是传递距离。（    ）
5．采用盘左、盘右取平均的方法可以消除指标差对竖直角的影响。（    ）
6．测水平角的误差与观测点的距离成反比。（    ）
7．地形图上等高线密集处表示地形坡度小，等高线稀疏处表示地形坡度大。 （    ）
8．坡线是垂直于等高线的短线，用以指示坡度上升方向。（    ）
9．水准测量中对水准尺读数的误差属于系统误差。（    ）
10．水平角就是地面上两直线之间的夹角。（    ）
计算题
1．钢尺丈量 AB 的水平距离，往测为 357.23m，返测为 357.33m；丈量 CD 的水平距离，往测为248.73m，返测为 248.63m，最后得 DAB、D CD 及它们的相对误差各为多少 ? 哪段丈量的结果比较精确 ?




2． 将下图水平角观测值填入水平角观测手簿，并进行计算。已知：a1＝90 01 06，b1＝180005 ，a2＝2700054，b2＝00111。




3．将下图中所注数据填入表内并进行计算。
[image: IMG_256]









参考答案
单项选择题
[bookmark: _GoBack]1-5：BABCB   6-10:ADBBB  11-15:ADBBB 
21-25：BBABD   26-30:BCDDB    31-35:CCBAD   36-40:BBDAD

多项选择题
1-5：ABCD  ABCD  ABC  ABCD  ABC
  
判断
1-5:×√××√   6-10:√××××
计算题
1、解： AB段： DAB ＝（ 357.23 ＋357.33 ） /2 ＝357.28m 
 K ＝（ 357.33 － 357.23 ）/357.28 ＝10/357.28 ＝ 0.028 
 CD 段： DCD ＝（ 248.73 ＋248.63 ）/2 ＝248.68m 
 K ＝(248.73-248.63)/248.68＝10/248.68 ＝0.040 
AB段丈量的结果较精确。

2．
[image: IMG_256]
3．
[image: IMG_256]
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