《建筑结构可靠性分析》复习资料
一、选择题
1.既有结构的可靠性评定工作中，所依据的国家标准应为(      )。

(A)现行国家标准;           (B)原设计时期的国家标准;

(C)原施工期间的国家标准;   (D)鉴定方与委托方协商确定的国家标准。

2.地震区建筑物的结构构件抗震承载力验算时，取以下何种烈度的地震动参数计算结构的弹性地震作用和相应的地震作用效应(      )。

(A)第一水准烈度即多遇地震;    (B)第二水准烈度即多遇地震;

(C)第二水准烈度即设防烈度;    (D)第三水准烈度即罕遇地震。

3.工程结构设计时，应规定结构的下述何种年限(     )。

(A)设计基准期;       (B)耐久年限;

(C)寿命;             (D)设计使用年限。

4.某二十层的框架剪力墙住宅楼，其建筑结构的安全等级宜取为(     )。

(A)一级:        (B)二级:

(C)三级:        (D)四级。

5.根据《工业建筑可靠性鉴定标准标准》GB50144-2008， 围护系统的使用功能等级一般可取主要项目的最低等级，-般情况下，宜将以下何项确定为主要项目(      )。

(A)墙体;          (B)门窗;

(C)地下防水;      (D)屋面系统。

6.以下何项建筑不适于采用《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 进行抗震鉴定(      )。

(A)某烂尾楼;               (B)某已建成半年且已投入使用的商场; .

(C)某使用多年的村镇建筑;   (D)某待装修改造的老旧办公楼。

7.某建筑物在89系列规范正式执行前设计，约于1990年建成，其抗震鉴定时的后续使用年限宜确定为(      )。

(A) 50年;      (B) 40年;

(C) 30年;      (D)设计使用年限减去已使用的年数。

8.钢筋混凝土框架结构建筑物的可靠性鉴定工作中，按构件的承载能力鉴定时，框架柱(不包括屋面装饰构架层)的构件种类表述正确的是(      )。

(A)均应按重要构件考虑;                      (B)角柱可按次要构件考虑; .

(C)根据委托方的意愿确定为重要构件或次要构件;(D)顶层框架柱可按次要构件考虑。

9.民用建筑安全性鉴定中，当砌体结构中墙体出现非受力裂缝，且最大裂缝宽度已大于以下何项数值时，也应视为不适于继续承载的裂缝(      )。 

(A) 1. 5mm;      (B) 2mm;

(C) 3mm;         (D) 5mm。 

10.求进开限井整向构件的长短边之比大于以下何项数做时，宜拨墙、而非柱的要求进设计(      )。

(A) 2. 5;     (B) 3. 0;

(C) 4.0;      (D) 5.0。

二、多项选择题
高层建筑土木工程施工包括主要内容和辅助内容，其中辅助内容包括（      ）。

基坑开挖   （B） 土壁支护   （C） 场地平整  

（D） 降低水位   （E） 路基填筑

2.明沟集水井排水法宜用于含水层为（      ）的基坑。

（A） 黏土层     （B） 细沙层       （C) 粉砂层 

(D) 淤泥层        (E) 粗粒土层

3.挖方边坡的坡度，主要应根据（      ）确定。

(A) 土的种类  (B) 边坡高度  (C) 坡上的荷载情况  

(D) 使用期    (E) 工程造价

4.打桩质量控制主要包括（      ）。

(A) 贯入度    (B) 桩尖标高  (C) 桩锤落距  

(D) 桩位偏差  (E) 接桩质量

5.对于一般的结构，为保证其在设计使用年限内能按预期目的使用，除了需要正常设计和正常施工外，尚需(      )。

(A)正常使用;     (B)定期组织加固;     (C)必要的维护: 

(D)在相关国家标准更新后，请原设计单位或相应资质单位进行设计复核,并相应采取措施。

6.工程结构的极限状态设计包括(       )。

(A)承载能力极限状态;  (B)正常使用极限状态; 

(C)耐久极限状态;      (D)抗震极限状态。

7、商业建筑划为重点设防类应同时满足以下何项条件(        )。

(A)人员密集;      (B)建筑面积或营业面积达到大型商场标准; 

(C)层数为多层:    (D)层数为单层，但建筑面积或营业面积超过大型商场标准较多。

8.根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999， 民用建筑的可靠性鉴定可分为(    )。
(A)安全性鉴定        (B)耐久性鉴定;

(C)正常使用性鉴定:   (D)抗灾害能力鉴定。

9.根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999，建筑物的安全性和正常使用性的鉴定评级应分层次依次进行，该层次包括以下何项(      )。

(A)构件;         (B)子单元;   

(C)结构整体性;   (D)鉴定单元。

10.民用建筑安全性的第二层次鉴定评级，- -般情况下应包括的子单元有(      )。

(A)地基基础;       (B)_上部承 重结构; 

(C)防护设施;       (D)围护系统的承重部分。

10.民用建筑上部承重结构子单元的安全性鉴定评级，应按以下何项进行确定(      )。

(A)所含的各种构件的安全性等级; (B)结构的整体性等级; 

(C)承载能力等级;               (D)结构侧向位移等级。

三、判断题

1.地震区框架结构限制框架柱轴压比的目的，主要是保证框架柱的延性要求。(       )

2、抗震墙的两端和洞口两侧应设置边缘构件，边缘构件包括暗柱和端柱两种类型。(      )

3、地震区砖混结构横墙较少的定义为:同一楼层内开间大于4. 8m的房间占该层总面积的40%以上。(      )

4、地震区砖混结构的构造柱可不单独设置基础，仅需伸入室外地面下500mm或与浅埋的基础圈梁相连。(      )

5、中小学校舍等乙类设防建筑不应采用预制楼板。(      )

6、C类砖混结构房屋门窗洞口处的过梁，当其跨度较小时可采用配筋砖过梁。(      )

7、鉴于出屋面楼梯间的人流量较小，即使下部楼层应按规范要求设置构造柱时，构造柱也允许不伸到出屋面楼梯间的顶部。(       )

8、某长短边之比为4. 5的钢筋混凝土竖向构件，宜按剪力墙考虑，不宜按框架柱考。(     )

9、某多层框架结构建筑，其底层为教工办公室， 二层及以上为中学学生宿舍，其底层的抗震设防类别可划为标准设防类。(       )

10、民用建筑安全性鉴定中，当怀疑检测数据有异常、且异常数据的数量较小时，项目负责可根据工程经验直接舍去。(      )

四、填空题

1．技术准备包括（          ）、（           ）、（            ）、（            ）。

2．流水施工的基本方式通常有（           ）、（            ）、（            ）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（           ）后方可起吊，达到设计强度的100%后方可（          ）和（           ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(            )、(            )。
5．填土压实方法有（            ）、（            ）、（            ）。

五、问答题
1、场地平整标高确定与土方量计算时需要考虑哪些方面的因素？

2、灌注桩与预制桩相比有哪些优点？

3、施工总平面图设计的内容有哪些？

4、砼的运输有哪些基本要求？
《建筑结构可靠性分析》复习资料答案
一、填空题
1．技术准备包括（熟悉审查施工图纸）、（原始资料调查分析）、（编制施工组织设计）、（编制施工图预算和施工预算）。
2．流水施工的基本方式通常有（无节奏流水）、（成倍节拍流水）、（固定节拍流水）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（75%）后方可起吊，达到设计强度 的100%后方可（运输 ）和（打桩  ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(  普通抹灰  )、(  高级抹灰  )。
5．填土压实方法有（碾压法  ）、（夯实法）、（振动压实法）。
二、选择题
1. A  2.A  3. D  4. B  5.   6.A  7.C  8.A  9.D  10.          

三、多选题
1.AC 2.AE 3.ABCD 4.ABDE 5.AC 6.AB 7.ABC 8.   9.ABD 10.ABD

四、判断题
1.√2.×3.×4.√5.×6.   7.×8.√9.×
五、问答题
1、满足生产工艺和运输的要求；尽量利用地形；减少挖填土方数量；争取在场区内挖填平衡；降低运输费；有一定泄水坡度，满足排水要求。
2、由于避免了锤击应力，施工无振动、无噪音；桩的混凝土强度及配筋只要满足使用要求就可以，因而具有节省钢材、降低造价、无须接桩及截桩等优点。
3建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的工程项目以及其他设施的位置和尺寸；一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置；永久性测量放线标桩位置。
4、不产生分层、离析； 最少的转运次数、最短的时间； 保证砼浇筑工作的连续进行； 运输工具严密、不漏浆、洁净
