建筑结构复习资料
单项选择题

1.由混凝土的应力应变曲线可以看出，高强度混凝的(    )，说明其耐受变形的能力较差。

A.下降段斜率较大， 残余应力较高      B.下降段斜率较大，残余应力较低

C.下降段斜率较小，残余应力较高       D.下降段斜率较小， 残余应力较低

2.一类环境中，钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取(    )。

A.15mm            B.20mm           C.25mm               D.30mm

3.受弯构件斜截面承载力计算公式是以(    )为依据的。

A.斜拉破坏        B.剪压破坏       C.斜压破坏           D.斜弯破坏

4.截面尺寸和材料强度一定时，钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(    )。

A.当配筋率在某一范围内时，配筋率越大，正截面承载力越大

B.配筋率越大，正截面承载力越小

C.配筋率越大，正截面承载力越大

D.没有关系

5.一类环境中， 布置有单排纵向受力钢筋的梁， 其截面有效高度一般可取(    )。

A.h-60           B.h-35             C.h-20               D.h

二、填空题

1.钢筋混凝土受弯构件正裁面的破坏形式有三种，即       、          和           。

2.结构上的荷裁分为           、           和           。

3.层与高层房屋常用的结构体系有           、           、           和           。

4.《建筑结构荷裁规范》给出了四种代表值，即       、         、        和          。

三、判断题

1.依据受力状况的不一样，现浇肋梁楼板可分为单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板。(    )

2.为使楼地面排水畅达，需将楼地面设1~3%的排水坡度。（    ）

3.螺旋楼梯可作为分散楼梯。 (     )

四、简答题

1.室外台阶如何确立各构成部分的尺寸?

窗(门)框的安装方式和特色?

3.结构柱的作用和设置地点是什么?
五、计算题

1.已知 q = 2KN/m ，求图示结构A 支座的反力。
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建筑结构参考答案

一、单项选择题

1-5  B C B A B    
二、填空题

1.适筋梁、 超筋梁 、 少筋梁

2.永久荷裁、 可变荷裁 、 偶然荷裁

3.混合结构 、框架结构 、剪力墙结构、筒体结构

4.标准值、组合值、准永久值、频遇值

三、判断题
1  ×  2  ×  3  ×

四、简答题

1.台阶顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度，一般每边最少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不该小于 1.0m。台阶面层标高应比首层室内陆面标高低10m左右，并向外作1%~2%的坡度。室外台阶踏步的踏面宽度不宜小于300mm，踢面高度不宜大于150mm。室内台阶踏步数不该小于2级，当高差不足2级时，应按坡道设置。

2.安装方式:分为塞口和立口两种方式。塞口是在墙砌好后再安装窗 (门)框采纳塞口时洞口的商、宽尺寸应比窗框尺寸大20~30mm。立口在砌墙前即用支撑先立窗(门)框而后砌墙，框与墙的联合密切，可是立橙与砌墙工序交织，施工不便。

3.作用:从竖向增强楼层间墙体的连结，与圈梁一同构成空间骨架，从而增强建筑物的整体刚度，提升墙体的抗变形能力。地点:主要在外墙转角以及内外墙交接处增设结构柱。

五、计算题
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