《建筑结构》复习资料

一、填空题

1．技术准备包括（            ）、（             ）、（               ）、（               ）。

2．流水施工的基本方式通常有（            ）、（              ）、（               ）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（               ）后方可起吊，达到设计强度的100%后方可（               ）和（                ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(               )、(                 )。
5．填土压实方法有（             ）、（              ）、（              ）。
二、单项选择题
1.在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（　 　　）。

A.钻孔灌注桩                                       B.沉管灌注桩   

C.人工挖孔灌注桩                                   D.爆扩灌注桩

2.当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（　 　　）。

A.四周设排水沟与集水井　　                         B.用抽水泵从基坑内直接抽水

C.同时采用方法A与B　　　                          D.轻型井点降水

3.砖砌体的灰缝厚度是（      ）。

A.10mm             B.6mm             C.15mm           D.20mm

4.卫生间、浴（厕）防水层的闭水试验规范规定不得低于（      ）小时。

A.12               B．24              C.30            D.48

5.冬期砼施工，宜选用的水泥是（     ）。

A.硅酸盐水泥       B.矿渣水泥         C.火山灰水泥     D.任何水泥均可

6.有主、次梁的现浇楼盖，砼宜顺次梁方向浇筑，施工缝应留设在（      ）。

A.主梁跨中1/3范围内                  B.次梁跨中1/3范围内

C.与次梁平行任意留设                  D.主梁支座附近

7.轻骨料砼搅拌宜选用（       ）。

A.强制式搅拌机                        B.自落式搅拌机  

C.人工搅拌                            D.滚筒自落式搅拌机

8.孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（       ）。

A.防止构件开裂                        B.提高控制精度

C.减少伸长值检测误差                  D.减少孔道摩擦损失

9.摩擦桩型的预制桩在沉桩时，主要质量控制指标是（        ）。

A.最后贯入度　　　    B.设计标高　　　　C.垂直度　　　        D.平面位置

10.双代号网络计划中，由关键工作组成的线路是（       ）的线路。
A.自由时差最小        B.总时差为零      C.自由时差为零         D.总时差最小
三、多选题

1.高层建筑土木工程施工包括主要内容和辅助内容，其中辅助内容包括（        ）。

A.基坑开挖      B.土壁支护       C.场地平整         D.降低水位     E.路基填筑

2.明沟集水井排水法宜用于含水层为（        ）的基坑。

A.黏土层        B.细沙层         C.粉砂层           D.淤泥层       E.粗粒土层

3.挖方边坡的坡度，主要应根据（        ）确定。

A.土的种类      B.边坡高度       C.坡上的荷载情况    D.使用期      E.工程造价

4.打桩质量控制主要包括（        ）。

A.贯入度        B.桩尖标高       C.桩锤落距          D.桩位偏差    E.接桩质量

5.打桩过程中，以贯入度控制为主的桩，其桩尖所在的土应为（        ）。

A.软黏土         B.硬塑的黏性土   C.淤泥土      D.中密以上的砂土    E.风化岩

四、问答题

1.场地平整标高确定与土方量计算时需要考虑哪些方面的因素？

2.灌注桩与预制桩相比有哪些优点？

3.施工总平面图设计的内容有哪些？

《建筑结构》复习资料答案
一、填空题
1．技术准备包括（熟悉审查施工图纸）、（原始资料调查分析）、（编制施工组织设计）、（编制施工图预算和施工预算）。
2．流水施工的基本方式通常有（无节奏流水）、（成倍节拍流水）、（固定节拍流水）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（75%）后方可起吊，达到设计强度 的100%后方可（运输 ）和（打桩  ）。

4
5．填土压实方法有（碾压法  ）、（夯实法）、（振动压实法）。
二、选择题
1. C 2. D 3. A4. B5. A
6. B 7. A 8. D 9. B10． 
三、多选题

1、BD2、AE 3、ABCD4、    5、BDE

四、问答题
1、满足生产工艺和运输的要求；尽量利用地形；减少挖填土方数量；争取在场区内挖填平衡；降低运输费；有一定泄水坡度，满足排水要求。
2、由于避免了锤击应力，施工无振动、无噪音；桩的混凝土强度及配筋只要满足使用要求就可以，因而具有节省钢材、降低造价、无须接桩及截桩等优点。
3建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的工程项目以及其他设施的位置和尺寸；一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置；永久性测量放线标桩位置。
