建筑装饰装修工程施工复习资料及答案
一、填空题
1、按工程分项不同，抹灰分为         、    、和清水砌体抹灰。

2、装饰抹灰需要留置施工缝时，施工缝应留在  分格缝  、  墙面阴角  、落水管背面或是独立装饰部分的边缘处。

3、为了确保灰砂浆与基层表面粘强牢固，防止抹灰层空鼓、开裂、脱落等质量问题，抹灰前除必须对  基层表面   进行处理外，在抹灰前   1 天，对墙体用水湿润。

4、上人吊顶的主龙骨间距为        mm。

5、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用                  填嵌饱满。

6、无骨架玻璃幕墙肋玻璃的厚度要求   ≮12    。

7、施工建筑涂料时所需的环境湿度为   60%-70%   。

8、建筑涂料施工对混凝土基层的要求：表面要平整、不得有孔洞、裂缝；基层碱性一般在PH值   小于8   后施工；含水率一般   小于8%   ；基层表面沾污要彻底去污。

9、装饰面板与主龙骨的连接方法有：       、         、 挂法、卡法 、搁置法。

10、裱糊工程在冬季施工时，要求作业温度不得低于     。

二、单项选择题

1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长，应选用（ A  ）。 

A、连续闪光焊                 B、预热闪光焊

C、闪光→预热→闪光焊         D、连续预热闪光焊

2、降水深度不大，且土的渗透系数Ｋ<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水(  C  )。

A、轻型井点  B、喷射井点  C、电渗井点  D、管井井点

3、某基坑采用轻型井点降水，基坑开挖深度4m，要求水位降至基底中心下0.5 m，环形井点管所围的面积为20 m×30 m，则井点管计算埋置深度为（     ）。

A、4.5 m       B、5.0 m       C、5.5 m       D、 6 m

泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是（  A  ）。 

A、固壁        B、携砂        C、润滑        D、冷却

5、对填土压实质量影响最大的因素是（  C  ）。

A、土的可松性                       B、土的干密性

C、土的含水性                       D、土的渗透性

6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为（    ）。

A、Ⅰ级        B、Ⅱ级        C、Ⅲ级        D、Ⅳ级

7、为增强涂膜防水层的抗拉能力，改善防水性能，在涂膜防水层施工时，一般采取哪种措施（     ）。

A、提高涂料耐热度            B、涂料中掺入适量砂子  

C、增加涂膜厚度               D、铺设胎体增强材料

8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是（  A  ）。

A、先张法                     B、有粘结预应力

C、无粘结预应力               D、A和B

9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时，抽管时间应控制在混凝土（  C  ）。

A、初凝前                          B、终凝后

C、初凝后终凝前                    D、12小时后

10、某现浇框架结构层高3米，框架梁尺寸为300×500mm，楼板为100mm厚，若采用18mm厚的胶合板支模，则梁侧模高度应为（  C  ）。

A、500mm       B、482mm        C、400mm      D、382mm

下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是（  C  ）。      

A、电弧焊      B、对焊   C、电渣压力焊    D、直螺纹套筒

12、钢筋连接采用单面搭接电弧焊，则焊缝长度要求达到（  B  ）倍钢筋直径。

A、5             B、10          C、15          D、20

13、第一盘混凝土搅拌时下列材料用量应减半的是（    ）。  

A、水泥         B、砂          C、石           D、水

14、热轧钢筋的力学性能试验若有1项指标不符合规定时应（     ）。

A、正常使用                    B、降级使用

C、该批钢筋为废品              D、双倍取样送检

15、我国工程实践认为当水化热引起混凝土内外温差预计超过（  B  ）时，应按大体积混凝 土进行施工。

A、20℃        B、25℃        C、30℃        D、35℃

16、预制桩在起吊和搬运时，吊点位置应符合（  B  ）的原则。

A、拉力最小  B、弯矩最小   C、剪力最小   D、轴力最小

17、沉管灌注桩施工开始时，桩管偏斜应小于（  D   ）。

A、1%          B、1‰         C、5%          D、5‰ 

18、泥浆护壁成孔灌注桩施工中，当需减小泥浆的粘度时，可加入（  A  ）。

A、分散剂     B、增粘剂      C、重晶石       D、锯沫

19、扣件式钢管脚手架在结构施工阶段施工均布荷载限定为（  C  ）。  

A、2KN/m2    B、2.5 KN/m2    C、3 KN/m2     D、3.5 KN/m2 

20、24 m以上的扣件式钢管脚手架剪刀撑设置要求为（  D  ）。 

 A、每隔四跨设置一道           B、每隔五跨设置一道

C、每隔六跨设置一道           D、沿整个立面连续设置

三、多项选择题

1、下列水磨石面施工的一般规定中正确的是（  ABD  ）。

A、面层厚度宜为12－18㎜

B、普通水磨石磨光不应小于三遍

C、所掺颜料不得为碱性

D、铺设石碴面料时，宜铺得高出分格条2㎜左右

2、防止水泥砂浆地面起砂的措施有（  ）。 

A、控制水灰比                       B、防止过早上人  

C、水泥的安定性须合格               D、所用砂浆以细砂为宜 

3、以下对于回填土方土料质量要求正确的有：（     ）。 

A、有机质含量大于8%的土，只能用于无压实要求的填方 

B、淤泥和淤泥质土，可用于填方的次要部位  

C、水溶性硫酸盐含量＞5%的土质不可用作回填土方  

D、采用碎石类土作填料，当使用振动碾时，其最大粒径不得超过每层铺土厚度的3/4 

4、一般钢筋进场后要进行如下检验（ ABD  ）。 

A、查对标志                            B、外观检查      

C、取样做化学成分分析                  D、检查出厂证明或实验报告单 

5、以下关于砼施工缝留设的位置，正确的是（ ABD ）。

A、高度大于1m的梁不应与板同时浇筑砼

B、单向板可留在平行于短边的任何位置

C、砼墙的施工缝不得留在纵横墙交接处

D、砼栏板的施工缝应与梯段的施工缝相对应

6、混凝土施工缝继续浇筑混凝土时应进行如下处理（ ABCD ）。

A、施工缝处应凿毛清洗干净             B、先铺10-15mm水泥砂浆

C、剔除钢筋上的砂浆                   D、施工缝处加强振捣 

7、下列可反映钢筋塑性性能指标的是（ AD ）。  

A、伸长率    B、屈服强度     C、抗拉强度      D、冷弯试验

8、受拉区钢筋绑扎搭接的设置要求（    ）。     

A、要有足够的搭接长度                B、接头不宜位于弯距最大处

C、Ⅰ级钢筋末端应做弯钩              D、接头不宜位于梁端箍筋加密处

9、Ⅰ类锚具可用在下列哪些预应力结构中（ ABCD ）。  

A、无粘结预应力                       B、承受静载有粘结预应力

C、承受动载有粘结预应力               D、抗震结构 

10、下列哪些会引起基坑（槽）边坡土体抗剪强度降低。（ AC  ）  

A、土体含水量增加                     B、坡顶堆载增加

C、边坡受到振动                       D、边坡太陡
四、判断题
1、抹灰施工中底层抹灰的主要作用是粘结。（　√）

2、门窗洞口不论设计有无规定，都需要做护角，护角宽度不小30mm。（　×）

3、特种砂浆抹灰不是装饰抹灰面。（　 ）

4、抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于等于20mm时,应采取加强措施。（　 ）

5、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用开孔弹性材料填嵌饱满（　√）。

6、对于水泥沙浆楼地面养护时间一般不少于5d 。（　×）

7、水磨石开磨时间以水泥终凝时间为准。（　×）

8、乳胶漆不是油漆。（　 ）

9、建筑涂料施工对金属基层进行处理包括两方面：除油和除锈。（　√）

10、壁纸的裱糊顺序是：弹线；编号；裁纸；润纸；刷胶；裱糊；修整。（　×）

五、问答题
1、消除抹灰工程的质量通病有哪些措施？

答：

2、建筑装饰工程内容包括哪些项目？

答：建筑装饰工程内容包括：内外抹灰工程、饰面安装工程、轻质隔墙墙面和顶棚罩面工程、油漆涂料工程、刷浆工程、裱糊和玻璃工程、用于装饰工程的新型固结技术。

3、建筑幕墙工程验收时应检查哪些文件和记录？

答：

4、建筑幕墙工程应对哪些隐蔽项目进行验收？

答：预埋件或后置埋件；构件的连接节点；变形缝及墙面转角处的构造节点；幕墙防雷装置；幕墙防火构造。

5、钢筋绑扎要注意哪些安全事项？

答：进入现场必须遵守安全生产管理规定；绑扎主柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上操作和攀登骨架上下，柱筋在2m以上和绑扎悬空大梁钢筋时，应搭设工作台；钢筋头子要及时清理，成品堆放要整齐；高空作业时，不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上；雷雨天，必须停止露天作业；钢筋骨架不论其固定与否，不得在上面行走，禁止在柱箍筋上攀爬。



