
建筑设计初步复习资料
选择题
1．低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于（）mm. 

A.900 B.1000 C.1050 D.1100

2． 在下列墙面粉刷材料中，（）用于一般内墙面的底粉刷。

A.水泥砂浆B.混合砂浆C.纸筋灰D.聚合物砂浆
3．平屋顶采用材料找坡的形式时，垫坡材料不宜用（）

A.水泥炉渣   B.石灰炉渣  C.细石混凝土 D.膨胀珍珠岩

 4．下列不属于窗的组成部分的是（   ）

 A.五金件   B.窗樘    C.窗框     D.窗扇

 5．单层工业厂房屋面一般仅在柱顶标高较低的厂房屋面采取隔热措施，柱顶标高在（    ）m以上时可不考虑隔热。

  A.5m      B.7m         C.10m        D.8m

填空题

1． 变形缝包括_____________、__________、____________三种。

2． 吊顶主要有三个部分组成，即______________、_______________和______________。

3． 钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。

4． 平屋顶的排水找坡可由__________与___________两种方法形成。
5． 基础是位于建筑物最下部位的___________构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给_____________。

名词解释
1．大量性建筑： 

2．无梁楼板：

3．湿法连接：

简答题

1．什么是刚性基础？常见的刚性基础有哪几种？ 
2．墙承重结构有哪几种布置方式？并阐明它们各自的特点。

3、如何确定有吊车厂房柱顶标高？ 
设计绘图题

已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为(0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。

房屋建筑学复习资料答案

一 选择题：1-5CACBD

二填空题 ：1. 伸缩缝，沉降缝，防震缝2. 吊筋、龙骨、面层3. 梁板柱、板柱剪、力墙    4. 结构找坡、材料找坡 5. 承重、地基
三：1．大量性建筑：规模不大，但建造量较多的建筑，如住宅、中小学校、小型商店等。      
2．无梁楼板：等厚的平板直接支承在墙上或柱上。

3．湿法连接：在板材边缘预留钢筋，施工时将这些钢筋相互绑扎或焊接，然后浇灌混凝土而连接成整体的一种做法。
 四：1. 答：刚性基础：刚性基础是指由砖石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。
常见的刚性基础有砖基础、毛石基础、素混凝土基础和灰土基础等。

2. 答：横墙承重、纵墙承重和混合承重三种。

横墙承重的建筑物整体刚度和抗震性能较好，立面开窗灵活，但平面布置和房间划分的灵活性差；纵墙承重的建筑，平面布置及房间划分较灵活，但建筑物的整体刚度和抗震性能较差，立面开窗受限；混合承重的建筑，平面布置及房间划分比较灵活，建筑物的整体刚度也相对较好，适应性较强，但板的类型较多，施工较麻烦。

 3. 答：具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7

           h1：生产设备或隔断的最大高度；

h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；

h3：被吊物件的最大高度；

h4：吊绳最小高度；

h5：吊钩至轨顶面最小高度；

h6：轨顶至小车顶部高度；

h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、500mm。

另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。

 五：解：楼梯性质为住宅楼梯，且层高3m，设踏步高h=150mm，踏步宽b=300mm。
按双跑楼梯一层平台下不过人考虑，此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。

一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm，不能满足2m的净高要求。

由于室内外高差和楼梯间进深的限制，故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整：

1、 将入口处室内地面降低两个踏步，标高变为--0.300，此时室内外高差150mm。

2、 同时将第一跑梯段增加两个踏步，但总踏步数不变，从一层至二层仍为20个踏步，第一层休息平台高度调整为1.8m。
3、 调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm，第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm。
4、 绘图（中间休息平台净宽大于等于1100mm。）


