建筑设计基础--复习资料

一、选择题(本大题共25小题)
1.公共建筑空间一般由三个主要部分组成，下列哪项不在其中（    ）。  
A． 使用空间     B．辅助空间     C．过渡空间    D．交通空间 
2.下列（      ）项有误。 
A．10层以上的住宅为高层             B．住宅超过100米时为超高层  
C．公共建筑超过24米时为高层        D．公共建筑超过100米时为超高层  
3．在居住建筑中，使用最广泛的木门是（     ）。 
A．推拉门     B．弹簧门       C．转门      D．平开门   
4．供残疾人使用的坡道设计规定，下列哪一项是错误的（     ）。 
A．宽度不应小于0.9m                B．坡道两侧应设扶手  
C．坡度不应大于1/8                 D．休息平台的水平长度不应小于1.5m 
5．户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于（     ）。 
A．0.9        B. 1. 0        C.1.2        D.1.1   
6． “尺度”的含义是（     ）。       
A．要素的真实尺寸的大小   
B．人感觉上要素的尺寸的大小       
C. 要素给人感觉上的大小印象与其真实大小的关系       
D. 要素给人感觉上各部分尺寸大小的关系   
7．可持续能源的基本特征是（     ）。       
A．不间断、高效、无污染          B．可重复利用、经济、寿命长       
C．清洁、安全、永久性            D．清洁、廉价、稳定性  
 8．纪念性建筑和特别重要的建筑的使用年限（     ）。       
A．20       B．50       C．100       D．200   
9.以下柱式中哪一个不是古希腊时期创造的（      ） 。      
A． 塔斯干式     B．多立克式     C．科林斯式      D．爱奥尼式   
10.车流量较大的基地，其连接城市道路的出入口位置距大中城市主干道交叉口的距离自道路红线交点量起不应小于（      ）。
A．60m       B．70m       C．80m       D．90m   
11.消防车道的宽度B和道路上空遇有障碍物时的净高H分别应符合（      ）。      
A． B≥3.5 H≥3.5   B．B≥4 H≥4   C．B≥3.5 H≥4  D．B≥4 H≥3.5   
12.以下哪些属于低层住宅的有点（       ）。
a,适应性强  b,结构简单  c,利于通风采光  d,节约投资       
A． a,b,c    B．b,c      C．a,b,d        D．a,c,d   
13．下述何为点式住宅的突出优点（      ）。 
A．四面皆可采光通风   
B．分户灵活，每户可有两个朝向 
C．建筑占地面积小，便于在小地块插建    
D．经济性好   
14．下列哪种说法不符合套内使用面积计算规定？（       ）。 
A．外墙内保温所占面积不应计入使用面积   
B．烟道、风道、管道井面积应当计入使用面积 
C．壁柜面积应当计入使用面积    
D．阳台面积不应当计入使用面积  
15．在公共厕所设置残疾人厕位时不应（        ）。
  A．设有足够的轮椅面积    B．单设隔间   C．设安全抓干   D．设置蹲式大便器   
16．双车道道路和人行道路面宽度分别不小于（        ）。     
A．5.5m, 1.5m    B．6m, 1.5m    C．6m, 0.75m   D．5.5m，0.75m   
17． 居住区级道路之间相交，其合理转弯半径为（      ）m？ 
A．6          B．9         C．10             D．15   
18． 某居住小区已建三层住宅，其建筑面积为18000㎡，六层住宅建筑面积为32400㎡，小区住宅建筑的平均层数是（      ）层？ 
A．3.8        B．4.4       C．4.8            D．5.2   
19． 纽约原世界贸易中心的设计人员是（      ）。
A.SOM         B．贝律铭    C．雅玛萨其       D．约翰逊   
20． 在我国，设计工作一般包括以下阶段（       ）。       
a , 总体设计  b,方案设计   c,初步设计或扩初设计   d,施工图设计 
A.a,c,d       B．b,c,d     C．c,d            D．a,b,c 
21、 古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是（      ）。  
A．1：1.414   B．1：1.618   C．1：1.732      D．1：2.236 
22、 建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（       ）年，适用于一般性建筑。 
A.15~25       B.25~50        C.50~100        D.80~150      
23、 《营造法式》是由哪个时期的政府颁布施行的（     ）。 
A.魏晋南北朝   B.唐代          C.北宋         D.明清时期      
24、 下列哪个是“新建筑运动”的奠基人和领导人的作品………………（     ）。 
A.包豪斯校舍   B. 萨伏伊别墅   C. 巴塞罗那世界博览会德国馆  D. 流水别墅   
25、 我国古代建筑主要都是采用………………………（     ）。 
A. 砌块结构    B.  木构架结构  C.  框架结构     D.以上都不是
26.方案阶段的建筑剖面，可包括以下内容（    ）。         
A.建筑的剖切与投影部分、设计绝对标高、环境和配景、电梯井剖面
B.建筑轴线、设计标高、高度尺寸、室外地坪
C.设计标高、环境和配景、楼梯剖面、文字标注
D.绘图比例、高度尺寸、建筑轴线、建筑阴影
27.在面积定额指标中．所谓户均使用面积是指（       ）。
A.有效总面积与总户数之比
B.建筑总面积与总户数之比
C.居住总面积与总户数之比
D.使用总面积与总户数之比
28.建筑艺术区别于其它造型艺术( 如绘画、雕刻等) 的重要标志在于(      )。
A.建筑艺术作品一般比较大
B.建筑有使用功能的要求
C.造价较高
D.有内部空间
29.民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（     ）属于居住建筑。
A.托儿所      B.宾馆             C.公寓         D.疗养院
30.平面利用系数＝使用面积建筑面积215; 100%，其中使用面积是指除结构面积之外的（     ）。
A.所有使用房间净面积之和
B.所有使用房间与辅助房间净面积之和
C.所有房间面积与交通面积之和
31.考虑建筑的防火及安全疏散，可采用的楼电梯类型有（     ）。
A.双跑梯剪刀梯、螺旋楼梯、自动扶梯
B.悬臂梯、双跑梯、弧形楼梯、剪刀梯
C.防烟楼梯、封闭楼梯、消防电梯、螺旋梯
D.剪刀梯、弧形楼梯、双跑梯、封闭楼梯
32.建筑立面的重点处理常采用（        ）手法。
A.对比          B. 均衡           C.统一          D. 韵律
33.民用建筑的主要楼梯一般布置在（     ）。
A.建筑物次要入口附近   
B.主要入口附近位置明显的部位
C.一定要在房屋的中间部位
D.一定要在房屋的端部
34.通常房间内最小净高不宜低于(      )。
A.2.0m          B.2.2m            C.2.4m           D.2.6m
35.建筑施工平面图上，建筑物外部尺寸的标注一般是（    ）。
A.一道          B ．二道          C ．三道         D．四道
36.大厅式组合一般适用于（     ）建筑类型。
A.剧院、电影院、体育馆                B．火车站、浴室
C．医院、中小学、办公楼               D．百货商店
37. 以下门的类型组可用于建筑的安全疏散口 （      ） 。                 
A．旋转门、平开门、自动感应门、卷帘门  
B. 平开门、弹簧门、滑拉门、防火门 
C．铝合金地弹门、 平开门、防火门、隔音门  
D. 铁拉门、防火门、平开门、弹簧门。 
38. 建筑的构成三要素中（      ）是建筑的目的，起着主导作用。
A.建筑功能      B.建筑的物质技术条件      C.形象      D.建筑的经济性             
39．施工图的建筑立面包含以下内容（     ）。                         
A．建筑轴线、设计标高、周边环境及绿化、风玫瑰
B. 高度尺寸、建筑轴线、设计标高、门窗立面
C.建筑阴影、门窗立面、室外踏步、高度尺寸
D.文字标注、设计标高、绘图比例、门前雕塑。                           
40.方案设计文件的内容应包括：（     ）。                          
A．封面、设计说明、效果图、总平面图、建筑平面、立面和剖面、大样图
B．封面、目录、设计说明、效果图、总平面图、建筑平面、立面和剖面、设计概算
C. 封面、目录、设计说明、总平面图、建筑平面、立面和剖面、地形测绘图
D. 封面、设计说明、效果图、总平面图、建筑平面、立面和剖面、大样图和预算
41. 倒铺屋面，其保温材料为(      ) 。
A. 珍珠岩        B. 蛭石           C. 膨胀珍珠岩     D. 聚氨脂发泡材料
42.砖砌窗台的出挑尺寸一般为(    ) 。
A.60mm           B.90mm            C.120mm            D.180mm
43. 预制钢筋混凝土楼板在承重墙上的搁置长度应不小于(     ) 。
A.60mm           B.80mm             C.120mm           D.180mm
44. 19. 管线穿越楼板时，何种管线需加套管(     ) 。
A.下水管         B. 自来水管        C. 电讯管         D. 暖气管
45.水磨石地面设置分格条的作用是（    ）.
A. 坚固耐久      B. 便于维修        C. 防止产生裂缝    D. 防水    
二、填空题(本大题共8小题，每空1分，共20分) 
1.建筑的基本构成要素___________、___________、___________。 
2.我国古代建筑外形上的特征最为显著，它们都具有___________、___________、___________。 
3.场地设计绿化率是指___________面积与___________面积之比。 
4.楼梯每梯段的踏步数应在 ___________级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般单股人流的宽度应 ___________。 
5.一般民用建筑的房间开间和进深是以___________为模数。
6.从广义上讲，建筑是指______与______的总称。 
7.鲁班是中国__________ 时期的建筑工匠。 
8.楼梯的净高在平台部位应大于_______，在楼梯梯段部位应大于2.2米。 
9.建筑工业化的基本特征表现在_________、_________、________、__________四个方面。 10.                  代工部颁布的《工程做法规则》是一部各类建筑做法的著作。 
1.建筑工程设计包括	      	  、               	、               	等三个方面的内容。 
12.住宅建筑按层数划分，其中	           	层为多层；	           	层以上为高层。
13.中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小
于            m ，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于	 	   m ，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于	        	。
14.影剧院中观众厅的疏散门的净宽不应小于               mm 。
15.公共建筑的走道净宽一般不应小于两股人流通行时所需的宽度，因此，走道的净宽一般不应小于           	mm 。
16.用建筑中常采用的平面组合形式有	     	、       	、      	、         和混合式等。
17.地基土质均匀时，基础应尽量	    	，但最小埋深应不小于	    	mm 。

18.当墙身两侧室内地面标高有高差时，为避免墙身受潮，常在室内地面处设          并在靠土的垂直墙面设                。
19.吊顶主要有三个部分组成，即	        	、          	和        	。
20.现浇钢筋混凝土楼梯按梯段的形式不同，有 	             	和 	                 两种类型。当梯段跨度不大、荷载较小时，选用	 	           	楼梯。
21.平屋顶泛水构造中，泛水高度应为	              	mm 。
22.窗框的安装方法有	              	和              	两种。
23.钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为	          	框架系统、      	   框架系统和 	          	框架系统三种类型。
三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
1． 建筑密度    
2． 开间   
3． 建筑模数  
4． 象征性分隔   
5． 防火间距   
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)  
1． 二战后现代建筑多样发展的几种趋势倾向。       
2． 高层住宅的基本特点？  
3． 建筑设计的影响因素？         
4.影响房间的平面形状的因素有哪些？为什么矩形平面被广泛采用？      
5.如何按功能要求进行建筑平面组合？
    

 建筑设计基础
1、 选择题 （每小题2分）
1.C 2．A 3． D 4． C 5．B 6．C 7． A 8． D  9.A 10．B  11．C  12 ． A 13． C  14 ． B15． D   16．C 17. A 18B 19． C 20．B 
二、填空题( 每空 1 分 )  
1、 建筑功能、  
2 、 屋顶 、    3 、绿化面积、   
4、   《3》 N 《 18  级之间、宽度应》 、  
5、   300mm  
6、  建筑物 、     
7、 春秋战国    
8、 等于 2m ，2.2 米。  
9、 建筑设计标准，。  
10 、 清  
  
2、 名词解释
1.建筑密度：指用地范围内所有建筑基底面积之和与总用地面积之比。  
2.开间：指一间房屋内一面墙的 定位轴线 到另一面墙的定位轴线之间的实际距离 。  
3. 建筑模数：指以选定的尺寸单位作为尺寸协调的增值单位。  
4. 象征性分隔 ：
 
5.防火间距： 为了防止建筑物与建筑物间可能发生的火势蔓延，建筑物之间留出的安全距离。  
四、简答题
1． 二战后 现代建筑多样发展的几种趋势倾向。
答：对“理性主义 "进行充实与提高的倾向；讲求技术精美的倾向；“粗野主义”倾向 ；“典雅主义的" 倾向；注重“高度工业技术”的倾向 ；讲究“人情化”与地方性的倾向；讲求“个性”与“象征”的倾向 ；  
2． 高层住宅的基本特点？  
答：可提高住宅的容积率，节约土地； 可节省市政建设投资；  可以获得较多的空间布置公共活动场地和绿化，丰富城市景观； 用钢量较大，一般为多层住宅的 3~4倍；对居民生理和心理会产生一些不利的影响；设计原则与多层住宅相似。  
3．建筑设计的影响因素？ 
答：人体工程学；  气象条件；  地形、水文地质及地震烈度。    
4.影响房间的平面形状的因素有哪些？为什么矩形平面被广泛采用？  
答：


5. 答：首先按房间的使用性质和联系紧密程度进行功能分区，然后分析各部分之间的功能关系‘’妥善处理联系与分隔、主次关系和内外关系等，根据各部分的功能关系按使用顺序合理地组 织交通流线。

5、 计算题
1.	解：μz＝ 1.15
q1k  =6× μs μzβ zW 0＝ 6.0×0.8× 1.15× 1.0× 0.4＝ 2.21 kN/m
q2k  =6× μs μzβ zW 0＝ 6.0×0.5× 1.15× 1.0× 0.4＝ 1.38 kN/m q1=1.4 × q1k＝ 1.4× 2.21＝ 3.09kN/m
q2=1.4 × q2k＝ 1.4× 1.38＝ 1.93kN/m
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