
建筑设计复习资料及答案
一、填空题   

1.建筑设计是由  思维过程  和  表达手法  完成的，两者共同构成建筑设计方法的内涵。 

2.从设计的宏观控制来看，设计程序经历了  环境设计  、群体设计、 单体设计 、细部设计的线性直进。前一环节是后一环节的设计依据和基础。 

3.所谓立意即是确立创作主题的意念。巴塞罗那展览馆的立意是密斯·凡·德·罗基于 “少就是多” 的理论设计出对现代建筑影响深远的杰作。萨伏依别墅的立意是勒·柯布西耶基于 “新建筑五点” 的建筑理论对现代建筑发展的探索。流水别墅的立意是“有机建筑”。日本福冈银行本店的立意是“灰空间” 。 

4.杭州浙江人民体育馆屋顶采用 马鞍形悬索  结构。巴黎联合国教科文组织会议大厅，其屋顶采用倾斜支撑结构。北京天文馆天象厅  穹顶  结构。意大利佛罗伦萨体育看场悬挑结构。
5.场地设计包括  出入口选择 和  场地规划 两项内容。 

6.道路分析可以找出包括主要 人流方向 、行为规律和车流影响。 

7.创造性思维主要表现为  发散性思维  和  收敛性思维  。 

8.从日照分析中可以了解周围建筑对场地产生的 阴影影响 。 

9.建筑平面设计实质上是 建筑功能 的图示表达。 

10.建筑设计是一种有目的  空间环境  建构过程。 

11.形象思维包括  具象思维  和  抽象思维  两种手法，都是建筑师应具备的素质。 

12.现代建筑获得开放空间极为有效的手段之一是  悬挑   结构。 

13.正确的设计程序应是从  环境设计  入手，再进入群体设计和单体设计。 

14.设计思维中高级而复杂的思维形态是  创造性思维  。

15.  实例调查  是建筑师从生活中获取信息的必要手段。 

16.一般情况下，大空间划分小空间的手法应尽量按  结构格网  进行。

17.  内部条件分析  是将设计任务书对设计对象的若干规定性进行系统分析的一种方法。 

18.结构是采用一定的建筑材料、按照一定的  力学原理  与构成形式所建立起来的建筑支撑体系，是构成空间的“骨架”。  

19.导向是 门厅设计 的重要内容之一。 

20.厕所的平面完善的设计重点是位置推敲和 隐蔽设计 。 

二．单选题 

1.“少就是多”是谁提出的口号（ A ）。    

A.密斯       B.路斯       C.文丘里      D.贝伦斯  

2.窑洞式民居分布于哪一带？（ B ）

A.东北地区                   B.河南、山西、陕西  

C.内蒙古地区                 D.河北、山东  

3.低层民用建筑耐火等级为一、二级时，其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米？ （ D ）   

A.1000m2      B.1500m2     C.2000m2     D.2500m2  

4.在《高层民用建筑设计防火规范GB50045－95》中，下列哪种耐火等级分类是不正确的？（ D ）

A.一类高层建筑的耐火等级应为一级  

B.二类高层建筑的耐火等级不应低于二级          

C.裙房的耐火等级不应低于二级      

D.高层建筑地下室的耐火等级不应低于二级   

5.天坛中祭天的建筑是哪一座？（ B ）  

A.祈年殿      B.圜丘      C.皇穹宇     D.斋宫   

6.纽约世界贸易中心的设计人是（ C ）。  

A.SOM         B.贝聿明    C.雅马萨奇   D.约翰逊  

7.教学用房窗的设计应符合下列规定：教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面（ C ）mm范围内，窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。 二层以上的教学楼向外开启的窗，应考虑擦玻璃方便与安全措施。  

A.1500        B.1800       C.2000       D.2400   

8.芝加哥学派得力支柱沙利文的代表作品是（  D  ）。  

A.卡匹托大厦                 B.马葵特大厦  

C.蒙纳诺克大厦               D.芝加哥百货公司  

9.下列关于“模数制”的叙述何者不正确（  D  ）。  

A.选定的尺寸单位为模数  

B.模数协调中选用的基本尺寸单位为基本模数   

C.标志尺寸减去缝隙为构造尺寸     

D.基本模数的数值为300mm  

10.CIAM的准确含义是（  B  ）。  

 A.国际建筑师协会               B.国际现代建筑协会  

C.国际规划师协会              D.现代建筑师协会 

11.公共建筑空间一般由三个主要部分组成，下列哪项不在其中（ C
）。

A.使用空间
B.辅助空间
C.过渡空间
D.交通空间

12.下列（
A
）项有误。

A.10
层以上的住宅为高层
      B.住宅超过100米时为超高层

C.公共建筑超过24米时为高层
  D.公共建筑超过100米时为超高层

13.在居住建筑中，使用最广泛的木门是（
D
）。

A．推拉门
    B.弹簧门
      C.转门         D.平开门

14.供残疾人使用的坡道设计规定，下列哪一项是错误的（
C ）。

A.宽度不应小于0.9m

          B.坡道两侧应设扶手          

C.坡度不应大于
1/8
              D.休息平台的水平长度不应小于1.5m

15.户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于（  B
 ）。

A.0.9
        B.1.0
          C.1.2
       D.1.1

16．“尺度”的含义是（
C
）。

A.要素的真实尺寸的大小


B.人感觉上要素的尺寸的大小

C.要素给人感觉上的大小印象与其真实大小的关系

D.要素给人感觉上各部分尺寸大小的关系

17.可持续能源的基本特征是（
A
）。

A.不间断、高效、无污染
           B.可重复利用、经济、寿命长

C.清洁、安全、永久性
           D.清洁、廉价、稳定性

18.纪念性建筑和特别重要的建筑的使用年限（
D
）。

A.20
            B.50
          C.100
        D.200

19.以下柱式中哪一个不是古希腊时期创造的（
A
）。

A.塔斯干式
     B.多立克式     C.科林斯式
    D.爱奥尼式

20．车流量较大的基地，其连接城市道路的出入口位置距大中城市主干道交叉口的距离自道路红线交点量起不应小于（
B
）。

A.60m
         B.70m
      C.80m
        D.90m

21.下述何为点式住宅的突出优点（
C
。）

A.四面皆可采光通风
              

B.分户灵活，每户可有两个朝向

C.建筑占地面积小，便于在小地块插建


D.经济性好

22.下列哪种说法不符合套内使用面积计算规定？（
 B  ） 

A.外墙内保温所占面积不应计入使用面积                

B.烟道、风道、管道井面积应当计入使用面积           

C.壁柜面积应当计入使用面积                          

D.阳台面积不应当计入使用面积

23.在公共厕所设置残疾人厕位时不应（  D
 ）。

A.设有足够的轮椅面积
                         B.单设隔间


C.设安全抓干                                    D.设置蹲式大便器

24.双车道道路和人行道路面宽度分别不小于（  C
 ）。

A
.5.5m,1.5m
       B.6m,1.5m
   C.6m,0.75m
    D.5.5m，0.75m

25.居住区级道路之间相交，其合理转弯半径为（  A  ）m ？ 

A.6
              B.9           C.10
        D.15

26.某居住小区已建三层住宅，其建筑面积为18000㎡，六层住宅建筑面积为32400㎡，小区住宅建筑的平均层数是（
 B  ）层？

A.3.8
          B.4.4
        C.4.8
        D.5.2

27.纽约原世界贸易中心的设计人员是（  C  ）。

A.SOM
          B.贝律铭
    C.雅玛萨其
 D.约翰逊

28.在我国，设计工作一般包括以下阶段（
B
）。

a ,
总体设计
b,
方案设计
c,
初步设计或扩初设计   d,施工图设计

A.a,c,d
          B.b,c,d
       C.c,d，a
    D.a,b,c 

29.古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是（
 B
）。

A1：1.414
      B.1：1.618
    C.1：1.732
 D.1：2.236

30.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（
C
）年，适用于一般性建筑。

A.15~25
          B.25~50
       C.50~100
    D.80~150

3、 判断题

1. 建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为超高层。（ √ ）

2. 建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间短。（ × ）

3. 建筑立面图是在与建筑物立面平行的投影面上所作为的正投影图，简称立面图。（ √ ）
4. 由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础称为柔性基础。（ × ）
5. 圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂。（ √ ）
6. 木楼板具有自重轻、构造简单，耐火性、歌声能力较好等优点。（ × ）
7. 楼底一般由梯段、平台和栏杆扶手三部分组成。（ √ ）
8. 一般情况下，屋面覆盖材料的面积越小，厚度越大，它的屋面排水坡度亦越小。（ × ）

9. 门的主要用途是交通联系和围护，门在建筑的立面处理和室内装修中也有着重要作用。（ √ ）
10. 单层厂房的骨架结构，由支承各种竖向的水平的荷载作用的构件所组成。（ √ ）
11. 影响建筑寿命长短的主要因素是结构构件的选材和结构体系。（ √ ）
12. 建筑高度是指自室内设计地面至建筑主体檐口底部的垂直高度。（ × ）
13. 建筑剖面图是与平面图、立面图相互配合的不可缺少的重要图样。（ √ ）
14. 摩擦桩基础的桩顶荷载主要由端阻力承受。（ × ）
15. 地下室按使用功能分为普通地下室和防控地下室。（ √ ）
16. 非预应力构件与应力构件相比，可推迟裂缝的出现和限制裂缝的开展。（ × ）
17. 踏步尺寸一般根据建筑的使用功能、使用者的特征及楼梯的通行量综合确定。（ √ ）

18. 无组织排水具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面等优点。（ × ）
19. 平开窗将玻璃安装在窗扇上，窗扇通过铰链与窗框连接，有内开和外开之分。（ √ ）
20.单层厂房侧面采光是利用开设在侧面墙上的窗子进行采光。（ √ ）
四、名词解释  

1.建筑密度:指用地范围内所有建筑基底面积之和与总用地面积之比。
2.开间:指一间房屋内一面墙的 定位轴线 到另一面墙的定位轴线之间的实际距离。     

3.建筑模数:指以选定的尺寸单位作为尺寸协调的增值单位。     

4.象征性分隔:     

5.防火间距:为了防止建筑物与建筑物间可能发生的火势蔓延，建筑物之间留出的安全距离。              

6.户型：根据住户家庭人口构成（如人口规模等）的不同而划分的住宅类型。

7.套型：指为满足不同户型住户的生活居住需要而设计的不同类型的成套居住空间。

8.单元设计法：以一种或数种单元拼接成长短不一，体形多样的组合体的方法称为单元设计法

9.点式住宅 : 凡不与其他单元拼接而独立修建的住宅称为点式住宅
.

10.洛可可建筑：主要表现在室内装饰上，应用明快鲜艳的色彩，纤巧的装饰，具有妖媚柔糜的贵族气息和浓厚的脂粉气。

五、简答题

1．二战后现代建筑多样发展的几种趋势倾向。  

2．高层住宅的基本特点？

答：可提高住宅的容积率，节约土地； 

可节省市政建设投资； 

可以获得较多的空间布置公共活动场地和绿化，丰富城市景观； 

用钢量较大，一般为多层住宅的 3~4倍； 

对居民生理和心理会产生一些不利的影响； 

设计原则与多层住宅相似。 
3．建筑设计的影响因素？  

答：人体工程学；气象条件； 

地形、水文地质及地震烈度。
4．影响房间的平面形状的因素有哪些？      

答：使用要求、室内空间观感、整个建筑的平面形状及周围环境关系

    

5．如何按功能要求进行建筑平面组合？

答：首先按房间的使用性质和联系紧密程度进行功能分区，然后分析各部分之间的功能关系，妥善处理联系与分隔、主次关系和内外关系等，根据各部分的功能关系按使用顺序合理地组织交通流线。

6.两汉时期中国古代建筑的发展主要表现在哪些方面？

答：（1）形成中国古代建筑的基本类型，包括宫殿建筑、礼制建筑、居住建筑、园林建筑、陵墓建筑、宗教建筑等。

（2）木构架的两种主要形式——抬梁式和穿斗式都已出现，斗拱在建筑上开始广泛使用。

（3）多层楼阁兴起和盛行，战国时期的台榭建筑到东汉时期已被独立的、大型多层的木楼阁所取代。

（4）建筑组群日趋庞大，群体组织有了一定的发展。

7.请概括文艺复兴时期的建筑成就

答：（1）摈弃了中世纪哥特建筑风格，采用古希腊、古罗马柱式构图要素，推崇古典柱式构图与美学原则。

（2）梁柱技术与拱券技术混合使用，墙体砌筑技术多样化，穹

顶采用内外壳和肋骨架建造，施工技术提高。

（3）世俗建筑类型增加，造型设计出现灵活多样的处理手法。

（4）出现了一大批建筑大师及大量的建筑论著。

8.建筑基本构思法设计操作过程

答：（1）方案设计依据包括：设计任务书；当地政府主管部门批文及要求；设计基础资料等

（2）建筑设计理念包括：以人为本，结合国情．结合当地情况，

满足环境、功能、技术、艺术、经济和可持续发展诸要求等。

（3）建筑形态设计，建筑形态设计是构成建筑方案的骨架和基础。

（4）方案设计深化，对选定的平面、立面、剖面等形态进行深化，直到全面满足对方案设计的一般和特殊两方面要求。

六、论述题
1.简述自然环境构思法

答：（1）融合环境的指导方祛是：化整为零，化大为小；境建合一， 顺其自然

（2）建筑环境构思法是指新建筑根据所处环境原有的道路、景观及建筑布局、形态、形式、风格、材料、色彩以及特点、个性等进行构思，从而达到新旧环境与建筑的谐调平衡。

（3）文脉环境构思是指建筑所处大环境范围内的自然环境、地理山川、历史文化、 建筑古迹等与所设计建筑产生脉络延续或再现的构思方法。

2.简述在公共建筑中，常可按其空间的使用部分、辅助部分及交通联系部分的不同组合方式，大体归纳为的五种基本类型。

答：

3.简述中国传统建筑的基本特征。

答：（1）中国传统建筑往往不是以独立的个体存在，多为院落式组合。一般大型、重要或等级较高的建筑布置在建筑群中心线的主要位置上，次要建筑布置在两侧，或布置在主要建筑的对面，形成三合院或四合院。

（2）中国传统建筑的造型虽然多种多样，但一座单体建筑可以分成屋顶、屋身和台基三部分。不同等级、规格的建筑，其屋顶、屋身 和台基的规制、尺度、材料及其细部做法都有严格详细的规定。

（3）承重结构和围护结构分开是中国传统建筑木构架的重要特征。木构架的主要结构形式——抬梁式和穿斗式构架所构成的柱网与现代框架结构一样，屋顶及上层楼面的荷载传给梁柱，再传向基础， 墙体不是承重墙，只起围护作用。

（4）斗拱是中国传统建筑木构架中一种独具特色的构件，是柱子与屋顶之间连接的过渡部分，起到向下传递屋顶荷载的结构功能作用。由于木结构不断地发展演变，斗拱的功能逐渐成为主要起装饰作用的构件。

（5）中国传统建筑着重建筑意境的创造。从建筑群的总体布局到单体建筑的体量与造型，从台基到屋顶各种构件的功能与细部装饰，无不体现了中国传统思想理念，传统建筑的技术性和艺术性巧妙结合，使中国传统建筑成为中华民族思想文化的载体。

4.简述对建筑气质神韵的构思与表达应注意的三个一致，并举例说明

答：（1）气质神韵与建筑性质一致。如法院的建筑气质就应庄重， 幼儿园应活泼。

（2）气质神韵与建筑所处环境的风韵一致。

（3）建筑外观与建筑内部的气质风韵一致。同时还要满足建筑用地、功能、技术等方面要求。
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