建筑识图与构造复习资料
一、选择题

1、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（　 　　）。
Ａ、钻孔灌注桩                Ｂ、沉管灌注桩   

Ｃ、人工挖孔灌注桩            Ｄ、爆扩灌注桩

2、当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（　 　　）。
Ａ、四周设排水沟与集水井　　  Ｂ、用抽水泵从基坑内直接抽水
Ｃ、同时采用方法Ａ与Ｂ　　　  Ｄ、轻型井点降水

3、砖砌体的灰缝厚度是（      ）。
A、10mm                      B、6mm           
Ｃ、15mm                     Ｄ、20mm

4、卫生间、浴（厕）防水层的闭水试验规范规定不得低于（      ）小时。

Ａ、12                        Ｂ、24              

Ｃ、30                        Ｄ、48

5、冬期砼施工，宜选用的水泥是（     ）。

Ａ、硅酸盐水泥                Ｂ、矿渣水泥       

Ｃ、火山灰水泥                Ｄ、任何水泥均可

6、有主、次梁的现浇楼盖，砼宜顺次梁方向浇筑，施工缝应留设在（      ）。

Ａ、主梁跨中1/3范围内        Ｂ、次梁跨中1/3范围内

Ｃ、与次梁平行任意留设        Ｄ、主梁支座附近

7、轻骨料砼搅拌宜选用（       ）。

Ａ、强制式搅拌机             Ｂ、自落式搅拌机  

Ｃ、人工搅拌                 Ｄ、滚筒自落式搅拌机

8、孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（       ）。

Ａ、防止构件开裂             Ｂ、提高控制精度

Ｃ、减少伸长值检测误差       Ｄ、减少孔道摩擦损失

9、摩擦桩型的预制桩在沉桩时，主要质量控制指标是（        ）。
Ａ、最后贯入度　　　         Ｂ、设计标高　　　　

Ｃ、垂直度　　　             Ｄ、平面位置
10、双代号网络计划中，由关键工作组成的线路是（       ）的线路。

A、自由时差最小              B、总时差为零      

C、自由时差为零              D、总时差最小
二、多项选择题
1、下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（      ）。

A、各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置

B、楼面、阳台、楼梯平台的标高      C、外墙表面装修的做法

D、门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸    E、标注内部门窗洞口和宽度

2、厂房中柱的类型很多，按截面形式分有（      ）。

A、矩形柱     B、圆形柱    C、单肢柱     D、双肢柱    E、工字形柱

3、构造柱一般设在（      ）等处。

A.建筑物的四角         B.楼梯间和电梯间的四角     C. 某些较厚墙体的内部

D.某些较长墙体的中部   E. 内外墙交接处

4、平屋顶的排水方式分（      ）。

A.有组织排水   B.无组织排水   C.坡屋顶排水    D.平屋顶排水   E.明沟排水

5、桩基础按照桩身的受力特点分为（       ）。

A.端承桩       B.摩擦桩       C.爆扩桩        D.预制桩       E. 灌注桩

6、墙身水平防潮层的常见做法有（       ）。

A.防水涂料     B.防水砂浆   C.细石混凝土   D.构件自防水   E.防水砂浆砌砖

7、定位轴线的竖向编号采用大写的拉丁字母，其中不能采用的字母是（      ）。

A、I           B、X         C、O         D、Z           E、Y           

8、建筑工程图中，标高的种类有(          ) 几种。

A、绝对标高    B、相对标高  C、建筑标高   D、结构标高    E、装修标高

9、关于梁平面注写方式的说法，以下正确的有（        ）。

A、集中标注表达梁的通用数值       B、集中标注表达梁的特殊数值 

C、原位标注表达梁的特殊数值       D、原位标注表达梁的通用数值    

E、施工时，原位标注取值优先

100、卷材防水屋面泛水构造处理要点有（      ）。

A、高度≧250mm      B、转角做成圆弧或45°角    C、附加卷材增强层一层  

D、做好卷材上端收头固定处理    E、泛水下部设分格缝 

三、填空题

1、技术准备包括              、              、              、              。

2、流水施工的基本方式通常有              、              、              。
3、砼预制桩应在砼达到设计强度的              后方可起吊，达到设计强度的100%后方可              和              。

4、一般抹灰按建筑物的质量标准可分              、              。
5、填土压实方法有              、              、              。
四、简答题

1、场地平整标高确定与土方量计算时需要考虑哪些方面的因素？

2、灌注桩与预制桩相比有哪些优点？

3、施工总平面图设计的内容有哪些？
五、作图题

1. 如图所示，补全三面正投影图。
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2.补全第三面投影,并判断各平面的空间位置。[image: image2.jpg]Y
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3.作圆内接正五边形，要求顶点在下方.
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4.已知槽钢的投影，画出槽钢的重合断面图。
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5.如图所示，根据形体的三面正投影图作出其正等轴测图。
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6.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。
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建筑识图与构造复习资料
选择题
1. C 2. D 3. A4. B5. A
6. B 7. A 8.  9  10、
多项选择题
1、下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（ DE       ）。

A、各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置

B、楼面、阳台、楼梯平台的标高      C、外墙表面装修的做法

D、门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸    E、标注内部门窗洞口和宽度

2、厂房中柱的类型很多，按截面形式分有（ CD      ）。

A、矩形柱    B、圆形柱   C、单肢柱    D、双肢柱  E、工字形柱

3、构造柱一般设在（ ABDE   ）等处。

A.建筑物的四角    B.楼梯间和电梯间的四角   C. 某些较厚墙体的内部

D.某些较长墙体的中部      E. 内外墙交接处

4、平屋顶的排水方式分（ AB   ）。

A.有组织排水 B.无组织排水  C.坡屋顶排水  D.平屋顶排水 E.明沟排水

5、桩基础按照桩身的受力特点分为（ AB   ）。

A.端承桩    B.摩擦桩   C.爆扩桩    D.预制桩   E. 灌注桩

6、墙身水平防潮层的常见做法有（BCE    ）。

A.防水涂料  B.防水砂浆   C.细石混凝土 D.构件自防水 E.防水砂浆砌砖

7、定位轴线的竖向编号采用大写的拉丁字母，其中不能采用的字母是（  ACD     ）。

A、I     B、X      C、O        D、Z    E、Y           

8、建筑工程图中，标高的种类有(     ) 几种。

A.绝对标高   B.相对标高   C.建筑标高   D.结构标高   E.装修标高

9、关于梁平面注写方式的说法，以下正确的有（     ）。

A.集中标注表达梁的通用数值   B. 集中标注表达梁的特殊数值 

C. 原位标注表达梁的特殊数值    D.原位标注表达梁的通用数值    

E.施工时，原位标注取值优先

10、卷材防水屋面泛水构造处理要点有（     ）。

A.高度≧250mm  B.转角做成圆弧或45°角 C. 附加卷材增强层一层  

D. 做好卷材上端收头固定处理   E.泛水下部设分格缝

填空题
1、技术准备包括（熟悉审查施工图纸）、（原始资料调查分析）、（编制施工组织设计）、（编制施工图预算和施工预算）。
2、流水施工的基本方式通常有（无节奏流水）、（成倍节拍流水）、（固定节拍流水）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（75%）后方可起吊，达到设计强度 的100%后方可（运输 ）和（打桩  ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(  普通抹灰  )、(  高级抹灰  )。
5、填土压实方法有（    ）、（    ）、（     ）。
问答题
1、满足生产工艺和运输的要求；尽量利用地形；减少挖填土方数量；争取在场区内挖填平衡；降低运输费；有一定泄水坡度，满足排水要求。
2、由于避免了锤击应力，施工无振动、无噪音；桩的混凝土强度及配筋只要满足使用要求就可以，因而具有节省钢材、降低造价、无须接桩及截桩等优点。
3建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的工程项目以及其他设施的位置和尺寸；一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置；永久性测量放线标桩位置。
作图题。

1. 如图所示，补全三面正投影图。
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2.补全第三面投影,并判断各平面的空间位置。
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___一般位置平___面                            ___正平__面

3.作圆内接正五边形，要求顶点在下方。
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4.已知槽钢的投影，画出槽钢的重合断面图。
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5.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。
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6.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。
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