  建筑识图与构造（Ⅱ）复习资料
一. 单选题 

1. 除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（   ）为高层建筑（不包括单层主体建筑） ，建筑总高度大于（ ）时为超高层建筑。

A. 16m ，20 层    B. 16m ，40 层    C. 24m ，100 层     D. 24m ，100m

2. 结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（    ）。

A. 砌体结构       B. 框架结构       C. 板墙结构         D. 空间结构

3. 一般建筑跨度 30m以上的大跨度建筑采用（     ）结构。

A. 砌体           B. 框架           C. 板墙             D. 空间

4. 建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（     ）年，适用于一般性建筑。

A. 50 ～l00       B. 80 ～150       C. 25 ～50          D. 15 ～25

5. 建筑物的设计使用年限为 50 年，适用（     ）。

A. 临时性结构                       B. 易于替换的结构构件

C.普通房屋和构筑物                  D. 纪念性建筑和特别重要的建筑结构

6. 耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（     ）以上的（  ）。

A. 0. 5 小时，难燃烧体              B.1 小时，难燃烧体 
C. 0. 5 小时，非燃烧体              D.1 小时，非燃烧体

7. 大型门诊楼属于（    ）工程等级。

A. 特级           B. 一级           C. 二级              D. 三级

8. 模数 60m的数值是（    ），经常用于（    ）。

A. 60mm ，构件截面或缝隙            B. 600mm ，门窗洞口

C. 6000mm，柱距或开间               D. 60000mm ，建筑总尺寸

9. 如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（    ）。

A. 建筑平面图     B. 建筑立面图     C. 建筑剖面图         D. 建筑详图

10. 建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（    ）。

A. 房屋的开间、进深                 B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C. 房屋水平方向的总长、总宽         D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

11. 下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（    ）。

A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置   B. 楼面、阳台、楼梯平台的标高
C. 外墙表面装修的做法                    D. 门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

12. 基础埋深不得过小，一般不小于（    ）。

A. 300mm          B.200mm           C.500mm              D.400mm

13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（    ）。

A. 柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B. 柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C. 柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力

D. 刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力

14.刚性基础的受力特点是（    ）。

A.抗拉强度大、抗压强度小             B.抗拉、抗压强度均大

C.抗剪切强度大                       D.抗压强度大、抗拉强度小

15、结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建

筑结构称为（    ）。

A. 砌体结构      B. 框架结构    C. 板墙结构     D. 空间结构

16、除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（     ）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（    ）时为超高层建筑。

A.  16m，20 层   B.  16m，40 层  C.  24m，100 层  D.  24m，100m

17、一般梁中钢筋的保护层厚度为（    ）。

A. 15mm         B. 20mm          C.25mm           D. 40mm

18、楼梯下要通行一般其净高度不小于（    ）。

A. 1900mm       B. 2000mm        C. 2100mm        D. 2200 mm

19、抹灰工程应分层进行，其中底层主要的作用是（      ）。

A.  找平        B. 与基体粘结    C. 装饰          D. 保护

20、下列（    ）必定属于总平面图表达的内容。

A.  墙体轴线    B.  柱子轴线    C.  相邻建筑物的位置     D.  建

二、多选题： 
1 、砌筑砂浆的强度等级是由它的抗压强度确定的， 可分为（     ）等级别。

A.M15            B.M12        C.M7.5        D. M5.0     E.M 2.5

2、柱平法施工图的注写方式有（     ）。

A. 剖面注写      B.立面注写   C.平面注写    D.截面注写  E.列表注写

3、基础按构造形式分为（     ）等。

A. 无筋扩展基础 B.筏板基础    C.钢筋混凝土基础 D.桩基础   E.扩展基础

4、砖砌体的质量要求有（     ）。

A. 横平竖直     B. 砂浆饱满   C. 内外搭砌      D.接槎牢固  E.上下对缝

5、窗按开启方式可分为（      ）。

A.平开窗        B.推拉窗      C.悬窗         D.立转窗    E.固定窗

6、房屋的基本组成部分有： （BCDE ）

A、地基         B.基础        C.楼梯         D.门窗      E.屋盖

7、影响建筑构造的因素有： （     ）。
A.人为因素的影响              B.物质技术条件的影响 

C.自然气候条件的影响          D.经济条件的影响           E.节能的影响

8、建筑工程图中，标高的种类有 (    )  几种。

A.绝对标高   B. 相对标高    C. 建筑标高   D. 结构标高    E. 装修标高

9、关于梁平面注写方式的说法，以下正确的有（    ）。

A.集中标注表达梁的通用数值     B.  集中标注表达梁的特殊数值

C. 原位标注表达梁的特殊数值    D. 原位标注表达梁的通用数值

E.施工时，原位标注取值优先

10、卷材防水屋面泛水构造处理要点有（     ）。

A.高度≧250mm      B.转角做成圆弧或 45°角     C. 附加卷材增强层一层

D. 做好卷材上端收头固定处理                    E. 泛水下部设分格缝
三、判断题

1．公共建筑及综合性建筑总高度超过 24m者为高层；高度超过 100m时，为超高层建筑。（    ）

2. 住宅建筑按层数划分，其中 3～6 层为多层， 10 层以上为高层。（    ）

3. 根据《建筑设计防火规范》 ，高层建筑的耐火等级分为四级。（    ）

4. 《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以 1M表示，数值为 l00mm。（    ）

5. 如建筑物设有散水构造，可以在建筑底层平面图中看到。（     ）

6. 建筑平面图可作为分层、砌筑内墙、铺设楼板等工作的重要依据。（     ）

7. 建筑立面图主要表达建筑物的体型和外貌，以及外墙面各部分构件的形状、位置和相互关系。（    ）

8. 房屋的剖面图通常只有一个或两个，一般选在通过楼梯间、门窗洞口等部位。 （   ）

9. 位于建筑物下部支承建筑物重量的土壤层叫基础。（     ）

10. 地基分为人工地基和天然地基两大类。（     ）
四、解释题 

1、什么是伸缩缝？
2、什么是泛水？
3、什么是雨篷 ?
4、什么是砖混结构？
五、简答题

1．基础按构造形式不同分为哪能几种？各自的适用范围如何？
2．地下室防潮处理的构造做法是怎样的？
3．卷材防水的构造做法如何？
4．勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？

建筑识图与构造（Ⅱ）复习资料参考答案
一. 单选题 

1. d 2. b 3. d 4. a 5. c 6. c 7. b 8. c 9. a10. d 11. c  12. c13. c 
14. d 15. b 16. d 17. c 18. b 19. b20. ac
二、多选题： 
1 、ACDE 2、DE 3、BD 4、ABCD 5、ABCDE 6、BCDE 7、ABCD 8.ABCD 9、ACE 10ABCD 
三、判断题

1． √ 2.  × 3. × 4.√ 5.  √6. × 7. √ 8.√ 9. × 10. √ 
四、解释题

1．伸缩缝：为了防止建筑物因温度变化影响而设置的变形缝。

2． 泛水：屋面和垂直墙面相交处的构造处理。

3．雨篷：设置在建筑物外墙出入口的上方， 用以挡雨并有一定装饰作用的悬挑件。

4.砖混结构：用砖墙、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑。

五、简答题

1．答：单独基础：适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础，地基承载力不低于 80kP墙下条形基础：一般用于多层混合结构的墙下，低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙，或地基较差、荷载较大时，可采用钢筋混凝土条形基础；柱下条形基础：用于上部结构为框架结构或排架结构，荷载较大或荷载分布不均匀，地基承载力偏低时；片筏基础：常用于地基软弱的多层砌体结构、

框架结构、剪力墙结构的建筑，以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况；箱形基础：用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时；桩基础：当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求，而又不适宜采取地基处理措施时，就要考虑桩基础形式。

2. 答：防潮处理的构造做法通常是：首先在地下室墙体外表面抹 20mm厚的 1：2 防水砂浆，地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑，灰缝必须饱满；并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。

3．答：卷材防水在施工时应首先做地下室底板的防水， 然后把卷材沿地下室地坪连续粘贴到墙体外表面。地下室地面防水首先在基底浇筑 C10混凝土垫层，厚度约为 100mm。然后粘贴卷材，再在卷材上抹 20 厚1:3 水泥砂浆，最后浇筑钢筋混凝土底板。 墙体外表面先抹 20mm厚1:3 水泥砂浆，冷底子油，然后粘贴卷材，卷材的粘贴应错缝，相邻卷材搭接宽度不小于 100mm。卷材最上部应高出最高水位 500mm左右，外侧砌半砖护墙。
4． 答：勒脚作用： 1)保护墙身，防止雨水渗入； 2）加固墙身，防止外界机械碰撞； 3 装饰墙身，美化立面。材料做法有：石砌、抹灰、贴面类。
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