建筑识图与构造(Ⅰ)
一、选择题

1、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（　 　　）。
Ａ、钻孔灌注桩                Ｂ、沉管灌注桩   

Ｃ、人工挖孔灌注桩            Ｄ、爆扩灌注桩

2、当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（　 　　）。
Ａ、四周设排水沟与集水井　　  Ｂ、用抽水泵从基坑内直接抽水
Ｃ、同时采用方法Ａ与Ｂ　　　  Ｄ、轻型井点降水

3、砖砌体的灰缝厚度是（      ）。
A、10mm                      B、6mm           
Ｃ、15mm                     Ｄ、20mm

4、卫生间、浴（厕）防水层的闭水试验规范规定不得低于（      ）小时。

Ａ、12                        Ｂ、24              

Ｃ、30                        Ｄ、48

5、冬期砼施工，宜选用的水泥是（     ）。

Ａ、硅酸盐水泥                Ｂ、矿渣水泥       

Ｃ、火山灰水泥                Ｄ、任何水泥均可

多项选择题
1、下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（      ）。

A、各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置

B、楼面、阳台、楼梯平台的标高      C、外墙表面装修的做法

D、门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸    E、标注内部门窗洞口和宽度

2、厂房中柱的类型很多，按截面形式分有（      ）。

A、矩形柱     B、圆形柱    C、单肢柱     D、双肢柱    E、工字形柱

3、构造柱一般设在（      ）等处。

A.建筑物的四角         B.楼梯间和电梯间的四角     C. 某些较厚墙体的内部

D.某些较长墙体的中部   E. 内外墙交接处

4、平屋顶的排水方式分（      ）。

A.有组织排水   B.无组织排水   C.坡屋顶排水    D.平屋顶排水   E.明沟排水

5、桩基础按照桩身的受力特点分为（       ）。

A.端承桩       B.摩擦桩       C.爆扩桩        D.预制桩       E. 灌注桩 

三、填空题

1、技术准备包括              、              、              、              。

2、流水施工的基本方式通常有              、              、              。
3、砼预制桩应在砼达到设计强度的              后方可起吊，达到设计强度的100%后方可              和              。

四、简答题 

1、场地平整标高确定与土方量计算时需要考虑哪些方面的因素？

2、灌注桩与预制桩相比有哪些优点？

作图题

1. 如图所示，补全三面正投影图。
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2.补全第三面投影,并判断各平面的空间位置。
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4.如图所示，根据形体的三面正投影图作出其正等轴测图。
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5.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。
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复习资料答案

选择题
1. C 2. D 3. A4. B5. A
多项选择题
1、下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（ DE       ）。

A、各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置

B、楼面、阳台、楼梯平台的标高      C、外墙表面装修的做法

D、门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸    E、标注内部门窗洞口和宽度

2、厂房中柱的类型很多，按截面形式分有（ CD      ）。

A、矩形柱    B、圆形柱   C、单肢柱    D、双肢柱  E、工字形柱

3、构造柱一般设在（ ABDE   ）等处。

A.建筑物的四角    B.楼梯间和电梯间的四角   C. 某些较厚墙体的内部

D.某些较长墙体的中部      E. 内外墙交接处

4、平屋顶的排水方式分（ AB   ）。

A.有组织排水 B.无组织排水  C.坡屋顶排水  D.平屋顶排水 E.明沟排水

5、桩基础按照桩身的受力特点分为（ AB   ）。

A.端承桩    B.摩擦桩   C.爆扩桩    D.预制桩   E. 灌注桩

填空题
1、技术准备包括（熟悉审查施工图纸）、（原始资料调查分析）、（编制施工组织设计）、（编制施工图预算和施工预算）。
2、流水施工的基本方式通常有（无节奏流水）、（成倍节拍流水）、（固定节拍流水）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（75%）后方可起吊，达到设计强度 的100%后方可（运输 ）和（打桩  ）。

问答题
1、满足生产工艺和运输的要求；尽量利用地形；减少挖填土方数量；争取在场区内挖填平衡；降低运输费；有一定泄水坡度，满足排水要求。
2、由于避免了锤击应力，施工无振动、无噪音；桩的混凝土强度及配筋只要满足使用要求就可以，因而具有节省钢材、降低造价、无须接桩及截桩等优点。
作图题。

1. 如图所示，补全三面正投影图。
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2.补全第三面投影,并判断各平面的空间位置。
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___一般位置平___面                            ___正平__面

4.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。
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5.根据轴侧图画三面正投影图，尺寸在图上量取。（10分）
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