函授（业余）教育  作业
课程名称：微机原理与接口技术  
注意：题目一律做在作业本上（题目可打印后贴到作业本），答案一律手写，否则无效！
一、单选题
1、8088CPU的标志寄存器中，（       ）标志位用于反映带符号数运算结果是否溢出。
(A).IF           (B).DF            (C).TF           (D).OF

2、指令一般包括（       ）两部分。
(A).操作码和地址码                (B).操作码和操作数
(C).操作数和地址码                (D).操作码和数据码
3、二进制数11001100逻辑左移两位，所得的数与11001100进行“与”运算，最终结果为（       ）。
     (A).00H         (B).80H           (C).03H         (D).0FFH

4、当8086访问存贮器0010：4000H单元时，其物理地址为（       ）。
 (A).04100H      (B).40010H         (C).10400H     (D).01040H

5、指令MOV [BX+SI+5], AX,其中目的操作数的寻址方式为（       ）。
(A).间接寻址                       (B).基址寻址
(C).基址变址寻址                   (D).变址寻址
6、下列8086指令中，对AX的结果与其他三条指令不同的是（     ）。
(A).MOV AX，0                    (B).XOR AX，AX 

(C).SUB AX，AX                   (D).OR AX，0

7、计算机系统总线中，可用于传送读、写信号的是（      ）。
(A).地址总线                       (B).数据总线 

(C).控制总线                       (D).以上都不对
8、若用128*8的RAM芯片组成1K字节的存储器，则需要（      ）这样的芯片。
(A).4片          (B).8片           (C).12片          (D).6片
9、已知AL，BL中为无符号数，若使AL≤BL时转到标号AGAIN，哪个程序段不能实现此功能 (       )。

(A).CMP AL, BL                        (B). CMP AL, BL 

          JC AGAIN                               JBE AGAIN

(C). CMP BL, AL                        (D). CMP AL, BL

          JNC AGAIN                              JNB AGAIN

10、在计算机内部，一切信息的存取、处理和传送都是以（     ）形式进行的。

(A).EBCDIC码     (B).ASCII码     (C).十六进制编码     (D).二进制编码

11、十进制正数43的八位二进制原码（      ）。

A.00110101           B.00101011         C.10110101      D.10101011

12、十进制正数38的八位二进制补码是（     ）。

A.00011001           B.10100110          C.10011001      D.00100110

二、填空题
1、微型计算机主要由          、         、          、         、         组成。
2、8086微处理器的地址总线有        根，数据总线有         根。
3、8086有3个最基本的读写控制信号，它们是  M/
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，           和          。
4、8086预取指令时，在其引脚上将产生         总线操作；执行指令“MOV AX, [BX]”时，在其引脚上将产生           总线操作；执行指令“MOV [BX], AX”时，在其引脚上将产生              总线操作。

5、进行8位二进制数加法：10111010＋01101100，8位结果是              ，标志PF＝       。
三、判断下列指令是否正确，如不正确，说明原因。
(1)MOV AX, DL

(2)MOV BX, [DX+10]

(3)MOV [BX], [SI]

(4)MOV CX, 1000H
四、简答题
1.将下列二进制数转换成十进制数。
   ① （1011.011）2=（       ）10
   ② （1101.01011）2=（      ）10
   ③ （111.001）2=（       ）10

2.简述8086引脚信号中M/IO，DT/R，RD，WR，ALE，DEN和BHE的作用。
3.将1001 1100和1110 0101相加后，标识寄存器中CF, PF, AF, ZF, SF, OF各为何值？
4.设有一个具有20位地址和32位字长的存储器，问：
（1） 该存储器能存储多少个字节的信息？
（2） 如果存储器由512K*8位SRAM芯片组成，需要多少片？
（3） 需要多少位作芯片选择？

5.对于8K×8位RAM组成的存储器系统，若某组的起始地址为08000H，则其末地址为多少？
五、综合
1.在8088系统总线上扩充设计8K的字节的SRAM存储器电路。SRAM芯片选用Intel 6264，起始地址从04000H开始，译码器电路74LS138.

（1）计算此RAM存储区的最高地址是多少。
（2）画出此存储器电路与系统总线的连接图   

2.在8086最小方式系统总线上扩充设计16K字节的SRAM存储器电路，SRAM芯片选用Intel 6264，起始地址从04000H开始，译码器电路采用74LS138.

（1）计算此RAM存储区域的最高地址是多少?
（2）画出此存储器与总线的连接图。 
函授（业余）教育  作业参考答案
课程名称：微机原理与接口技术
注意：题目一律做在作业本上（题目可打印后贴到作业本），答案一律手写，否则无效！
一、单选题
1-5：D  B  A  A  C       6-10: D  C  B  D  D  11-12：B  D

二、填空题

1、CPU 、 存储器 、 I/O接口 、 I/O设备 、 总线  

2、20  ，  16  

3、读
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  ，  写
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4、存储器读  ， 存储器读  ，  存储器写 

5、00100110  ，  0 
三、判断下列指令是否正确，如不正确，说明原因。

(1)MOV AX, DL

错。目的操作数和源操作数的类型不一致。

(2)MOV BX, [DX+10]

错。用于基址或变址寻址的寄存器只能为BX、BP、DI、SI。

(3)MOV [BX], [SI]

错。目的操作数和源操作数不能同时为存储单元。

(4)MOV CX, 1000H

对
四、简答题

1.将下列二进制数转换成十进制数。

   ① （1011.011）2=（11.6）10
   ② （1101.01011）2=（13.58）10
   ③ （111.001）2=（7.2）10

2.简述8086引脚信号中M/IO，DT/R，RD，WR，ALE，DEN和BHE的作用。

答：M/IO：输出信号，高电平时，表示CPU与存储器之间数据传输；低电平时，表示CPU与I/O设备之间数据传输。

   DT/R：控制其数据传输方向的信号。DT/R=1时，进行数据发送；DT/R=0时，进行数据接收。

RD：CPU的读信号，RD=0时，表示8086为存储口或I/O端口读操作。

WR：CPU的写信号，WR =0时，表示8086为存储口或I/O端口写操作。

ALE：地址存锁信号，在T1能时刻有效。

DEN：数据选通信号，当DEN有效时，表示允许传输。

BHE：数据总线允许信号，与A0组合使用，表示是否访问奇地址字节。

3.将1001 1100和1110 0101相加后，标识寄存器中CF, PF, AF, ZF, SF, OF各为何值？

答：CF=1，PF=1，AF=1，ZF=0，SF=1，OF=0

4.设有一个具有20位地址和32位字长的存储器，问：

（1） 该存储器能存储多少个字节的信息？

（2） 如果存储器由512K*8位SRAM芯片组成，需要多少片？

（3） 需要多少位作芯片选择？

答：(1)该存储器能存储4MB的信息。

(2) 需要8片512K*8位的芯片。

(3) 需要1位做芯片选择。

5.对于8K×8位RAM组成的存储器系统，若某组的起始地址为08000H，则其末地址为多少？

答：末地址为9FFF.   

五、综合题
1.在8088系统总线上扩充设计8K的字节的SRAM存储器电路。SRAM芯片选用Intel 6264，起始地址从04000H开始，译码器电路74LS138.

（4） 计算此RAM存储区的最高地址是多少。

（5） 画出此存储器电路与系统总线的连接图。

答：（1）最高地址是05FFFH。

   （2）如下图所示。
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2. 在8086最小方式系统总线上扩充设计16K字节的SRAM存储器电路，SRAM芯片选用Intel 6264，起始地址从04000H开始，译码器电路采用74LS138.

（1） 计算此RAM存储区域的最高地址是多少

（2） 画出此存储器与总线的连接图。 

答：(1) 07FFFH

(2) 如下图所示。
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