
微机原理与PLC应用复习资料
一．填空题

1、一个 8 位二进制数用补码方式表示的有符号数的范围是  _____  。 

2、内存按存储器性质分类通常分为 _____和_____。 

3、在计算机中， 1KB= _____ byte 。 

4、对于十六进制表示的数码 19.8H，转换为十进制数时为：_____ ；用二进 制数表示时为： _____ 

5、CPU访问存储器时，在地址总线上送出的地址称为 _____地址。 

6、8086 系统中，存储器分为奇、偶两个存储体，其中，奇地址存储体的数据信号线固 定与数据总线的 _____相连，偶地址存储体数据信号线固定与数据总线的 _____ 相连。 

7、8086/8088 CPU响应一个外部可屏蔽硬件中断的条件是：一、外设有 _____； 二、 _____ 是开放的；三、必须在 _____结束后。

8、8086 系统中，栈底在堆栈的 _____（最高地址端、最低地址端） 。 

9、设 CS=2500H，DS=2400H，SS=2430H，ES=2520H，BP=0200H，SI=0010H，DI=0206H， 则 ： 指令 MOV AX， [DI+100H] 源 操作 数的 有 效地址 为 _____， 物理地 址 为 _____ 。 

10、设 AX=2000H，BX=2002H，则在执行了指令 CMP AX,BX后，标志位 CF为  _____ ， AX= _____  。 

11、若 AL＝10011000B，BL＝01100111B，则执行指令“ ADD AL，BL”后， AL＝  _____ ； 执行指令“ AND AL，BL”后，AL＝ _____ ；执行指令“ OR  AL，BL”后，AL＝ _____ 。 12、使用 8086 间接输入 / 输出指令时，必须在执行该指令之前将相应的端口地址送入 _____ 寄存器中。 

13、8086/8088 CPU 的中断分成 _____和 _____两大类， 8086 系统中外部硬件中断可分为 _____ 和 _____两种。 

二、 选择题 

1、微型计算机中主要包括有（   ）。 

A．微处理器、存储器和 I/O 接口    B ．微处理器、运算器和存储器 

C．控制器、运算器和寄存器组         D ．微处理器、运算器和寄存器 

2、RAM 6116芯片有 2K×8 位的容量，它的片内地址选择线和数据线分别是（  ） 。   

A ．A0～A15 和 D0～D15   B ．A0～A10 和 D0～D7    

C ．A0～A11 和 D0～D7    D ．A0～A11 和 D0～D15 

3、已知某微机系统的存储器由三个芯片组组成，每个芯片组容量为 4K字节，总容量 为 12K字节。试问：为满足其编址范围，至少需要地址总线中的 5 C 根？（   ） 

 A．12     B ．13     C ．14       D ．15 

4、已知某微机系统的存储器由三个芯片组组成，每个芯片组容量为 4K字节，总容量 为 12K字节。试问：为满足其编址范围，其中 6 C 根 用于每个芯片的片内地址输入。（   ）  

A．11     B ．14     C ．12       D ．13 

5、8088/8086 CPU 中，指令指针（ IP）中存放的是 （   ）。 

A．指令              B ．指令地址      C ．操作数      D ．操作数地址 

6、8086 执行指令 MOV AL，[BX] ，其中 BX=2041H时，和 A 0 的输出是（  ） 。   A ．0，0    B ．0，1    C ．1，0     D ．1，1 

7、8086 在最小模式下，分时使用 AD0～AD15，所以必须外接地址锁存器，当总线上为 地址信息时，通过 （   ）将地址送入地址锁存器。   

A ．DEN               B ．ALE              C ．      D ．DT/R

8、8086 有两种工作模式，即最大和最小模式。它由（  ）决定。   A ．       B ．        C ．        D.HOLD=1 

9、现行数据段位于存储器 B0000H到 B0FFFH字节单元， 则段寄存器 DS的内容及该段长 度(字节数 )分别为 : （  ）   。   

A ．B000H，1000H        B ．0000H，0FFFH    C ．B000H，0FFFH     D ．B000H， 10、已知 CF=0，PF=0，AX＝FFFFH，则执行语句 INC AX 后，标志位情况为 （  ）     。 A．CF=0，PF=0   B ．CF=1，PF=0  C．CF=0，PF=1       D ．CF=1，PF=1

三、改错题 

1、指出下列指令的错误 

（1）MOV  CL，AX 

（2）ADD  37H，DX 

（3）MOV  CS，AX 

（4） MOV  AX，[BX][BP]  

（5）MOV  BYTE PTR [SI] ，1000H 

（6）MOV  [SI] ，[BX] 

（7）MOV  DS，0200H 

（8）IN  BL ，05H 

（9）MOV  IP，BX 

（10）MOV  SI ，[DX] 
四、 问答题 

1、什么是中断类型码、中断向量、中断向量表？在基于 8086/8088 的微机系统中，中 断类型码和中断向量之间有什么关系？ 

2、在对存储器芯片进行片选时，全译码方式、部分译码方式和线选方式各有何特点？ 
五、 程序题 

1、用单条指令或程序片段，实现下述功能 (1) 将 AX高 8 位取反，低四位置 1，其余位不变。 (2) 将 AL的高四位与低四位互换。 (3) 将 BX、AX内容互换。

2、假定 AX 和 BX 中的内容为带符号数 , CX 和 DX 中的内容为无符号数 , 请用比较指 令和条件转移指令实现以下判断(1) 若 DX 的值超过 CX 的值 ,则转去执行 EXCEED (2) 若 BX 的值大于 AX 的值 ,则转去执行 EXCEED (3) CX 中的值为 0 吗? 若是则转去执行 ZERO (4) BX 的值与 AX 的值相减 , 会产生溢出吗 ? 若溢出则转 OVERFLOW (5) 若 BX 的值小于 AX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA (6) 若 DX 的值低于 CX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA

微机原理与PLC应用复习资料答案
一、填空 题

1、-128~+127         。 

2、ROM 、 RAM 。 

3、1024  

4、25.5  、  11001.1 B 。 

5、物理地址 

6、高 8 位 、低八 位。 

7、中断请求 ； 中断 、当前指令执行 

8、最高地址端

9、0306H ， 24306H   。 

10、1 ， 2000H  。 

11、 FFH  ； 00H   FFH  。 

12、DX 

13、软件中断 、 硬件中断、 可屏蔽中断 、 非屏蔽中断 

二、 选择题 

1、 A   2、B   3、C  4、C  5、B   6、B   7、B  8、B  9、A  10、C   

三、改错题 

1、指出下列指令的错误 

（1）MOV  CL，AX 

答：源、目的操作数长度不匹配 

（2）ADD  37H，DX 

答：立即数不能做目的操作数 

（3）MOV  CS，AX 

答： CS不能做目的操作数 

（4） MOV  AX，[BX][BP]  

答： BX、BP不能同时出现在一个中（或源操作寻址方式有误） 

（5）MOV  BYTE PTR [SI] ，1000H 

答：源、目的操作数长度不匹配 

（6）MOV  [SI] ，[BX] 

答：源、目的操作数不能均为存储器操作数 

（7）MOV  DS，0200H 

答：立即数不能直接送至段寄存器 

（8）IN  BL ，05H 

答： IN 指令中目的操作数不能用 BL（只能用 AL或 AX） 

（9）MOV  IP，BX 

答： IP 不能作操作数 

（10）MOV  SI ，[DX] 

答： DX 不能间接寻址，可改为 MOV SI,[BX]

四、 问答题

1、什么是中断类型码、中断向量、中断向量表？在基于 8086/8088 的微机系统中，中 断类型码和中断向量之间有什么关系？ 

答：处理机可处理的每种中断的编号为中断类型码。 中断向量是指中断处理程序的入口 地址，由处理机自动寻址。 中断向量表是存放所有类型中断处理程序入口地址的一个默 认的内存区域。在 8086 系统中，中断类型码乘 4 得到向量表的入口，从此处读出 4 字 节内容即为中断向量。

2、在对存储器芯片进行片选时，全译码方式、部分译码方式和线选方式各有何特点？ 

答：①全译码方式： 存储器芯片中的每一个存储单元对应一个唯一的地址。 译码需要的 器件多； ②部分译码方式：存储器芯片中的一个存储单元有多个地址。译码简单； ③线选： 存储器芯片中的一个存储单元有多个地址。 地址有可能不连续。 不需要译 码。

五、 程序题 

1、用单条指令或程序片段，实现下述功能 (1) 将 AX高 8 位取反，低四位置 1，其余位不变。 (2) 将 AL的高四位与低四位互换。 (3) 将 BX、AX内容互换。

答： (1)XOR AX,0FF00H  OR AX,000FH     (2)MOV CL,4       ROR AL,CL( 或 ROL AL,CL) (3)XCHG AX,BX
2、假定 AX 和 BX 中的内容为带符号数 , CX 和 DX 中的内容为无符号数 , 请用比较指 令和条件转移指令实现以下判断(1) 若 DX 的值超过 CX 的值 ,则转去执行 EXCEED (2) 若 BX 的值大于 AX 的值 ,则转去执行 EXCEED (3) CX 中的值为 0 吗? 若是则转去执行 ZERO (4) BX 的值与 AX 的值相减 , 会产生溢出吗 ? 若溢出则转 OVERFLOW (5) 若 BX 的值小于 AX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA (6) 若 DX 的值低于 CX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA

答案: 

(1) CMP DX, CX 

JA EXCEED 

(2) CMP BX, AX 

JG EXCEED 

(3) CMP CX, 0 

JE ZERO 

(4) SUB BX, AX 

JO OVERFLOW 

(5) CMP BX, AX 

JL EQ_SMA 

(6) CMP DX, CX 

JB EQ_SMA
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