
宁波职业技术学院成人大专 2020 学年第 1学期

微机原理与PLC应用试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
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1、 填空 题（每空1分 分，共计 25分）
1．8088的 I/O 读周期须经历 _______个时钟周期。 
2．ZF=1 表示运算的结果为 _______。SF=1表示运算结果的最高位为 _______。

3、在计算机中， 1KB= _____ byte 。 
4、对于十六进制表示的数码 19.8H，转换为十进制数时为：_____ ；用二进 制数表示时为： _____ 
5、CPU访问存储器时，在地址总线上送出的地址称为 _____地址。 
6、8086 系统中，存储器分为奇、偶两个存储体，其中，奇地址存储体的数据信号线固 定与数据总线的 _____相连，偶地址存储体数据信号线固定与数据总线的 _____ 相连。 
7、8086/8088 CPU响应一个外部可屏蔽硬件中断的条件是：一、外设有 _____； 二、 _____ 是开放的；三、必须在 _____结束后。
8、8086 系统中，栈底在堆栈的 _____（最高地址端、最低地址端） 。 
9、设 CS=2500H，DS=2400H，SS=2430H，ES=2520H，BP=0200H，SI=0010H，DI=0206H， 则 ： 指令 MOV AX， [DI+100H] 源 操作 数的 有 效地址 为 _____， 物理地 址 为 _____ 。 
10、设 AX=2000H，BX=2002H，则在执行了指令 CMP AX,BX后，标志位 CF为  _____ ， AX= _____  。 
11、若 AL＝10011000B，BL＝01100111B，则执行指令“ ADD AL，BL”后， AL＝  _____ ； 执行指令“ AND AL，BL”后，AL＝ _____ ；执行指令“ OR  AL，BL”后，AL＝ _____ 。 12、使用 8086 间接输入 / 输出指令时，必须在执行该指令之前将相应的端口地址送入 _____ 寄存器中。 
13、8086/8088 CPU 的中断分成 _____和 _____两大类， 8086 系统中外部硬件中断可分为 _____ 和 _____两种。 
二、 选择题 （每题 2 分，共计 20 分）
1、微型计算机中主要包括有（   ）。 
A．微处理器、存储器和 I/O 接口    B ．微处理器、运算器和存储器 
C．控制器、运算器和寄存器组         D ．微处理器、运算器和寄存器 
2、RAM 6116芯片有 2K×8 位的容量，它的片内地址选择线和数据线分别是（  ） 。   
A ．A0～A15 和 D0～D15   B ．A0～A10 和 D0～D7    
C ．A0～A11 和 D0～D7    D ．A0～A11 和 D0～D15 
3、已知某微机系统的存储器由三个芯片组组成，每个芯片组容量为 4K字节，总容量 为 12K字节。试问：为满足其编址范围，至少需要地址总线中的 5 C 根？（   ） 
 A．12     B ．13     C ．14       D ．15 
4、已知某微机系统的存储器由三个芯片组组成，每个芯片组容量为 4K字节，总容量 为 12K字节。试问：为满足其编址范围，其中 6 C 根 用于每个芯片的片内地址输入。（   ）  
A．11     B ．14     C ．12       D ．13 
5、8088/8086 CPU 中，指令指针（ IP）中存放的是 （   ）。 
A．指令              B ．指令地址      C ．操作数      D ．操作数地址 
6．以下四条指令中，正确的是 （   ）。
A．MOV [DI], [SI] B ．MOV CS, AX   C．MOV DX, AX   D．IN AL, 200H 
7．有数据定义 VAR DW 12H, 3456H ，则按照地址从低到高的次序，变量 VAR 在内存 中的存储数据为（   ）。
A．00H，12H，34H，56H 
B．12H，00H，34H，56H 
C．12H，00H，56H，34H 
D．56H，34H，12H，00H 
8．有数据定义 VAR DB 2 DUP('ABCD') ，变量 VAR 占用的字节数为（   ）。
A．1 B．2 C．4 D．8 
9．内存容量 1MB 代表的字节数是 （   ）。
A．28B．210C．216D．220 
10．某 10 2 4的存储芯片，其地址线有（   ）。
A．4 根 B．8 根 C．10 根 D．4096 根
三、改错题 （每题 2 分，共计 20 分）
1、指出下列指令的错误 

（1）MOV  CL，AX 

（2）ADD  37H，DX 

（3）MOV  CS，AX 

（4） MOV  AX，[BX][BP]  

（5）MOV  BYTE PTR [SI] ，1000H 

（6）MOV  [SI] ，[BX] 

（7）MOV  DS，0200H 

（8）IN  BL ，05H 

（9）MOV  IP，BX 

（10）MOV  SI ，[DX] 

四、 问答题 （每题 5 分，共计 10 分）
1、什么是中断类型码、中断向量、中断向量表？在基于 8086/8088 的微机系统中，中 断类型码和中断向量之间有什么关系？ 

2、在对存储器芯片进行片选时，全译码方式、部分译码方式和线选方式各有何特点？ 

五、 程序题 （1题10分，2题15分，共25分）

1、试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。
2、假定 AX 和 BX 中的内容为带符号数 , CX 和 DX 中的内容为无符号数 , 请用比较指 令和条件转移指令实现以下判断(1) 若 DX 的值超过 CX 的值 ,则转去执行 EXCEED (2) 若 BX 的值大于 AX 的值 ,则转去执行 EXCEED (3) CX 中的值为 0 吗? 若是则转去执行 ZERO (4) BX 的值与 AX 的值相减 , 会产生溢出吗 ? 若溢出则转 OVERFLOW (5) 若 BX 的值小于 AX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA (6) 若 DX 的值低于 CX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA
参考答案

一、填空 题（每空1分 分，共计 25分）
1、4        。 

2、零、1
3、1024  

4、25.5  、  11001.1 B 。 

5、物理地址 

6、高 8 位 、低八 位。 

7、中断请求 ； 中断 、当前指令执行 

8、最高地址端

9、0306H ， 24306H   。 

10、1 ， 2000H  。 

11、 FFH  ； 00H   FFH  。 
12、DX 
13、软件中断 、 硬件中断、 可屏蔽中断 、 非屏蔽中断 
二、 选择题 （每题 2 分，共计 20 分）

1、 A   2、B   3、C  4、C  5、B   6、C   7、C  8、D 9、D  10、C   
三、改错题 （每题 2 分，共计 20 分）
1、指出下列指令的错误 

（1）MOV  CL，AX 

答：源、目的操作数长度不匹配 

（2）ADD  37H，DX 

答：立即数不能做目的操作数 

（3）MOV  CS，AX 

答： CS不能做目的操作数 

（4） MOV  AX，[BX][BP]  

答： BX、BP不能同时出现在一个中（或源操作寻址方式有误） 

（5）MOV  BYTE PTR [SI] ，1000H 

答：源、目的操作数长度不匹配 

（6）MOV  [SI] ，[BX] 

答：源、目的操作数不能均为存储器操作数 

（7）MOV  DS，0200H 

答：立即数不能直接送至段寄存器 

（8）IN  BL ，05H 

答： IN 指令中目的操作数不能用 BL（只能用 AL或 AX） 

（9）MOV  IP，BX 

答： IP 不能作操作数 

（10）MOV  SI ，[DX] 

答： DX 不能间接寻址，可改为 MOV SI,[BX]

四、 问答题 （每题 5 分，共计 10 分）
1、什么是中断类型码、中断向量、中断向量表？在基于 8086/8088 的微机系统中，中 断类型码和中断向量之间有什么关系？ 
答：处理机可处理的每种中断的编号为中断类型码。 中断向量是指中断处理程序的入口 地址，由处理机自动寻址。 中断向量表是存放所有类型中断处理程序入口地址的一个默 认的内存区域。在 8086 系统中，中断类型码乘 4 得到向量表的入口，从此处读出 4 字 节内容即为中断向量。
2、在对存储器芯片进行片选时，全译码方式、部分译码方式和线选方式各有何特点？ 
答：①全译码方式： 存储器芯片中的每一个存储单元对应一个唯一的地址。 译码需要的 器件多； ②部分译码方式：存储器芯片中的一个存储单元有多个地址。译码简单； ③线选： 存储器芯片中的一个存储单元有多个地址。 地址有可能不连续。 不需要译 码。
五、 程序题 （1题10分，2题15分，共25分）

1、试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。
答案: 

ABC: MOV AH,1 

INT  21H CMP AL, ’A’

JB STOP CMP AL, ’Z’ JA STOP 

SUB AL,20H 

MOV DL,AL 

MOV AH,2 

INT  21H 

JMP  ABC 

STOP: RET 

得
2、假定 AX 和 BX 中的内容为带符号数 , CX 和 DX 中的内容为无符号数 , 请用比较指 令和条件转移指令实现以下判断(1) 若 DX 的值超过 CX 的值 ,则转去执行 EXCEED (2) 若 BX 的值大于 AX 的值 ,则转去执行 EXCEED (3) CX 中的值为 0 吗? 若是则转去执行 ZERO (4) BX 的值与 AX 的值相减 , 会产生溢出吗 ? 若溢出则转 OVERFLOW (5) 若 BX 的值小于 AX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA (6) 若 DX 的值低于 CX 的值 ,则转去执行 EQ_SMA
答案: 

(1) CMP DX, CX 

JA EXCEED 

(2) CMP BX, AX 

JG EXCEED 

(3) CMP CX, 0 

JE ZERO 

(4) SUB BX, AX 

JO OVERFLOW 

(5) CMP BX, AX 

JL EQ_SMA 

(6) CMP DX, CX 

JB EQ_SMA
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