微机原理及应用复习资料
一、填空
1．微型计算机由          和          两大部分组成。

2．-90的原码为          ，补码为             。

3．8086/8088CPU的通用寄存器有       个，分别为         

                      。

4．8086/8088CPU共有          条地址线，能寻址的外部存储器地址空间为                     。

5．已知某存储器单元的逻辑地址为4B79H:39CDH，则该单元的物理地址为          。

6．8086/8088CPU内部对存储器的寻址方式中，能作为地址寄存器用的寄存器有                    。

二、简答题

1.8086CPU取指令操作时，存储器的段地址与段内偏移地址由哪些寄存器提供？ 

2.8086CPU对存储器的寻址有哪几个方式？

3.什么是汇编程序？什么是汇编语言程序？

4.画出循环程序的结构图？一个循环程序应由哪几部分组成？

5.8086CPU的结构有何特点？

三、识别下列指令是否正确，对于正确指令，分别说明源操作数的寻址方式，对于错误指令，说明其错误所在。
MOV DS,1000H

MOV CS,AX

ADD AL,CX

XCHG DS,AX

MOV AX,[BX]

MOV AL,[CX]

MOV DX,01H

MOV [BX],[BP+03H]

PUSH CL

10．SHL DX,10

四、程序分析题
1．分析以下程序段完成的功能

SUB1 PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

MOV  CX, 00FFH

AGAIN: NOP

       LOOP AGAIN

       POP DX

       POP CX

      POP BX

      POP AX

      RET

SUB1  ENDP

2．分析下列程序段，说明完成了什么操作？程序执行前后，HEXNUM字节单元的内容是什么？

ASCNUM  DB 41H

HEXNUM  DB ?

        MOV AH,ASCNUM

        CMP AH,39H

        JBE NEXT

        SUB AH,7

NEXT:   SUB AH,30H

        MOV HEXNUM,AH

        HLT

五、硬件应用题
 1、74LS245数据双向缓冲器的引脚及功能图如图1所示。请画出8086CPU工作在最小方式下的系统数据总线D15～D0形成电路。
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(a) 74LS245逻辑及引脚                     (b)  74LS245功能

图1  74LS245数据双向缓冲器的引脚及功能图

微机原理及应用复习资料答案
一、填空
1、硬件，软件  

2、11011010B，10100110B 

3、8个，AX、BX、EX、DX、SP、BP、SI、DI    

4、 

5、4F15DH   

6、BX、BP、SI、DI

二、简答题

1、CS  IP

       2、直接寻址，寄存器间接寻址，寄存器相对寻址，基址、变址寻址，基址、变址且相对寻址，共5种。

       3、汇编程序是能将汇编语言程序翻译成机器语言程序的系统程序。汇编语言程序是用户程序。

4、

                                    
                                   由初始化部分

                                   循环工作部分

                                   参数调整部分

                                   循环判断部分

                                   结果处理部分

                                   等五部分组成。

5、8086CPU分BIU和EU两大部分。BIU主要负责从外存储器中取指令，并将其放到指令队列中。EU主要负责从指令队列中获取指令，并执行指令。BIU和EU并行工作，提高了CPU的工作效率。

三、识别下列指令是否正确，对于正确指令，分别说明源操作数的寻址方式，对于错误的指令，说明错误所在。

1、错。当DS作目的操作数时，源操作数不能为立即数。

2、错。CS不能作目的操作数。

3、错。类型不一致。

4、错。段寄存器不能参加交换。

5、对。寄存器间接寻址。

6、错。CX不能间接寻址。

7、对。立即数寻址。

8、错。两存储器单元之间不能直接传送数据。

9、错。堆栈必须按字操作。

10、

四、程序分析题

1、延时。

2、将ASCNUM单元中的字符转换为数字，并将结果放到HEXNUM单元。

执行前（HEXNUM）为随机数，

执行后（HEXNUM）为0AH。

五、硬件应用题

8086CPU工作在最小方式下的系统数据总线D15～D0形成电路如下：

解：根据AD15～AD0、
[image: image3.wmf]DEN

和
[image: image4.wmf]R

/

DT

信号功能以及74LS245芯片引脚功能，设计的系统数据总线D15～D0形成电路如下图所示。
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