
微机原理复习资料
一、填空
1、一个最基本的总线周期是由________个时钟周期组成的。

2、SP总是指向________，若原先SP=2000H，SS=2000H，问CPU执行指令PUSHAX后，AL内容压入物理地址为________存储单元中，AH内容压入物理地址为________存储单元中。

3、以BX基址寻址，约定的段寄存器是________，以BP基址寻址，约定的段寄存器是________，变址寻址约定的段寄存器是________。

4、CPU访问存储器进行读写操作时，通常在________状态去检测READY，一旦检测到READY无效，就在其后插入一个________周期。

5、汇编语言源程序中的语句有三种类型，它们是__________语句，__________语句，

__________语句。

6、数据的输入/输出指的是CPU与________进行数据交换。

7、8088中的指令INTn用________指定中断类型。

8、在8086/8088的引脚中，与总线有关的两个引脚是________和________。

9、一片8259A最多只能接收________级中断。三片8259A最多能接收________级中断。

10、微机系统中，ROM只能________，RAM可________。

二、单项选择题

1、若补码用8位二进制数表示，则可表示的最大正数是（    ）。

A）28      B）28-1      C）27    D）27-1

2、向外设端口输出一个数据的指令是（    ）

A）OUT DX，AL      B）IN DX，AL     C）OUT AL，DX      D）IN AL，DX

3、响应NMI请求的必要条件是（    ）

A）IF=1    　　 B）IF=0 　　 C）一条指令结束　　 D）无INTR请求 

4、指令指针寄存器是（    ）

A）IP   　　    B）SP 　　 C）BP 　　 D）PSW

5、在PC/XT机中键盘的中断类型码是09H，则键盘中断矢量存储在（    ）

A）36H～39H      B）24H～27H       C）18H～21H         D）18H～1BH

6、在汇编语言程序中，对END语句的叙述正确的是（    ）

A）END语句是一可执行语句 

B）END语句表示程序执行到此结束 

C）END语句表示源程序到此结束   

D）END语句在汇编后要产生机器码

7、用BP作基址变址寻址时，操作数所在的段是当前（    ）

A）数据段        B）代码段         C）堆栈段             D）附加段

8、EXE文件产生在 （    ）之后

A）汇编          B）编辑           C）用软件转换         D）连接

9、8086CPU的40根引脚中，有 （    ）个是分时复用的

A）1             B）16             C）21                  D）24 

10、下列指令执行后总是使CF＝0，OF＝0的是（    ）

A）AND           B）NEG            C）NOT             D）INC

三、判断题

1、段内转移指令执行结果要改变IP、CS的值。（    ）
2、8088CPU用逻辑地址1234H：5678H访问时，可交换一个字。（    ）

3、REP是指令前缀，重复操作的条件是CX≠0。（    ）

4、若SS=2000H，SP=1000H，执行指令PUSHAX后，AX内容压入21000H字单元中。（    ）

5、执行INAL，DX指令时，DX的内容送到数据总线上。（    ）

6、段内转移指令执行结果要改变IP、CS的值。（    ）

7、8255工作在方式1的输出时，OBF信号表示输出缓冲器满信号。（    ）

8、所谓寻址方式是指CPU执行指令时寻找操作数的方式。（    ）

9、一个外设最多含有控制端口和数据端口。（    ）

10、在存储器连接过程中，应注意避免地址重叠。（    ）

四、简答题：

1、 8086CPU与8088CPU有哪些相同之处？又有哪些区别？

2、什么是地址锁存器？8086/8088系统中为什么要用地址锁存器？锁存的是什么信息？

3、8086/8088系统中引入了哪些中断？是如何引入的？

五、程序题
1、 编制程序段，要求实现：将0404H单元开始的256单元清零。 

2、程序分析题。现有下列程序段：

MOV SP, 2000H 

MOV AX, 3000H 

MOV BX, 5000H

: 

PUSH AX 

PUSH BX 

POP AX

试回答：上述程序段执行后SP＝______________________

（AX）＝________________________，（BX）＝________________________ 

3、请完成如下程序段，使它完成求|AX-BX|，结果放在AX的功能。

    ____________ AX，BX

    JC  ____________ 

    SUB AX，BX

     ____________AA1

AA：SUB  ____________，____________
MOV AX，BX

AA1：HLT

4、要求编写完整源程序实现：求1+2+3+···+100的和，并将累加和保存在AX中。

微机原理复习资料答案
一、填空

1、一个最基本的总线周期是由（4）个时钟周期组成的。

2、SP总是指向（栈顶），若原先SP=2000H，SS=2000H，问CPU执行指令PUSHAX后，AL内容压入物理地址为（21FFEH）存储单元中，AH内容压入物理地址为（21FFFH）存储单元中。

3、以BX基址寻址，约定的段寄存器是（DS），以BP基址寻址，约定的段寄存器是（SS），变址寻址约定的段寄存器是（DS）。

4、CPU访问存储器进行读写操作时，通常在（T3）状态去检测READY，一旦检测到READY无效，就在其后插入一个（TW）周期。

5、汇编语言源程序中的语句有三种类型，它们是（指令）语句，（伪指令）语句，（宏指令）语句。
6、数据的输入/输出指的是CPU与（I/O接口）进行数据交换。

7、8088中的指令INTn用（N）指定中断类型。

8、在8086/8088的引脚中，与总线有关的两个引脚是（HOLD）和（HLDA）。

9、一片8259A最多只能接收（8）级中断。三片8259A最多能接收（22）级中断。

10、微机系统中，ROM只能（读），RAM可（随机存取）。

二、单项选择题

1-5、D A C A B   6-10、C C D C A 
三、判断题

1-5、× √ √ × ×  6-10、× √ √ × × 
四、简答题：

1、 8086CPU与8088CPU有哪些相同之处？又有哪些区别？

答：两者的内部结构基本相同，内部都采用16位字进行操作及存储器寻址，两者的软件完全兼容，程序的执行也完全相同，两种处理器都封装在相同的40脚双列直插组件（DIP）中。

但它们的外部性能有区别。8086是16位数据总线，而8088是8位数据总线，在处理一个16位数据字时，8088需要两步操作而8086只需要一步。

2、什么是地址锁存器？8086/8088系统中为什么要用地址锁存器？锁存的是什么信息？

答：地址锁存器就是一个暂存器，它根据控制信号的状态，将总线上地址代码暂存起来。8086/8088数据和地址总线采用分时复用操作方法，即用同一总线既传输数据又传输地址。当微处理器与存储器交换信号时，首先由CPU发出存储器地址，同时发出允许锁存信号ALE给锁存器，当锁存器接到该信号后将地址/数据总线上的地址锁存在总线上，随后才能传输数据。

3、8086/8088系统中引入了哪些中断？是如何引入的？

答：通过NMI引脚引入非屏蔽中断；通过INTR引脚引入可屏蔽中断；通过指令 INT 引入软中断。

五、程序题

1、 编制程序段，要求实现：将0404H单元开始的256单元清零。

  答： CLD；清方向标志

       LEA DI，0404H；DI指向字串地址

       MOV CX，256;  共256个字节

       XOR AX,AX；AX清零

       REP STOSB

       HLT

2、程序分析题。现有下列程序段：

MOV SP, 2000H 

MOV AX, 3000H 

MOV BX, 5000H

: 

PUSH AX 

PUSH BX 

POP AX

试回答：上述程序段执行后SP＝＿＿＿1FFEH＿＿＿＿＿＿

（AX）＝＿＿＿＿＿5000H＿＿＿＿＿＿，（BX）＝＿＿＿＿＿5000H＿＿＿＿＿＿ 

3、请完成如下程序段，使它完成求|AX-BX|，结果放在AX的功能。

     CMP  AX，BX

    JC    AA 
    SUB AX，BX

     JMP AA1

AA：SUB   BX ， AX
MOV AX，BX

AA1：HLT

4、要求编写完整源程序实现：求1+2+3+···+100的和，并将累加和保存在AX中。

答：程序如下：

; ------堆栈段定义，本段定义可省略

S1 SEGMENT STACK

DB 100 DUP(0)

S1 ENDS

; ---------程序段定义，不可省略

C1 SEGMENT 

ASSUME: CS:C1, SS:S1

START: MOV CX, 64H ;即将100给CX

XOR AX,AX

CLC

A1:   ADC AX,CX

LOOP A1

MOV AH,4CH

INT 21H

C1 ENDS

END START
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