一、填空
1、87的原码是（0101 0111B=57H），补码是（0101 0111B）。
2、SP总是指向（栈顶），若原先SP=2000H，SS=2000H，问CPU执行指令PUSHAX后，AL内容压入物理地址为（21FFEH）存储单元中，AH内容压入物理地址为（21FFFH）存储单元中。
3、以BX基址寻址，约定的段寄存器是（DS），以BP基址寻址，约定的段寄存器是（SS），变址寻址约定的段寄存器是（DS）。
4、假设某个字的值是1234H，其低位字节地址是20H，高位字节地址是21H，那么该字地址是（20H）。
5、CPU访问存储器进行读写操作时，通常在（T3）状态去检测READY，一旦检测到READY无效，就在其后插入一个（TW）周期。
6、汇编语言源程序中的语句有三种类型，它们是（指令）语句，（伪指令）语句，（宏指令）语句。
7、数据的输入/输出指的是CPU与（  ）进行数据交换。
8、8088中的指令INTn用（ ）指定中断类型。
9、寄存器是由（触发器）组成的。
10、一片8259A最多只能接收（8）级中断。三片8259A最多能接收（22）级中断。
11、8259A中的中断服务寄存器中存放的是（正在处理的中断请求0）。
12、微机系统中，ROM只能（读），RAM可（随机存取）。
13、微型计算机由（微处理器）、（存储器）和（I/O接口电路　）组成。　
14、计算机记忆装置的基本单元是（触发器）。
15、一个最基本的总线周期是由（4）个时钟周期组成的。
二、单项选择题
1、若补码用8位二进制数表示，则可表示的最大正数是（D）。
A）28      B）28-1      C）27    D）27-1
2、向外设端口输出一个数据的指令是（A）
A）OUT  DX，AL        B）IN  DX，AL    
C）OUT  AL，DX         D）IN  AL，DX
3、响应NMI请求的必要条件是（C）
A）IF=1    　　 B）IF=0 　　 C）一条指令结束　　 D）无INTR请求 
4、指令指针寄存器是（A）
A）IP   　　 B）SP 　　 C）BP 　　 D）PSW
5、在PC/XT机中键盘的中断类型码是09H，则键盘中断矢量存储在（B）
A）36H～39H      B）24H～27H       C）18H～21H         D）18H～1BH
6、在汇编语言程序中，对END语句的叙述正确的是（ ）
A）END语句是一可执行语句 
B）END语句表示程序执行到此结束 
C）END语句表示源程序到此结束   
D）END语句在汇编后要产生机器码
7、用BP作基址变址寻址时，操作数所在的段是当前（ ）
A）数据段        B）代码段      C）堆栈段        D）附加段
8、EXE文件产生在 （D）之后
A）汇编        B）编辑        C）用软件转换         D）连接
9、8086CPU的40根引脚中，有 （C）个是分时复用的
A）1           B）16             C）21            D）24 
10、定义双字变量的定义符是（C）
A）DW           B）DQ            C）DD            D）DT
11、下列指令执行后总是使CF＝0，OF＝0的是（A ）
A）AND B）NEG C）NOT D）INC
12、堆栈操作时，段地址由（C）寄存器指出
A）CS            B）DS             C）SS              D）ES     
13、下述指令，正确的指令是（D）（设BUF是字节变量，LAB为标号） 
A）MOV  BX，AL        B）MOV  BX，BUF 
C）MOV  BX，LAB       D）MOV  BX，OFFSET BUF 
14、接口的基本功能是（D） 
A）输出锁存        B）输出缓冲      C）输入缓冲   D）B和C
15、完成将累加器AL清零，并使进位标志CF清零，下面错误的指令是（A ）
A）MOV AL,00H B）AND AL,00H 
C）XOR AL,AL D）SUB AL,AL 

三、判断题（在对的后面画√，错的后面画×）
1、段内转移指令执行结果要改变IP、CS的值。(×)
2、8088CPU用逻辑地址1234H：5678H访问时，可交换一个字。（√）
3、REP是指令前缀，重复操作的条件是CX≠0。（√）
4、若SS=2000H，SP=1000H，执行指令PUSHAX后，AX内容压入21000H字单元中。（×）
5、执行INAL，DX指令时，DX的内容送到数据总线上。（ ）
6、段内转移指令执行结果要改变IP、CS的值。（×）
7、8255工作在方式1的输出时，OBF信号表示输出缓冲器满信号。（√）
8、所谓寻址方式是指CPU执行指令时寻找操作数的方式。（√）
9、一个外设最多含有控制端口和数据端口。（ ）
10、在存储器连接过程中，应注意避免地址重叠。（×）
11、内部中断的优先权总是高于外部中断。（√）
12、两片8259A级连后可管理16级中断。（×）
13、中断服务程序可放在用户可用的内存的任何区域。（×）
14、一个外设最多可含有控制端口、数据端口、状态端口三种类型的端口。（√）
15、在8086微机系统中，通常外设的中断申请接至8259A的IR上，8259A的中断申请线接至CPU的INTR。（√）

四、简答题：
1、 8086CPU与8088CPU有哪些相同之处？又有哪些区别？
答：


2、什么叫总线周期？8086CPU的一个总线周期包括多少时钟周期，什么情况下要插入TW等待周期？插入多少个TW取决于什么因素？
答：总线周期是CPU或其他总线控制设备访问一次存储器或I/O端口所需的时间。在总线周期中需要利用总路线。
[bookmark: _GoBack]8086CPU的一个标准总线周期包括4个时钟周期。当4个时钟周期不能完成所规定的操作时，可以插入一个或多个等待时钟周期TW。
插入多少个TW取决于所访问的存储器或者I/O设备是否准备就绪，此信号由引脚READY发出。

3、什么是地址锁存器？8086/8088系统中为什么要用地址锁存器？锁存的是什么信息？
答：地址锁存器就是一个暂存器，它根据控制信号的状态，将总线上地址代码暂存起来。8086/8088数据和地址总线采用分时复用操作方法，即用同一总线既传输数据又传输地址。当微处理器与存储器交换信号时，首先由CPU发出存储器地址，同时发出允许锁存信号ALE给锁存器，当锁存器接到该信号后将地址/数据总线上的地址锁存在总线上，随后才能传输数据。

4、8086/8088系统中的8286是什么器件？起什么作用？
答：8286为总线驱动器（收发器，双向数据缓冲器），当一个系统中所含外设接口较多时，用来增强数据总线的驱动能力。

5、8086/8088系统中引入了哪些中断？是如何引入的？
答：通过NMI引脚引入非屏蔽中断；通过INTR引脚引入可屏蔽中断；通过指令 INT 引入软中断。

五、程序题
1、 编制程序段，要求实现：将0404H单元开始的256单元清零。 （  6分）   
  答： CLD；清方向标志
       LEA DI，0404H；DI指向字串地址
       MOV CX，256;  共256个字节
       XOR AX,AX；AX清零
       REP STOSB
       HLT

2、程序分析题。现有下列程序段：（6分）
MOV SP, 2000H 
MOV AX, 3000H 
MOV BX, 5000H
: 
PUSH AX 
PUSH BX 
POP AX
试回答：上述程序段执行后SP＝＿＿＿1FFEH＿＿＿＿＿＿
（AX）＝＿＿＿＿＿5000H＿＿＿＿＿＿，（BX）＝＿＿＿＿＿5000H＿＿＿＿＿＿ 

3、程序分析题。现有下列程序段： （6分）
MOV AX，6540H 
MOV DX，3210H 
MOV CL，04 
SHL DX，CL ；DX=2100H
MOV BL，AH ；BL=65H
SHL AX，CL  ；AX=5400H
SHR BL，CL ；BL=06H
OR DL，BL ；DL=06H，故DX=2106H
试问上述程序段运行后， 
（AX）＝＿＿5400H＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（BL）＝＿＿＿＿06H＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（DX）＝ ＿＿＿＿＿2106H＿＿＿＿＿＿＿＿

4、请完成如下程序段，使它完成求|AX-BX|，结果放在AX的功能。
     CMP  AX，BX（1分）
    JC    AA  （1分）
    SUB AX，BX
     JMP AA1（2分）
AA：SUB   BX（1分） ， AX（1分） 
MOV AX，BX
AA1：HLT

5、要求编写完整源程序实现：求1+2+3+····+100的和，并将累加和保存在AX中。（7分）
答：程序如下：
; ------堆栈段定义，本段定义可省略
S1 SEGMENT STACK
DB 100 DUP(0)
S1 ENDS
; ---------程序段定义，不可省略
C1 SEGMENT 
ASSUME: CS:C1, SS:S1
START: MOV CX, 64H ;即将100给CX
XOR AX,AX
CLC
A1:   ADC AX,CX
LOOP A1
MOV AH,4CH
INT 21H
C1 ENDS
END START
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