[bookmark: _GoBack]成本会计学复习资料
1、 判断题
1. （      ）采用约当产量法在完工产品和在产品之间分配原材料费用，如果原材料是在分工序在各工序开始时投入，在产品的数量按实际数量计算。
2. （      ）采用在产品按所耗直接材料费用计算法时，加工费用全部由完工产品承担。3．（      ）采用顺序分配法分配辅助生产费用时，应将辅助生产车间之间相互提供劳务受益多的车间排在前面先分配出去，受益少的车间排在后面后分配出去。
4.（      ）凡是直接用于产品生产并且没有专设成本项目的费用，都应单独地记入"生产成本"账户。
5.（      ）所有生产车间发生的各种制造费用，一律通过“制造费用”科目核算。
二、简答题
[bookmark: _Hlk71534243]1.成本会计的职能有哪些？试述成本会计各项职能之间的关系。

2. 

3. 你认为自来水厂应该采用哪种成本计算方法？为什么？

三、计算分录题
1. 某企业设供电、机修两个辅助生产车间，某月的辅助生产费用资料如下：
	项   目
	供电车间
	机修车间

	辅助车间直接发生的费用
	84000元   
	52000元   

	供应的劳务数量
	21000度   
	5200小时   

	耗用
劳务量
	供电车间
	--      
	200小时   

	
	机修车间
	1000度   
	--     

	
	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	14000度   
	--     

	
	
	一般性耗用
	4000度   
	4400小时  

	
	企业管理部门
	2000度   
	600小时   


【要求】用交互分配法分配辅助车间生产费用。
	分配方向
	交互分配
	对外分配

	辅助车间名称
	供电
	机修
	合计
	供电
	机修
	合计

	待分配费用
	
	
	
	
	
	

	供应劳务量
	
	
	
	
	
	

	单位成本
（分配率）
	
	
	
	
	
	

	辅助车间
	供电
	
	
	
	
	
	

	
	机修
	
	
	
	
	
	

	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	
	
	
	
	
	

	
	一般耗用
	
	
	
	
	
	

	企业管理部门
	
	
	
	
	
	







2. 某企业基本生产车间生产甲、乙、丙三种产品，有关资料如下：
	产品名称
	全年计划产量(件)
	单件产品工时定额
	本月实际产量(件)

	甲
	38000
	5小时
	2600

	乙
	12000
	7小时
	900

	丙
	16000
	7.25小时
	1200


该企业年度制造费用计划数为468,000元，本月实际发生制造费用为41,200元。
【要求】按年度计划分配率法分配该企业本月制造费用。




3.




4.某企业生产A产品，本月投产300件，其中30件为不可修复废品。该产品成本明细账所记合格品和废品共同发生的生产费用为：原材料费用37500元，人工费15112.50元，制造费用74100元。原材料是在生产开始时一次投入时。合格品的生产工时为4515小时，废品360小时。废品回收的残料计价450元，应收过失单位赔款750元。
【要求】按废品所耗实际费用计算不可修复废品成本及净损失，将计算结果填入不可修复废品损失计算表，并编制有关废品损失的会计分录。
表                       不可修复废品损失计算表(实际成本)
	项目
	数量
	直接
材料
	生产
工时
	直接
人工
	制造
费用
	合计

	合格品与废品费用
费用分配率
废品生产成本
减：废品残料
过失人赔款
废品净损失

	
	
	
	
	
	


会计分录：







一、判断题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	×
	√
	×
	×
	×
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk71534615]二、简答题
1.成本会计的职能有哪些？试述成本会计各项职能之间的关系。
答：成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。
成本会计的各项内容是相互联系，相互依存的，才从而形成了一个有机的整体。成本预测是成本会计的第一个环节，它是成本决策的前提；成本决策既是成本预测的结果，又是制定成本计划的依据；成本计划是成本决策的具体化；成本控制是对成本计划的实施进行监督，是实现成本决策既定目标的保证；成本核算是对成本计划执行情况和成本控制结果的反映；成本分析和考核是实现成本决策和成本计划目标的有效手段。
其中，成本核算是成本会计最基本的职能。
2.
3.你认为自来水厂应该采用哪种成本计算方法？为什么？
答：分析该行业的生产工艺特点和组织特点，并根据各成本计算方法的特点得出自己的结论。逻辑自洽，符合行业现状即可。
三、计算分录题
1.
	分配方向
	交互分配
	对外分配

	辅助车间名称
	供电
	机修
	合计
	供电
	机修
	合计

	待分配费用
	84000
	52000
	
	82000
	54000
	

	供应劳务量
	21000
	5200
	
	20000
	5000
	

	单位成本
（分配率）
	4
	10
	
	4.1
	10.8
	

	辅助车间
	供电
	
	2000
	
	
	
	

	
	机修
	4000
	
	
	
	
	

	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	
	
	
	57400
	
	57400

	
	一般耗用
	
	
	
	16400
	47520
	63920

	企业管理部门
	
	
	
	8200
	6480
	14680


2.
年度计划分配率=468000/（38000×5+12000×7+16000×7.25）=1.2元/小时
本月甲产品分配制造费用=2600×5×1.2=15600
本月乙产品分配制造费用=900×7×1.2=7560
本月丙产品分配制造费用=1200×7.25×1.2=10440
3.

4.
不可修复废品损失计算表(实际成本)
	项目
	数量
	直接
材料
	生产
工时
	直接
人工
	制造
费用
	合计

	合格品与废品费用
费用分配率
废品生产成本
减：废品残料
过失人赔款
废品净损失

	300
	37500
125
3750
-450
	4875
	15112.5
3.1
1116

-750
	74100
15.2
5472
	

10338
-450
-750
9138


会计分录：
1.结转不可修复废品的生产成本
 借：废品损失----A产品 10338
贷：生产成本----基本生产成本----甲产品    10338
2.回收废品残料价值
   借：原材料 450
   贷：废品损失----A产品    450
3.应收过失单位赔款
   借：其他应收款   750
    贷：废品损失----A产品    750
4.结转废品净损失
借：生产成本----基本生产成本----A产品    9138
   贷：废品损失----A产品      9138

