
成本会计复习资料及答案 
一、判断题（每题2分，共20分。请将答案填入下面的表格中）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. （ 对     ）企业某一期间为生产产品发生的费用总额，不一定等于该会计期间产品成本的总额。

2. （ 对     ）按年初数固定计算在产品成本时，某种产品本月发生的生产费用就是本月完工产品的成本。
3．（ 对     ）如果生产工人工资是按照生产工时比例分配计入各种产品成本的，那么，按照生产工人工资比例分配制造费用，实际上也就是按照生产工时比例分配制造费用。 
4.（   错   ）采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。

5.（错      ）采用累计分配率法进行制造费用的分配，期末制造费用账户通常会有余额，而且余额一般在制造费用账户的借方。

6.（  对    ）采用在产品按定额成本计价法时，产品定额成本与实际成本之间的差异全部由完工产品成本承担。
7.（  对    ）在一般情况下，分批法的成本计算期与生产周期是一致的。
8.（ 错     ）产品成本计算的基本方法包括品种法、分类法和分批法。

9.（ 错     ）废品损失是指废品的报废损失，即不可修复废品的生产成本扣除回收材料、废料价值后的净损失。

10.（ 对     ）采用简化的分批法，必须设立基本生产成本二级账。
二、简答题（每题10分，共20分）

1.正确核算产品成本必须划清哪些费用界限？
答案：正确计算产品成本应该划清费用界限有：

　　工业企业的各种费用按其经济用途分类，首先应分为生产经营管理费用和非生产经营管理费用；生产经营管理费用还应分为计入产品成本的生产费用和不计入产品成本的经营管理费用。

　　计入产品成本的生产费用按其在生产过程中不同的用途还应进一步分为若干个项目，我国工业企业一般应设立以下四个成本项目：

　　①原材料(直接材料)；

　　②燃料及动力(直接动力)；

　　③生产工人工资及福利费(直接人工)；

　　④制造费用。

2.简述平行结转分步法的优缺点。

答案：

平行结转分步法的优缺点：

1、各生产步骤月末可以同bai时进行成本计算，不必等待上一步骤半成品成本的结转，从而加快了成本计算工作的速度，缩短了成本计算的时间；

2、能直接提供按原始成本项目反映的产品成本的构成，有助于进行成本分析和成本考核；

3、半成品成本的结转同其实物结转相脱节，各步骤成本计算单上的月末在产品成本与实际结存在该步骤的在产品成本就不一致，因而，不利于加强对生产资金的管理。

四、计算分录题（每题15分，共60分）

1. 某企业设供电、机修两个辅助生产车间，某月的辅助生产费用资料如下：
	项   目
	供电车间
	机修车间

	辅助车间直接发生的费用
	42000元   
	26000元   

	供应的劳务数量
	21000度   
	5200小时   

	耗用

劳务量
	供电车间
	--      
	200小时   

	
	机修车间
	1000度   
	--     

	
	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	14000度   
	--     

	
	
	一般性耗用
	4000度   
	4400小时  

	
	企业管理部门
	2000度   
	600小时   


【要求】用交互分配法分配辅助车间生产费用。

	分配方向
	交互分配
	对外分配

	辅助车间名称
	供电
	机修
	合计
	供电
	机修
	合计

	待分配费用
	42000
	26000
	68000
	
	
	

	供应劳务量
	21000
	5200
	26200
	
	
	

	单位成本

（分配率）
	2
	5
	
	
	
	

	辅助车间
	供电
	
	
	
	
	
	

	
	机修
	
	
	
	
	
	

	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	
	
	
	
	
	

	
	一般耗用
	
	
	
	
	
	

	企业管理部门
	
	
	
	
	
	


2. 某企业基本生产车间生产甲、乙、丙三种产品，有关资料如下：

	产品名称
	全年计划产量(件)
	单件产品工时定额
	本月实际产量(件)

	甲
	19000
	5小时
	1800

	乙
	6000
	7小时
	700

	丙
	8000
	7.25小时
	500


该企业年度制造费用计划数为234000元，本月实际发生制造费用为20600元。【要求】按年度计划分配率法分配该企业本月制造费用。
答案：定额工时：甲产品=5*19000=95000（小时）

乙产品=7*6000=42000（小时）

丙产品=7.25*8000=58000（小时）

年度计划分配率=234000/(95000+42000+58000)=1.2

本月甲产品分配的制造费用=1.2*5*1800=10800元

本月乙产品分配的制造费用=1.2*7*700=5880元

本月丙产品分配的制造费用=1.2*7.25*500=4350元

3. 某企业生产甲产品采用定额比例法分配费用，原材料费用按定额费用比例分配，其他费用按定额工时比例分配。2019年9月甲产品生产成本明细帐如下表。
【要求】按定额比例法分配生产费用并完成甲产品成本明细账表。

甲产品生产成本明细表

	月
	日
	摘要
	原材料
	工资及福利费
	制造费用
	合计

	8
	31
	余额
	2450
	3000
	2000
	7450

	9
	30
	本月生产费用
	8000
	13000
	10000
	31000

	9
	30
	生产费用累计
	10450
	16000
	12000
	78450

	
	
	分配率
	
	
	
	

	9
	30
	完工产品
	定额
	8000
	3000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	
	
	
	

	9
	30
	月末在产品
	定额
	3000
	1000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	
	
	
	


4. 某企业生产A产品，本月投产300件，30件为不可修复废品。该产品成本明细账所记合格品和废品共同发生的生产费用为：原材料费用37500元，工资及福利费15112.50元，制造费用74100元。原材料是在生产开始时一次投入时。合格品的生产工时为4515小时，废品360小时。废品回收的残料计价450元，应收过失单位赔款750元。

【要求】按废品所耗实际费用计算不可修复废品成本及净损失，将计算结果填入不可修复废品损失计算表，并编制有关废品损失的会计分录。

表                       不可修复废品损失计算表(实际成本)

	项目
	数量
	直接
材料
	生产
工时
	直接
人工
	制造

费用
	合计

	合格品与废品费用

费用分配率

废品生产成本

减：废品残料

废品报废损失


	300

30
	37500

125

3750

450

3300
	4875

360
	15112.5

50
1500

1500
	74100

247

7410

7410
	126712.5

12660

450

12210


会计分录：

1. 借：废品损失 --A 产品    12660

   贷：基本生产成本--A 产品  12660

2. 借：原材料                450

   贷:废品损失 --A 产品      450

3. 借：基本生产成本--A 产品  12210

贷：废品损失 --A 产品    12210
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