成本会计复习资料
一、判断题
1. （      ）单步骤生产由于工艺过程不能间断，因而只能按照产品品种计算成本。
2. （      ）按年初数固定计算在产品成本时，某种产品本月发生的生产费用就是本月完工产品的成本。
3．（      ）采用顺序分配法分配辅助生产费用时，应将辅助生产车间之间相互提供劳务受益多的车间排在前面先分配出去，受益少的车间排在后面后分配出去。
4.（      ）采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。
5.（      ）采用累计分配率法进行制造费用的分配，期末制造费用账户通常会有余额，而且余额一般在制造费用账户的借方。
6.（      ）采用在产品按定额成本计价法时，产品定额成本与实际成本之间的差异全部由完工产品成本承担。
7.（      ）生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。
8.（      ）产品成本计算的基本方法包括品种法、分类法和分批法。
9.（      ）废品损失是指废品的报废损失，即不可修复废品的生产成本扣除回收材料、废料价值后的净损失。
10.（      ）在一般情况下，分批法的成本计算期与生产周期是一致的。
二、简答题
1.正确计算产品成本必须划清哪些费用界限？
2. 简述平行结转分步法的优缺点。
3.你认为汽车修理厂应该采用哪种成本计算方法？为什么？
三、计算分录题
1. 某企业设供电、机修两个辅助生产车间，某月的辅助生产费用资料如下：
	项   目
	供电车间
	机修车间

	辅助车间直接发生的费用
	42000元   
	26000元   

	供应的劳务数量
	21000度   
	5200小时   

	耗用
劳务量
	供电车间
	--      
	200小时   

	
	机修车间
	1000度   
	--     

	
	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	14000度   
	--     

	
	
	一般性耗用
	4000度   
	4400小时  

	
	企业管理部门
	2000度   
	600小时   


【要求】用交互分配法分配辅助车间生产费用。
	分配方向
	交互分配
	对外分配

	辅助车间名称
	供电
	机修
	合计
	供电
	机修
	合计

	待分配费用
	
	
	
	
	
	

	供应劳务量
	
	
	
	
	
	

	单位成本
（分配率）
	
	
	
	
	
	

	辅助车间
	供电
	
	
	
	
	
	

	
	机修
	
	
	
	
	
	

	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	
	
	
	
	
	

	
	一般耗用
	
	
	
	
	
	

	企业管理部门
	
	
	
	
	
	


 
2. 某企业基本生产车间生产甲、乙、丙三种产品，有关资料如下：
	产品名称
	全年计划产量(件)
	单件产品工时定额
	本月实际产量(件)

	甲
	19000
	5小时
	1800

	乙
	6000
	7小时
	700

	丙
	8000
	7.25小时
	500


该企业年度制造费用计划数为234000元，本月实际发生制造费用为20600元。
【要求】按年度计划分配率法分配该企业本月制造费用。
 
3.甲企业生产A、B两种产品，本月两种产品共同领用主要材料20625千克，单价8元，共计165000元。本月投产A产品为425件，B产品为525件，A产品的材料消耗定额为20千克，B产品的材料消耗定额为10千克。
【要求】按材料定额消耗量比例分配材料费用并编制相应的会计分录。
 
4.某企业生产甲产品采用定额比例法分配费用，原材料费用按定额费用比例分配，其他费用按定额工时比例分配。2019年9月甲产品生产成本明细帐如下表。
【要求】按定额比例法分配生产费用并完成甲产品成本明细账表。要求列出计算过程。
甲产品生产成本明细表
	月
	日
	摘要
	原材料
	工资及福利费
	制造费用
	合计

	8
	31
	余额
	2450
	3000
	2000
	7450

	9
	30
	本月生产费用
	8000
	13000
	10000
	31000

	9
	30
	生产费用累计
	
	
	
	

	
	
	分配率
	
	
	
	

	9
	30
	完工产品
	定额
	8000
	3000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	
	
	
	

	9
	30
	月末在产品
	定额
	3000
	1000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	
	
	
	


 


成本会计复习资料答案
 一、判断题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	√
	
	×
	×
	√
	
	×
	×
	×
	


二、简答题
1.正确计算产品成本必须划清哪些费用界限？
答：（1）正确划清应计入成本费用和不应计入成本费用的界限。
包括：正确划清收益性支出和资本性支出的界限。
正确划清生产经营性支出和营业外支出的界限。
（2）正确划清产品成本与期间费用的界限。
（3）正确划清各个月份的费用界限
（4）正确划清各种产品的费用界限
（5）正确划分完工产品与在产品的费用界限。
2. 简述平行结转分步法的优缺点。
答：优点：①各生产步骤的成本计算可以同时进行，平行汇总计入产品成本，不必逐步结转半成品成本；②能够直接提供按原始成本项目反映的产成品成本资料，不必进行成本还原。简化和加速了成本计算工作。
缺点：①由于不计算和结转半成品成本，因而不能提供各步骤半成品成本资料；各步骤的成本不能全面地反映各该步骤的生产耗费水平。②由于该方法半成品的成本结转和实物转移相脱节，也就是在产品的费用不按其所在地点登记，而按其发生地点登记，因而不能为各步骤在产品的实物管理和资金管理提供资料。
3.你认为汽车修理厂应该采用哪种成本计算方法？为什么？
答：分析该行业的生产工艺特点和组织特点，并根据各成本计算方法的特点得出自己的结论。逻辑自洽，符合行业现状即可。
 
三、计算分录题
1.
	分配方向
	交互分配
	对外分配

	辅助车间名称
	供电
	机修
	合计
	供电
	机修
	合计

	待分配费用
	42000
	26000
	
	41000
	27000
	

	供应劳务量
	21000
	5200
	
	20000
	5000
	

	单位成本
（分配率）
	2
	5
	
	2.05
	5.4
	

	辅助车间
	供电
	
	1000
	
	
	
	

	
	机修
	2000
	
	
	
	
	

	基本生产车间
	甲产品直接耗用
	
	
	
	28700
	
	28700

	
	一般耗用
	
	
	
	8200
	23760
	31960

	企业管理部门
	
	
	
	4100
	3240
	7340


2.
年度计划分配率=234000/（19000×5+6000×7+8000×7.25）=1.2元/小时
本月甲产品分配制造费用=1800×5×1.2=10800
本月乙产品分配制造费用=700×7×1.2=5880
本月丙产品分配制造费用=500×7.25×1.2=4350
3.
定额消耗量分配率=20625/（425×20+525×10）=1.5
A产品材料=425×20×1.5×8=102000
B产品材料=525×10×1.5×8=63000
借：生产成本——基本生产成本——A产品         102000
            ——基本生产成本——B产品          63000
贷：原材料                                    165000
 
 
 
4.
甲产品生产成本明细表
	月
	日
	摘要
	原材料
	工资及福利费
	制造费用
	合计

	8
	31
	余额
	2450
	3000
	2000
	7450

	9
	30
	本月生产费用
	8000
	13000
	10000
	31000

	9
	30
	生产费用累计
	10450
	16000
	12000
	

	
	
	分配率
	0.95
	4
	3
	

	9
	30
	完工产品
	定额
	8000
	3000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	7600
	12000
	9000
	28600

	9
	30
	月末在产品
	定额
	3000
	1000（工时）
	
	

	
	
	
	实际
	2850
	4000
	3000
	9850


 
 
 
 
 


