房屋建筑学专升本复习资料 
一、选择题
1．采用防水砂浆做建筑物水平防潮层不适于         。

A．地基潮气大的建筑               B．地基会产生变形的建筑
C．地基埋深过大的建筑             D．地基埋深小的建筑
2．常用的人工加固地基的方法不包括下列哪一项？         。
A．压实法       B．换土法        C．桩基        D．筏形基础

3．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在         。

A．垫层高度范围内                 B．室内地面以下－0.06m  

C．垫层标高以下                   D．平齐或高于室内地面面层

4．根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础         。

A．0.5m         B．2.0m          C．4.0m        D．5.0m

5．对于大型的比较复杂的工程，建筑设计一般采用        设计阶段。
A．1个

   B．2个          C．3个 

   D．4个

6．屋顶的坡度形成中材料找坡是指         来形成。

A．利用预制板的搁置              B．利用结构层

C．利用由毡的厚度                D．选用轻质材料找坡

7．温度缝又称伸缩缝，是将建筑物        断开。
Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板  Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶
A．ⅠⅡⅢ        B．ⅠⅢⅤ       C．ⅡⅢⅣ      D．ⅡⅢⅤ

8．金属加工车间属于（       ）。

A．洁净车间     B．冷加工车间    C．热加工车间  D．恒温恒湿车间

9．阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于         mm。
A．110          B．120           C．130         D． 150
10．走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取       。
A． 550mm      B．900mm        C．1100mm     D．1200mm

11.建筑是建筑物和构筑物的统称，（   ）属于建筑物。 

A.住宅、堤坝等     B.学校、电视塔等   C.工厂、桥梁等   D.工厂、展览馆等    

12.民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（    ）属于居住建筑。 

A. 托儿所    B. 宾馆      C. 公寓     D. 疗养院 

13.建筑的构成三要素中，（    ）是建筑的目的，起着主导作用。 

A.建筑功能    B.建筑的物质技术条件   C.建筑形象     D.建筑的经济性  

14.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为(    )年，适用于一般性建筑。 

A．50~100        B. 80~150      C. 25~50        D.15~25  

15.建筑物的设计使用年限等级为3类时，其设计使用年限为(       )年，适用于一般性建筑。  

A.50                  B.150   C.25                  D.5  

（      ）的基数为3M与6M，其相应尺寸为300mm、600mm。 

A.水平扩大模数         B.竖向扩大模数 C.水平基本模数      D.竖向基本模数  

下列（     ）组数字符合建筑模数统一制的要求。  Ⅰ. 3000mm       Ⅱ. 3330mm         Ⅲ. 50mm       Ⅳ. 1560mm 

A.Ⅰ Ⅱ       B.Ⅰ  Ⅲ       C.Ⅱ   Ⅲ       D.Ⅰ  Ⅳ 

下面三种平面图不属于建筑施工图的是（    ）  

A.总平面图         B.基础平面图 C.底层平面图            D.屋顶平面图

二、填空题

1． 变形缝包括_______、__________、____________三种。

2． 吊顶主要有三个部分组成，即______________、_______________和______________。

3． 钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。

4． 平屋顶的排水找坡可由_______与________两种方法形成。
5． 基础是位于建筑物最下部位的_____构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给__        ___。

6．用建筑中常采用的平面组合形式有___________、_____________、____________、___________和混合式等。

7．基础的埋深_____________________。影响基础埋深的因素有地基土的性质、_________________、________________及与相邻建筑的关系。

8. 平面按照使用性质分类，可分为                  、              两类。 

9.  民用建筑常见的房间形状有                等 。 

10.中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不 宜小于          ，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于             。  

11.走道的宽度和长度主要根据        、          、         、          的开启等因素综合考虑。  

12. 在平面组合设计中，不同功能要求的各部分之间的组合关系，主要有         、         、         、           四种关系。

三、名词解释

1．大量性建筑： 

2．无梁楼板：

3．湿法连接：
耐火极限

难燃烧体

6、散水 

7、混合结构

四、简答题  

1．什么是刚性基础？常见的刚性基础有哪几种？
2．墙承重结构有哪几种布置方式？并阐明它们各自的特点。

3、如何确定有吊车厂房柱顶标高？

4、建筑平面设计包括哪些基本内容？ 

五、设计绘图题

已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为(0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。
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一 ：1.B  2.D  3.D  4.D  5.C  6.B  7.D  8.    9.   10. 
11-18.D C A A A B B B 
二 ：1. 
2. 吊筋、龙骨、面层3. 梁板柱、板柱剪、力墙
   4. 结构找坡、材料找坡 5. 承重、地基6. 走道式、套间式、大厅式、单元式 

   7. 基础低面至室外设计地坪的距离、水文条件、冰冻线

8. 平面按照使用性质分类，可分为  生产性建筑  、非生产性建筑两类。 

9.  民用建筑常见的房间形状有矩形丶方形丶多边形丶圆形丶扇形等 。 

10.中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不 宜小于 2.0 m，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于  8.5 m。  

11.走道的宽度和长度主要根据 人流通行、家具通行  、 安全疏散、 走道侧面门的开启等因素综合考虑。  

12. 在平面组合设计中，不同功能要求的各部分之间的组合关系，主要有主次关系 、 内外关系、 联系与分隔、顺序与流线四种关系。

    三：1．大量性建筑：

2．无梁楼板：等厚的平板直接支承在墙上或柱上。

湿法连接：在板材边缘预留钢筋，施工时将这些钢筋相互绑扎或焊接，然后浇灌混凝土而连接成整体的一种做法。

.耐火极限对任一建筑构件按时间——温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作 用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去个火作用时为止的这段时间，用小时表示  

难燃烧体用难燃烧材料做成的构件或用燃烧材料做成而用非燃烧材料做保护层 的构件  

散水在建筑周围铺的用以防止雨水及生产，生活用水渗入的保护层  

7..混合结构建筑术语，是相对于指单一结构如砼丶木结构丶钢结构而言的，是指多 种结构形式总和而成的一种结构

 四：1. 答：

2. 横墙承重、纵墙承重和混合承重三种。

横墙承重的建筑物整体刚度和抗震性能较好，立面开窗灵活，但平面布置和房间划分的灵活性差；纵墙承重的建筑，平面布置及房间划分较灵活，但建筑物的整体刚度和抗震性能较差，立面开窗受限；混合承重的建筑，平面布置及房间划分比较灵活，建筑物的整体刚度也相对较好，适应性较强，但板的类型较多，施工较麻烦。

        3. 具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7

           h1：生产设备或隔断的最大高度；

h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；

h3：被吊物件的最大高度；

h4：吊绳最小高度；

h5：吊钩至轨顶面最小高度；

h6：轨顶至小车顶部高度；

h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、500mm。

另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。

4、 建筑平面设计包括哪些基本内容？  答：适应环境丶确定各个房间并进行合理组合丶解决好室内环境问题丶有利于结构选型丶节约投资。

 五：解：楼梯性质为住宅楼梯，且层高3m，设踏步高h=150mm，踏步宽b=300mm。
按双跑楼梯一层平台下不过人考虑，此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm，不能满足2m的净高要求。

由于室内外高差和楼梯间进深的限制，故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整：

将入口处室内地面降低两个踏步，标高变为--0.300，此时室内外高差150mm。

同时将第一跑梯段增加两个踏步，但总踏步数不变，从一层至二层仍为20个踏步，第一层休息平台高度调整为1.8m。
调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm，第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm。
绘图（中间休息平台净宽大于等于1100mm。）图略
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