房屋建筑学复习资料
一 单选题 
1. 无特殊要求房间窗台高度常取（ ）。 
	A. 900 

	B. 1200 

	C. 1500 

	D. 1800 


2. 分模数的基数为（ ）。①1/10m ②1/5m ③1/4m ④1/3m ⑤1/2m 
	A. ①③④ 

	B. ③④⑤ 

	C. ②③④ 

	D. ①②⑤ 


3. 只是建筑物的维护构件的是（ ）。 
	A. 墙 

	B. 门和窗 

	C. 基础 

	D. 楼板 


4. 工业建筑设计与建筑没有共同之处，是一套完全的体系（ ）。 
	A. 对 

	B. 错 


5. 坡屋顶多用（ ）来表示坡度，平屋顶常用（ ）来表示。 
	A. 斜率法、百分比法 

	B. 角度法、斜率法 

	C. 比值法、百分比法 

	D. 角度法、百分比法 


6. 建筑平面的组合形式有（ ）。 
	A. 走道式组合，大小空间组合，单元式组合，主次空间组合 

	B. 套间式组合，走道式组合，大厅式组合，单元式组合 

	C. 大厅式组合，主次空间组合，走道式组合，套间式组合 

	D. 单元式组合，套间式组合，主次空间组合，走道式组合 


7. 为防止墙身受潮，建筑底层室内地面应高于室外地面（ ）mm以上。 
	A. 150 

	B. 300 

	C. 450 

	D. 600 


8. 梯井宽度以（ ）为宜。 
	A. 60～150mm 

	B. 100～200mm 

	C. 60～200mm 

	D. 60～150mm 


9. 门洞口高度大于（ ）时，应设上亮窗。 
	A. 2100mm 

	B. 2200mm 

	C. 2300mm 

	D. 2400mm 


10. 屋面防水中泛水高度最小值为（ ）。 
	A. 150 

	B. 200 

	C. 250 

	D. 300 


11. 为使观众厅声音均匀，宜采用（ ）棚 
	A. 连片形 

	B. 波浪形 

	C. 分层式 

	D. 悬挂式 


12. 基础埋深不超过( )的称为浅基础 
	A. 4m


	B. 5m 

	C. 6m 

	D. 3m 


13. 梁板式梯段由哪两部分组成（ ）。 
	A. 平台、栏杆 

	B. 栏杆、梯斜梁 

	C. 梯斜梁、踏步板 

	D. 踏步板、栏杆 


14. 现浇肋梁楼板由（ ）现浇而成。 
	A. 混凝土、砂浆、钢筋 

	B. 柱、次梁、主梁 

	C. 板、次梁、主梁 

	D. 砂浆、次梁、主梁 


15. 托儿所、幼儿园层数不宜超过（ ）。 
	A. 二层 

	B. 三层

	C. 四层 

	D. 五层



二 多选题 
21. 关于变形缝的构造做法，下列哪些是正确的（ ） 
	A. 当建筑物的长度或宽度超过一定限度时，要设伸缩缝 

	B. 在沉降缝处应将基础以上的墙体、楼板全部分开，基础可不分开 

	C. 当建筑物竖向高度相差悬殊时，应设伸缩缝 

	D. 防震缝的最小宽度为70mm 


22. 研究建筑构造的基本方法,可以从以下( )进行研究。 
	A. 关注建筑物用途的因素 

	B. 关注自然环境和人工环境的相互影响 

	C. 关注建筑材料和施工工艺的发展 

	D. 关注造成建筑物能耗的因素 

	E. 关注造成建筑物变形的因素 


23. 混合结构建筑墙体的抗震主要构造措施( ) 
	A. 设置连廊 

	B. 设置过梁 

	C. 设置构造柱 

	D. 设置圈梁 

	E. 限高 


24. 下列哪种做法是墙体的加固做法（ ）。 
	A. 当墙体长度超过一定限度时，在墙体局部位置增设壁柱 

	B. 设置圈梁 

	C. 设置钢筋混凝土构造柱 

	D. 在墙体适当位置用砌块砌筑 


25. 下列哪种建筑的屋面应采用无组织排水方式（ ）。 
	A. 高度较低的简单建筑 

	B. 积灰多的屋面 

	C. 有腐蚀介质的屋面 

	D. 降雨量较大地区的屋面 



三 填空题 
31. 中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小于 __________ m，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于8.5m，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应 __________ 。 
32. 建筑外部形象包括 __________ 和 __________ 两个部分。 
33. 交通联系部分按交通联系的性质和方向不同有 _________ 、 _________ 和交通枢纽。 
34. 地基分为 __________ 和 __________ 两大类。 
35. 屋顶排水方式分为 __________ 和 __________ 两大类。 

四 问答题 
36. 屋顶有组织排水哪几种？简述优缺点和适用范围。 














房屋建筑学答案
一 单选题 
1. A2. D3. B4. B5. A6. B7. D8. D9. D10. C11. B12. B13. A14. C15. B

二 多选题 
21. A,C,D22. A,B,C23. C,D,E24. A,B,C25. A,B,D
三 填空题 
31. 2.0,小于30°
32. 建筑体型,立面
33. 水平交通联系部分,垂直交通联系部分
34. 人工地基,天然地基
35. 有组织,无组织
[bookmark: _GoBack]四 问答题 
36. 1).可分为外排水和内排水两种基本形式，常用的外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。
2)、有组织排水是指屋面雨水通过排水系统，有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点，但构造较复杂，造价相对较高。有组织排水适用降雨量大的地区或房屋较高时以及临街建筑。



