房屋建筑学复习资料
一、填空题

一栋民用或工业建筑,一般由(             )、(              )、楼板层及地坪、楼梯、屋顶和门窗等部分组成。

建筑模数的目的是使构配件(                      )，并有(                      )。

民用建筑工业化的基本特征是(                )，(                )，(                 )，(               )。 

根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为(                )，(                )，(              )。 　　 

当地下室地坪(               )设计最高地下水位低于时，一般做(                )处理。 

二、单项选择题

1.只是建筑物的维护构件的是（       ）。

A、墙

B、门 和 窗

C、基础

D、楼板

2.室外台阶的踏步高一般在(         )mm左右。

A、150

B、180

C、120

D、100～150

3.地坪层由(        )构成。

A、面层；结构层；垫层；素土夯实层

B、面层；找平层；垫层；素土夯实层

C、面层；结构层；垫层；结合层

D、构造层；结构层；垫层；素土夯实层

4.槽形板为提高板的刚度，当板长超过（      ）m时，每隔1000[image: image9.jpg]=
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1500mm增设横肋一道。

A、4.5

B、9

C、6

D、7

5.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（      ）。
A、单向板肋梁楼板和多向板肋梁楼板

B、单向板肋梁楼板和双向板肋梁楼板

C、双向板肋梁楼板和三向板肋梁楼板

D、有梁楼板和无梁楼板

三、问答题
1.两阶段设计与三阶段设计的含义和适用范围是什么？

2.有哪些因素影响基础埋置深度

3.已知楼梯间开间、进深和层高，简述进行楼梯设计的步骤和方法。

4.简述刚性防水屋面容易开裂的原因，以及预防开裂的措施。

四、作图题（本大题分2小题，10+9分，共19分）
绘图并说明卷材防水的屋面构造层次及泛水做法。（10分）
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2、图中圈梁被窗洞口截断，请在图中画出附加圈梁并标注相关尺寸（9分）
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复习资料参考答案

一、填空题
基础  墙或柱   

安装吻合； 互换性

设计标准化、生产工厂化、施工机械化、组织管理科学化
现浇式；装配式；装配整体式
低于、防水
二、单项选择题(
1、B   2、D   3、A   4、C   5、B  

三、问答题
1、两阶段设计与三阶段设计的含义和适用范围是什么？

正确答案：

两阶段设计即初步设计和施工图设计，适用于一般建设项目。

三阶段设计即初步设计、技术设计和施工图设计，适用于技术复杂、基础资料缺 乏和不足的建设项目或建设项目中的个别路段、特大桥、互通式立体交叉、隧道 等。

2、有哪些因素影响基础埋置深度？

正确答案：

影响基础埋深的因素很多。其主要影响因素如下： 
1）建筑物的使用要求，基础型式、荷载等。
2）工程地质和水文地质条件
3）冻胀层深度
4）相邻建筑物的埋深
5）其他

3、已知楼梯间开间、进深和层高，简述进行楼梯设计的步骤和方法。

正确答案：

根据已知的楼梯间尺寸，选择合适的楼梯形式。

根据建筑物的性质和楼梯的使用要求，确定踏步尺寸。
根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度，计算楼梯各层的踏步数量，即踏步数量
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若得出的踏步数量不是整数，可调整踏步高度h值，使踏步数量为整数。
3）根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求，确定梯段宽度，如双跑平行楼梯
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梯井宽度一般为100～200mm，梯段宽度应采用1M或[image: image5.png]


M的整数倍数。
4)根据各层踏步数量、楼梯形式等，确定各梯段的踏步数量，如双跑平行楼梯
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各层踏步数量宜为偶数。若为奇数，每层的两个梯段的踏步数量相差一步。
5）据踏步尺寸和各梯段的踏步数量，计算梯段长度和高度。
梯段长度＝［该梯段踏步数量(n)-1]×踏步宽度(b)

梯段高度＝该梯段踏步数量(n)×踏步高度(h)

6）根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等，确定平台深度。
7）确定底层楼梯中间平台下的地面标高和中间平台面标高。
8）校核。根据以上设计所得结果，计算楼梯间的开间和进深。调整踏步尺寸，按以上步骤重新计算，直到与已知的楼梯间尺寸一致为止。
9）绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图。楼梯平面图通常有底层平面图、标准层平面图和顶层平面图。
4、简述刚性防水屋面容易开裂的原因，以及预防开裂的措施。

正确答案

大面积的整体混凝土防水层受气温影响产生的温度变形较大，容易导致混凝 土开裂；在荷载作用下，屋面板会产生挠曲变形，支撑端翘起，易于引起混凝土防水层开裂。                                                           

为防止开裂应在结构层和防水层之间设一隔离层，还应在防水层上做好分格缝。 

四、作图题

1、绘图并说明卷材防水的屋面构造层次及泛水做法。
正确答案
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2、

正确答案

当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁，其配筋和混凝土强度等级均不变[image: image7.png]EH 00 o @R
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