
房屋建筑学复习资料
一、单选题（把正确的答案写在括号内，每题2分，共40分）
1、下面属于柔性基础的是（A）
A.钢筋混凝土基础B.毛石基础C.素混凝土基础D.砖基础
2、墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于（B）
A.基础顶面
B.底层地坪混凝土结构层之间的砖缝中
C.底层地坪混凝土结构层之下60mm处
D.室外地坪之上60mm处
3、下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性（C）
A.水泥砂浆B.石灰砂浆C.混合砂浆D.粘土砂浆
4、施工规范规定的砖墙竖向灰缝宽度为（D）
A.6-8mmB.7-9mmC.10-12mmD.8-12mm
5、基础埋深的最小深度为（B）
A.0.3mB.0.5mC.0.6mD.0.8m
6、阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于（A）mm。
A.110B.120C.130D.150
7、下列哪种建筑的屋面应采用有组织排水方式（D）
A.高度较低的简单建筑B.积灰多的屋面
C.有腐蚀介质的屋面D.降雨量较大地区的屋面
8、平屋顶卷材防水屋面油毡铺贴正确的是（A）
A.油毡平行于屋脊时，从檐口到屋脊方向铺设
B.油毡平行于屋脊时，从屋脊到檐口方向铺设
C.油毡铺设时，应顺常年主导风向铺设
D.油毡接头处，短边搭接应不小于70mm
9、属于屋面构造层次范围的是（B）
A.保护层、防潮层、隔汽层、隔热层
B.保护层、保温层、隔汽层、隔离层
C.保护层、保温层、混凝土垫层、找平层
D.找坡层、保温层、隔汽层、防潮层
10、根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为(C)。
A.现浇式、梁板式、板式
B.板式、装配整体式、现浇式
C.装配式、装配整体式、现浇式
D.装配整体式、梁板式、板式
11、上人屋面构造层次中，隔离层的作用是（D）
A.透气B.排除水蒸气C.保护上人面层D.保护防水层
12、能作为安全疏散门的是（C）
A.平开门、转门、防火门
B.平开门、卷帘门、防火门
C.平开门、弹簧门、防火门
D.平开门、弹簧门、折叠门
13、当地下水位很高，基础不能埋在地下水位以上时，应将基础底面埋置在(B)以下,
从而减少和避免地下水的浮力和应响等。
A.最高水位200mmB.最低水位200mm
C.最低水位500mmD.最高与最低水位之间
14、砌体结构设计中，构造柱的最小尺寸为（B）。
A.180mm×180mmB.180mm×240mm
C.240mm×240mmD.370mm×370mm
15、混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低于（B）级的细石混凝土整体现浇。
A.C15B.C20C.C25D.C30
16、屋顶的坡度形成中材料找坡是指（D）来形成。
A.利用预制板的搁置B.利用结构层
C.利用油毡的厚度D.选用轻质材料找坡
17、下列哪种做法属于抹灰类饰面（C）？
A.陶瓷锦砖面B.塑料壁纸面C.水磨石面D.大理石面
18、下列哪种构造层次不属于不保温屋面（C）？
A.结构层B.找平层C.隔汽层D.保护层
19、装配式单厂抗风柱与屋架的连接传力应保证（B）。
A.垂直方向传力，水平方向不传力
B.垂直方向不传力，水平方向传力
C.垂直方向和水平方向均传力
D.垂直方向和水平方向均不传力
20、在建筑设计中，防止建筑物不均匀沉降的措施有（A）。
A.沉降缝B.过梁C.勒脚D.构造柱
21、建筑的三个构成要素中起着主导作用的就是(A)。
A.建筑功能B.建筑技术C.建筑形象D.建筑经济
22、地下室的卷材外防水构造中，墙身处防水卷材须从底板上包上来，并在最高设计水位(D)处收头。
A.以下300mmB.以上300mm
C.以下500～1000mmD.以上500～1000mm
23、住宅、宿舍、旅馆、办公室等小开间建筑适宜采用(A)方案。
A.横墙承重B.纵墙承重C.纵横墙承重D.墙柱混合承重
24、墙体中构造柱的最小断面尺寸为(B)。
A.120x180mmB.180x240mmC.200mmx300mmD.24mmx370mm
25、常见楼梯的坡度范围为(B)
A.30～60B.20～45C.45～60D.30～45
26、中学演示教室当地面坡度大于(B),应做成台阶形
A.1:5B.1:6C.1:8D.1:10
27、对于大型公共建筑，如影剧院的观众厅，门的数量与总宽度应按每100人____mm宽计算,且每扇门宽度不宜小于____mm。(C)
A.600、1200B.500、1200
C.600、1400D.500、1400
28、为防止最后一排座位距黑板过远，后排座位距黑板的距离不宜大于(B)
A.8mB.8、5mC.9mD.9、5m
29、建筑技术包括(B)
A.建筑材料与制品技术，结构技术,施工技术,电气技术
B.结构技术,施工技术,设备技术,建筑材料与制品技术
C.施工技术,设备技术,电气技术,建筑材料与制品技术
D.设备技术,施工技术,电气技术,建筑材料与制品技术
30、当首层地面垫层为柔性垫层(如砂垫层、炉渣垫层或灰土垫层)时,可用于支承(D)面层材料。
A.瓷砖B.硬木拼花板
C.马赛克D.粘土砖或预制混凝土块
31、屋面排水分区的大小一般按一个雨水口负担(C)屋面面积的雨水考虑
A.100㎡B.150㎡C.200㎡D.300㎡
32、普通粘土砖的规格为(B)
A.240mmx120mmx60mmB.240mmx115mmx53mm
C.240mmx110mmx55mmD.240mmx180mmx60mm
33、民用建筑包括居住建筑与公共建筑，下面属于居住建筑的就是(C)。
A.幼儿园B.疗养院C.宿舍D.旅馆
34、耐火等级为一级的一般民用建筑，其位于袋形走道两侧或尽端的房间，距外部出口或封闭楼梯间的最大距离不应超过(A)
A.22MB.23MC.24MD.25M
35、建筑就是指(C)的总称
A.建筑物B.构筑物
C.建筑物,构筑物D.建造物,构造物
36、吊顶的吊筋就是连接(A)的承重构件。
A.主搁栅与屋面板或楼板等B.主搁栅与次搁栅
C.次搁栅与面层D.主搁栅与面层
37、钢筋砖过梁净跨宜(A)，不应超过()。
A.≤1、5m，2mB.≤2、0m，3m
C.≤1、8m，3mD.≤2、0m，2、5m
38、砖基础的采用等高式大放脚的做法，一般为每2皮砖挑出(D)的砌筑方法。
A.一皮砖B.3／4砖C.1／2砖D.l／4砖
39、平屋顶卷材防水屋面油毡铺贴不正确的就是(A)
A.油毡泛水的高度不能小于200mm
B.油毡平行于屋脊时，从檐口到屋脊方向铺设
C.油毡铺设时,应顺当地常年主导风向铺设
D.为防止蒸汽的影响，应采用点油法或条油法铺设油毡
40、屋面结构层上面从上到下的正确顺序为(A)。
A.保护层防水层结合层找平层
B.保护层防水层找平层结合层
C.保护层找平层防水层结合层
D.保护层结合层防水层找平层
41、采用防水砂浆做建筑物水平防潮层不适于（B）。
A．地基潮气大的建筑B．地基会产生变形的建筑
C．地基埋深过大的建筑D．地基埋深小的建筑
42、常用的人工加固地基的方法不包括下列哪一项？（D）
A．压实法B．换土法C．桩基D．筏形基础
43、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（D）。
A．垫层高度范围内B．室内地面以下－0.06m
C．垫层标高以下D．平齐或高于室内地面面层
44、根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础（D）。
A．0.5mB．2.0mC．4.0mD．5.0m
45、对于大型的比较复杂的工程，建筑设计一般采用（C）设计阶段。
A．1个		B．2个C．3个		D．4个
46、屋顶的坡度形成中材料找坡是指（B）来形成。
A．利用预制板的搁置B．利用结构层
C．利用由毡的厚度D．选用轻质材料找坡
47、温度缝又称伸缩缝，是将建筑物（D）断开。
Ⅰ.地基基础Ⅱ.墙体Ⅲ.楼板Ⅳ.楼梯Ⅴ.屋顶
A．ⅠⅡⅢB．ⅠⅢⅤC．ⅡⅢⅣD．ⅡⅢⅤ
48、金属加工车间属于（A）。
A．洁净车间B．冷加工车间C．热加工车间D．恒温恒湿车间
49、阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于（A）mm。
A．110B．120C．130D．150
50、走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取（C）。
A．550mmB．900mmC．1100mmD．1200mm

二、多选题
1、屋顶排水方式分为(AC)两大类。
A.有组织B.人工式C.无组织D.自然式
2、框架轻板建筑的外墙板按其构造形式与所用材料的不同，可分为(ACD)三类墙板。
A.复合B.剪力C.玻璃幕D.单一
3、建筑中墙体作用一般包括(ABCD)
A.承重作用B.围护作用C.分隔作用D.装饰作用
4、实体砖墙的砌筑方式包括(ABCD)
A.一顺一丁B.多顺一丁C.梅花丁D.十字式
5、屋面防水主要做法有(ABC)。
A.卷材防水B.刚性防水C.涂膜防水D.直接防水
6、屋顶的设计要求包括(ABC)。
A.功能要求B.结构要求C.建筑艺术要求D.装饰要求
7、预制楼板按支承条件可以分为(ABC)
A.单向板B.双向板C.悬挑板D.空心板
8、窗框的安装方法有(AC)两种。
A.立口B.横口C.塞口D.斜口
9、人工地基加固处理方法有(BCD)。
A.加固法B.压实法C.换土法D.打桩法
10、钢筋混凝土楼梯按施工方式不同，主要(BC)两类。
A.统一式B.现浇整体式C.预制装配式D.现浇单体式
11、根据均衡中心的位置不同，均衡可分为(AC)两种形式。
A.对称的均衡B.一般均衡C.不对称的均衡D.特殊均衡
12、楼梯主要由(ACD)三部分组成。
A.梯段B.压条C.平台D.栏杆扶手
13、砌快墙的拼缝有(ABC)。
A.平缝B.凹槽缝C.高低缝D.对接缝
14、采用错层式空间组合时，常以(ACD)来解决错层高差。
A.踏步B.室内台阶C.楼梯D.室外台阶

三、名词解释
1、大量性建筑：指建筑数量较多、规模不大，单方造价较低的建筑，如一般居住建筑、中小学校、小型商店、诊所等。
2、地基：基础底面以下，受到荷载作用影响范围内的部分土层。不是建筑的一部分。
3、基础埋置深度：指从室外设计地面至基础底面的垂直距离。
4、刚性基础：由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，受刚性角的限制。
5、自承重墙：不承受外来荷载，仅承受自身重量并将其传至基础的墙体。
6、隔墙：分隔建筑物内部空间，自身重量由楼板或梁来承担的墙体。
7、栏杆扶手的高度： 栏杆扶手的高度是指从踏步面中心至扶手上表面的垂直距离。
8、明步：梯梁在踏步板下部，踏步外露，称为明步。
9、暗步：梯梁在踏步板上部，形成反梁，踏步包在梁内，称为暗步。
10、塞口：是先砌墙，预留窗洞口，后装门窗框。
11、羊角头：为使窗框与墙体连接牢固，应在窗口的上下槛各伸出 120mm左右的端头，俗称“羊角头” 。

四、填空题（请把正确的答案写在横线上，每空1分，共20分）
1、建筑按民用建筑的使用功能可分为居住建筑和公共建筑。
2、建筑物的耐火等级由建筑构件的耐火极限和构件的燃烧性能确定，建筑物的耐火等级一般分为四级。
3、楼梯一般由楼梯梯段，楼梯平台，栏杆扶手三部分组成。
4、公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层（不包括单层主体建筑）；高度超过100m时，为超高层建筑。
5、基础按所用材料及受力特点可分为刚性基础和非刚性基础。
6、变形逢包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。
7、按阳台与外墙的位置和结构处理的不同，阳台可分为挑阳台、凹阳台和半挑半凹阳台。
8、变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
9、吊顶主要有三个部分组成，即吊筋、龙骨和面层。
10、钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为梁板柱框架系统、板柱剪框架系统和力墙框架系统三种类型。
11、平屋顶的排水找坡可由结构找坡与材料找坡两种方法形成。
12、基础是位于建筑物最下部位的承重构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给地基。
13、用建筑中常采用的平面组合形式有走道式、套间式、大厅式、单元式和混合式等。
7．基础的埋深是指基础低面至室外设计地坪的距离。影响基础埋深的因素有地基土的性质、水文条件、冰冻线及与相邻建筑的关系。

五、简答题：（共40分）
1、简述墙体类型的分类方式及类别。
（1）依其在房屋中所处位置分外墙和内墙
（2）依其结构受力的情况分承重墙和非承重墙
（3）依墙体的建造材料分砖墙、石墙、土墙、砌块墙、混凝土墙和轻质材料制作的墙体

2、常见的过梁有几种？它们的适用范围和构造特点是什么？
砖拱：当过梁上有集中荷载或震动荷载时，不宜采用。在需要抗震设防的区域也不宜采用
钢筋砖过梁：多用于跨度在2米以内的清水墙的门窗洞口上
钢筋混凝土过梁：不受跨度的限制

3、楼梯由哪几部分组成？各组成部分起何作用？
楼梯梯段、楼梯平台、扶手栏杆（板）
楼梯梯段：供层间上下行走
楼梯平台：供楼梯转折、连通某个楼层或供使用者在攀登了一定的距离后略事休息
扶手栏杆：保证行走安全

4、什么是刚性基础？常见的刚性基础有哪几种？
刚性基础：刚性基础是指由砖石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。
常见的刚性基础有砖基础、毛石基础、素混凝土基础和灰土基础等。

5、什么是建筑物？什么是构筑物
建筑物是是为了满足社会的需要、利用所掌握的物质技术手段，在科学规律与美学法则的支配下，通过对空间的限定、组织而创造的人为的社会生活环境。
构筑物是是指人们一般不直接在内进行生产和生活的建筑，如城墙、桥梁、堤坝等

6、楼梯的功能和设计要求是什么？
功能：楼梯是建筑物内各个不同的楼层之间上下联系的主要交通设施
设计要求：（1）上下通行方便，有足够的宽度和疏散能力，包括人行及搬运家具物品
（2）满足坚固、耐久、安全防火和一定的审美要求。

7、什么是基础的埋深？其影响因素有哪些？
就是从室外设计地面至基础地面的垂直距离影响因素：建筑物上部荷载的大小、地基土质的好坏、地下水位的高低、土的冰冻的深度、新旧建筑物的相邻交接关系等

8、墙中为什么要设水平防潮层？设在什么位置？一般有哪些做法？各有什么优缺点？
为杜绝地下潮气对墙身的影响。
设在建筑物内外墙体沿地层结构部分的
高度油毡防潮层：降低了上下砖砌体之间的粘结力，对抗震不利，使用寿命短；
防水砂浆防潮层：适用于一般的砖砌体，砂浆易开裂；
配筋细石混凝土防潮层：抗裂性好，能与砌体结合为一体，适用于整体刚度要求较高的建筑。


六、计算绘图题（20分）
例题1：
某内廊式三层办公楼的楼梯间，层高为3.3m，试设计该楼梯（写出基本设计步骤）：计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高，并绘出楼梯间顶层平面图。（楼梯间墙宽240mm）设计步骤：（20分）
1.先设楼梯宽度A=1.1m（公共建筑楼梯宽度应≥1.1m）
2.根据办公楼踏步尺寸要求，假设踏步宽b=300mm,踏步高h=150mm,
2h+b=600mm
3.确定每层楼梯踏步数量为N=N/h＝3300/150=22级，单跑楼梯段踏步数为11级
4.计算梯段长度：D=(N/2-1)*b＝(11-1)*300＝3000mm
5.计算楼梯间进深L=D+D’+D’’+2*120=3000+1100+550＋240=4890mm
D’为中间休息平台宽度，至少≥A＝1100mm，D’’为楼层休息平台宽度，开敞式楼梯间D’’取550mm~600mm
7.计算楼梯间开间：B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm
C为楼梯井宽度，一般楼梯间开间、进深尺寸符合3M模数，所以调整开间尺寸为B=2700mm，楼梯宽度定为A=1200mm。
8.调整进深尺寸L=5100mm，楼梯间休息平台宽度为D’=1200mm，D’’＝660mm。
9.楼梯第一跑休息平台标高为3300/2=1650mm，假设平台梁高度为300mm，则梁底标高为1350mm。
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例题2：已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为 0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。（20分）
解：楼梯性质为住宅楼梯，且层高3m，设踏步高h=150mm，踏步宽b=300mm。
按双跑楼梯一层平台下不过人考虑，此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。
一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm，不能满足2m 的净高要求。
[bookmark: _GoBack]由于室内外高差和楼梯间进深的限制，故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整：
1、将入口处室内地面降低两个踏步，标高变为--0.300，此时室内外高差150mm。
2、同时将第一跑梯段增加两个踏步，但总踏步数不变，从一层至二层仍为20个踏步，第一层休息平台高度调整为1.8m。
3、调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm，第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm。
4、绘图（中间休息平台净宽大于等于1100mm。）图略
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