
房屋建筑学复习资料
1、 单项选择题
1．采用防水砂浆做建筑物水平防潮层不适于         。
A．地基潮气大的建筑              B．地基会产生变形的建筑
C．地基埋深过大的建筑            D．地基埋深小的建筑
2．常用的人工加固地基的方法不包括下列哪一项？         。
A．压实法       B．换土法        C．桩基          D．筏形基础
3．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在         。
A．垫层高度范围内                B．室内地面以下－0.06m  
C．垫层标高以下                  D．平齐或高于室内地面面层
4．根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础         。
A．0.5m         B．2.0m          C．4.0m          D．5.0m
5．对于大型的比较复杂的工程，建筑设计一般采用        设计阶段。
A．1个		    B．2个           C．3个 		  D．4个
6．屋顶的坡度形成中材料找坡是指         来形成。
A．利用预制板的搁置              B．利用结构层
C．利用由毡的厚度                D．选用轻质材料找坡
7．温度缝又称伸缩缝，是将建筑物        断开。
Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板   Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶
A．ⅠⅡⅢ       B．ⅠⅢⅤ        C．ⅡⅢⅣ        D．ⅡⅢⅤ
8．金属加工车间属于（       ）。
A．洁净车间     B．冷加工车间    C．热加工车间    D．恒温恒湿车间
9．阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于         mm。
A．110          B．120           C．130           D．150
10．走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取       。
A． 550mm       B．900mm         C．1100mm        D．1200mm
二、填空题
1．变形缝包括_____________、__________、____________三种。
2．吊顶主要有三个部分组成，即______________、_______________和______________。
3．钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。
4．平屋顶的排水找坡可由__________与___________两种方法形成。
5．基础是位于建筑物最下部位的___________构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给_____________。
6．用建筑中常采用的平面组合形式有___________、_____________、____________、___________和混合式等。
7.基础的埋深_____________________。影响基础埋深的因素有地基土的性质、_________________、________________及与相邻建筑的关系。
三、名词解释
1．大量性建筑 
2．无梁楼板
3．湿法连接
四、简答题 
1．什么是刚性基础？常见的刚性基础有哪几种？
2．墙承重结构有哪几种布置方式？并阐明它们各自的特点。
3、如何确定有吊车厂房柱顶标高？
五、设计绘图题
已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。


























房屋建筑学复习资料参考答案
一 、单项选择题
1.  2.D  3.  4.D  5.   6.B  7.   8.A  9.  10.C

二 、填空题
1.         2. 吊筋、龙骨、面层       3.  
4. 结构找坡、材料找坡 5.          6. 走道式、套间式、大厅式、单元式 
7. 基础低面至室外设计地坪的距离、水文条件、冰冻线

三、名词解释
1．大量性建筑：规模不大，但建造量较多的建筑，如住宅、中小学校、小型商店等。      
2．
3．湿法连接：在板材边缘预留钢筋，施工时将这些钢筋相互绑扎或焊接，然后浇灌混凝土而连接成整体的一种做法。
四、简答题 
1. 答：刚性基础：刚性基础是指由砖石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。常见的刚性基础有砖基础、毛石基础、素混凝土基础和灰土基础等。

2.答：
 
3.答：具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7
           h1：生产设备或隔断的最大高度；
h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；
h3：被吊物件的最大高度；
h4：吊绳最小高度；
h5：吊钩至轨顶面最小高度；
h6：轨顶至小车顶部高度；
h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、500mm。
另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。
 
5、 设计绘图题
1、 [bookmark: _GoBack]解：
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