
房屋建筑学复习资料
选择题
1．采用防水砂浆做建筑物水平防潮层不适于         。
A．地基潮气大的建筑               B．地基会产生变形的建筑
C．地基埋深过大的建筑             D．地基埋深小的建筑
2．常用的人工加固地基的方法不包括下列哪一项？         。
A．压实法       B．换土法        C．桩基        D．筏形基础
3．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在         。
A．垫层高度范围内                 B．室内地面以下－0.06m  
C．垫层标高以下                   D．平齐或高于室内地面面层
4．根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础         。
A．0.5m         B．2.0m          C．4.0m        D．5.0m
填空题
1． 变形缝包括_____________、__________、____________三种。
2． 吊顶主要有三个部分组成，即______________、_______________和______________。
3． 钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。
4． 平屋顶的排水找坡可由__________与___________两种方法形成。
5． 基础是位于建筑物最下部位的___________构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给_____________。
名词解释
1．大量性建筑： 
2．无梁楼板：
3．湿法连接：
简答题 
1．建筑中交通联系部分的作用是什么？包括哪些空间？
2．在设计踏步宽度时， 当楼梯间深度受到限制， 致使踏面宽不足， 该如何处理？
3．简述门窗过梁的作用及形式。
4．简述预制钢筋混凝土楼板在排板过程中，当板的横向尺寸 (板宽方向 )与房间尺寸出现板缝差时的解决办法。
6．墙承重结构有哪几种布置方式？并阐明它们各自的特点。
7．如何确定有吊车厂房柱顶标高？
设计绘图题
已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。








房屋建筑学答案一 ：B  D  D  D  C 
二 ：1. 伸缩缝，沉降缝，防震缝2. 吊筋、龙骨、面层3. 梁板柱、板柱剪、力墙
           4. 结构找坡、材料找坡 5. 承重、地基
    三：1．大量性建筑：规模不大，但建造量较多的建筑，如住宅、中小学校、小型商店等。      2．无梁楼板：等厚的平板直接支承在墙上或柱上。
        3．湿法连接：在板材边缘预留钢筋，施工时将这些钢筋相互绑扎或焊接，然后浇灌混凝土而连接成整体的一种做法。
 四：
1、答：交通联系部分解决房间与房间之间水平与垂直方向的联系、建筑物室内
与室外的联系。 交通联系部分包括水平交通空间 （走道），垂直交通空间（楼梯、电梯、坡道），交通 枢纽空间（门枯、过厅）等。
3、答：.支承洞孔上部砌体所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙。 常见形
式：砖拱 钢筋砖过梁 钢筋混凝土过梁
[bookmark: _GoBack]4、答：.缝差<60mm，调整板缝宽度 缝差为 60～120mm，沿墙边挑两皮砖 缝差
为 120～200mm，局部现浇带 缝差>200mm，重新选择板的规格
6. 横墙承重、纵墙承重和混合承重三种。
横墙承重的建筑物整体刚度和抗震性能较好，立面开窗灵活，但平面布置和房间划分的灵活性差；纵墙承重的建筑，平面布置及房间划分较灵活，但建筑物的整体刚度和抗震性能较差，立面开窗受限；混合承重的建筑，平面布置及房间划分比较灵活，建筑物的整体刚度也相对较好，适应性较强，但板的类型较多，施工较麻烦。
        7. 具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7
           h1：生产设备或隔断的最大高度；
h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；
h3：被吊物件的最大高度；
h4：吊绳最小高度；
h5：吊钩至轨顶面最小高度；
h6：轨顶至小车顶部高度；
h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、500mm。
另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。
 五：解：楼梯性质为住宅楼梯，且层高3m，设踏步高h=150mm，踏步宽b=300mm。
按双跑楼梯一层平台下不过人考虑，此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。（1分）
一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm，不能满足2m的净高要求。（1分）
由于室内外高差和楼梯间进深的限制，故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整（1分）：
1、 将入口处室内地面降低两个踏步，标高变为--0.300，此时室内外高差150mm（1分）。
2、 同时将第一跑梯段增加两个踏步，但总踏步数不变，从一层至二层仍为20个踏步，第一层休息平台高度调整为1.8m（1分）。
3、 调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm，第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm（1分）。
4、 绘图（中间休息平台净宽大于等于1100mm。）图略（6分）
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