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房屋建筑学复习资料
一、填空题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)
1. 构成建筑的基本要素是​​​​​___________、___________、___________。
2. 建筑工程设计包括___________、___________、___________等几个方面的内容。
3. 基础按所用材料及受力特点可分为​​​​​______________和______________。
4. 墙体按结构受力情况分为​​​​​______________和______________。
5. 一般抹灰按质量要求分为___________、___________和___________。
6. 屋顶坡度的形成一般可通过两种方法来实现，即___________和___________。
7. 变形缝可分为___________、___________和___________三种。
8. 厂房按层数可分为___________、___________和___________。
二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共10分)   
1. 耐火等级为一级的一般民用建筑，其位于袋形走道两侧或尽端的房间，距外部出口或封闭楼梯间的最大距离不应超过（     ）。
A.22       B. 23      C. 24       D. 25      
2. 根据中小学建筑设计相关规范规定：普通教室第一排课桌的前沿与黑板的水平距离是小学不宜大于_____m，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于_____度。（       ）
A. 8.5，30     B. 8.0，30    C. 8.5，45    D. 8.0，45
3．当地面垫层采用混凝土等不透水材料时，防潮层的位置应设在地面垫层范围以内，通常在（       ）
标高处设置。
A. -0.0600m       B. -0.0450m        C. -0.0300m         D. -0.0200m
4．我国装配式钢筋混凝土单层厂房使用的基本柱距是（      ）。
A. 6m      B. 12m       C. 15m         D. 9m
5. 楼梯的净空高度包括梯段部位的净高和平台部位的净高。梯段净高不应小于_____，平台净高不应小于_____。（     ）
A. 2000mm，2200mm    B. 2000mm，2000mm  C. 2200mm，2200mm  D. 2200mm，2000mm
三、多项选择题(在每小题的备选答案中，选出正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题后的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共10分)
1. 墙身加固的措施有（       ）
A. 增加壁柱      B. 设置圈梁       C. 加设构造柱        D. 增加门垛
2. 常见的平面组合形式有（       ）。
A. 走道式组合     B. 套间式组合   C. 大厅式组合   D. 单元式组合
3. 下面属于刚性基础的是（       ）
A. 砖基础     B. 毛石基础   C. 素混凝土基础   D. 钢筋混凝土基础
4. 常见的多层厂房柱网的类型有（      ）。
A. 内廊式柱网     B. 等跨式柱网      C. 对称不等跨式柱网     D. 大跨度式柱网
5. 单层厂房的采光方式，根据采光口的位置可分为（      ）三种方式。
A. 底部采光     B. 侧面采光      C. 顶部采光       D. 混合采光
四、名词解释 (每小题5分，共10分)
１.什么叫净高？
２.什么叫柱网？
五、简答题(每小题5分，共20分)
1. 建筑设计的主要依据有哪些？
2. 建筑体型和立面设计有哪些要求？
3. 墙体的设计要求有哪些？
4. 工业建筑的设计要求是什么？
六、构造绘图题(每小题5分，共10分)

１. 绘图说明水磨石地面的构造做法。
２. 绘图说明不上人卷材屋面的构造做法。
七、计算题(每题20分，共20分)
1. 某内廊式综合楼，共三层。层高为3.60m，楼梯间的开间为3.3m，进深为6m，室内外地面高差为450mm，墙厚为240mm，轴线居中，试设计该楼梯，要求绘制出楼梯标准层平面图。
以下为复习资料的标准答案:.

一、 填空题
1. 建筑功能、建筑技术、建筑形象。
2. 建筑设计、结构设计、设备设计。
3. 

4. 承重墙、非承重墙。
5. 普通抹灰、中级抹灰、高级抹灰。
6. 材料找坡、结构找坡。。
7. 伸缩缝、沉降缝、防震缝。
8. 单层厂房、多层厂房、混合层数厂房。
二、单项选择题
1.   ；2.     ；3. A；4. A；5. D
三、多项选择题
1.ABCD；2. ABCD；3.ABC；4.ABCD；5. 。
四、名词解释
1. 

2. 柱子在平面中排列形成的网络称为柱网。
五、简答题
1. 答：（1）人体和家具设备所需的空间尺度。（2）自然条件，包括气象资料，地形、地质及地震资料，水文资料。（3）建筑模数协调统一标准。
2. 答：（1）反映建筑功能要求和建筑个性特征。（2）反映结构材料与施工技术特点。（3）适应城市规划和基地环境的要求。（4）适应社会经济条件的要求。（5）符合建筑构图的基本规律。
3. 答：（1）具有足够的强度和稳定性。（2）满足保温、隔热等热工方面的要求。（3）满足隔声要求。（4）满足防火要求。（5）适应工业化生产的需要。
4. 答：（1）满足生产工艺的要求。（2）满足建筑技术的要求。（3）满足建筑经济效益的要求。（4）创造有利健康的生产工作环境。（5）满足建筑美观的要求。
六、构造绘图题
1. 
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2. 
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七、计算题
1.解题步骤如下: 
（1）选择楼梯形式：双跑平行楼梯。
（2）确定踏步尺寸和踏步数量：初步选取踏步宽度b=300mm。
     由经验公式2h+b=600mm求得踏步高度h=150mm。
     各层踏步数量N=层高H/h=3600/150=24（级）。
（3）确定梯段宽度：取梯井宽为160mm，楼梯间净宽为3300-2X120=3060mm，则
     梯段宽度B=3060-160/2=1450mm。
（4）确定各梯段的踏步数量：n1=n2=N/2=24/2=12（级）
（5）确定梯段长度和梯段高度：
     梯段长度L1=L2=（n-1）b=（12-1）X300=3300mm
     梯段高度H1=H2=nXh=12X150=1800mm
（6）确定平台深度。中间平台深度B1≥1450mm（梯段宽度），取1500mm。
     平台深度B2=6000-3300-1500-120=1080。

