                  房屋抗震设计复习资料

1、 填空题
1、天然地震主要有(        )与(        )。
2、地震波传播速度以(        )最快，(         )次之，(          )最慢。
3、地震动的三要素:(         )、(         )、(         )。
4、多层土的地震效应主要取决于三个基本因素:(        )(        )(        )。
5、结构的三个动力特性是:(         )(        )(        )。
6、地震动的特性的三要素:(        )(         )(        )。
7、框架按破坏机制可分为:(        )(         )。
8、柱轴压比的定义公式为:(        )。
二、判断题
1、非结构构件的存在，不会影响主体结构的动力特性。(    )
2、场地类比是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度综合确定。(    )
3、一般工程结构均为欠阻尼状态。(     )
4、地震动振幅越大，地震反应谱值越大。(     )
5、当结构周期较长时，结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。(      )
6、多遇地震下的强度验算，以防止结构倒塌。(     )
7、砌体房屋震害，刚性屋盖是上层破坏轻，下层破坏重。(      )
8、柱的轴力越大，柱的延性越差。(     )
9、抗震墙的约束边缘构件句括暗柱、端柱和暗梁。(     )
10、排架结构按底部剪力法计算，单质点体系取全部重力荷载代表值。(     )
三、简答题
 1、影响土层液化的主要因素是什么?




2、什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系?




3、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波?




4、在多层砌体结构中设置圈梁的作用是什么?




5、抗震设计为什么要尽量满足“强柱弱梁”“强剪弱弯”“强节点弱构件”的原则?如何满足这些原则?




6、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数?三者之间有何关系?




7、多层砌体房屋中，为什么楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处?





8、试述纵波和横波的传播特点及对地面运动的影响?






填空题
1、天然地震主要有(·构造地震)与(火山地震)。
2、地震波传播速度以(纵波·)最快，( )次之，( 面波 )最慢。
3、地震动的三要素:( 峰值):();( 持时)。
4、多层土的地震效应主要取决于三个基本因素:(覆盖土层厚度)(剪切波速)(阻尼比)。
5、结构的三个动力特性是:(自振周期)(振型 )(岩土阻抗比 )。
6、地震动的特性的三要素:(振幅 )(频率 )(持时 )。
7、框架按破坏机制可分为:(梁铰机制 )( )。
8、柱轴压比的定义公式为:(n=N/(fcAc))。

判断题
[bookmark: _GoBack]×√√   √×√   

简答题
1、 答案:影响土层液化的主要因素有:地质年代，土层中土的粘性颗粒含量，上方覆盖的非液化土层的厚度，地下水位深度，土的密实度，地震震级和烈度。土层液化的三要素是:粉砂土，饱和水，振动强度。因此，土层中粘粒度愈细、愈深，地下水位愈高，地震烈度愈高，土层越容易液化

2、答案:单自由度弹性体系的地震最大加速度反应与其自振周期的关系曲线叫地震(加速度)反应谱，以 S(T)表示。设计反应谱:考虑了不同结构阻尼、各类场地等因素对地震反应谱的影响，而C国研究可供结松抗震设计的反应谱，常以α(T)，两者的关系为a(T)=S。(t)o

3、答案:选用地震加速度记录曲线，直接输入到设计的结构，然后对结构的运动平衡方程进行数值积分，求得结构在整个时程范围内的地震反应。应选择与计算结构场地相一致、地震烈度相一致的地震动记录或人工波，至少2条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线。

4、


5、“强柱弱梁”可有效的防止柱铰破坏机制的出现，保证结构在强震作用下不会整体倒塌:“剪弱弯”可有效防止脆性破坏的发生，使结构具有良好的耗能能力:“强节点弱构件”，节点是梁与柱构成整体结构的基础，在任何情况下都应使节点的刚度和强度大于构件的刚度和强度

6、动力系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与地震地面运动最大加速度的比值
地震系数是地震地面运动最大加速度与重力加速度的比值
水平地震影响系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与重力加速度的比值
水平地震影响系数是地震系数与动力系数的乘积


7、

8、纵波在传播过程中，其介质质点的振动方向与波的传播方向一致，是压缩波，传播速度快，周期较短，振幅较小;将使建筑物产生上下颠簸;(横波在传播过程中，其介质质点的振动方向与波的传播方向垂直，是剪切波，传播速度比纵波要慢一些，周期较长，振幅较大;将使建筑物产生水平摇晃

