
数字测图原理与方法 复习资料
一、填空题

地面点到____________铅垂距离称为该点的相对高程。

通过____________海水面的____________称为大地水准面。

测量工作的基本内容是__________、___________、_________。

测量使用的平面直角坐标是以_______________为坐标原点，_______________为x轴，以

____________为y轴。

地面点位若用地理坐标表示，应为____________和____________绝对高程。

地面两点间高程之差，称为该两点间的_____________________。

在测量中，将地表面当平面对待，指的是在____________范围内时，距离测量数据不至于

影响测量成果的精度。

测量学的分类，大致可分为____________、____________、_____________、____________。

二、单项选择题

地面点到高程基准面的垂直距离称为该点的（    ）。

A. 相对高程           B. 绝对高程             C. 高差

2. 地面点的空间位置是用（     ）来表示的。

A. 地理坐标           B. 平面直角坐标         C. 坐标和高程

3. 绝对高程的起算面是（     ）。

A. 水平面             B. 大地水准面           C. 假定水准面

4. 某段距离的平均值为100mm，其往返较差为+20mm，则相对误差为（    ）。
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5. 已知直线AB的坐标方位角为186°，则直线BA的坐标方位角为（    ）。

A. 96°                 B. 276°                 C. 6°

6. 在距离丈量中衡量精度的方法是用（    ）。 

A. 往返较差           B. 相对误差             C. 闭合差

7. 坐标方位角是以（     ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

A. 真子午线方向       B. 磁子午线方向         C. 坐标纵轴方向

8. 距离丈量的结果是求得两点间的（    ）。

A. 斜线距离           B. 水平距离             C. 折线距离

9. 往返丈量直线AB的长度为：其DAB=126.72m, DBA=126.76m相对误差为（　 　）。
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10. 在水准测量中转点的作用是传递（   　）。

A. 方向               B. 高程                 C. 距离

11. 圆水准器轴是圆水准器内壁圆弧零点的（     ）。

A. 切线               B. 法线                 C. 垂线

12. 水准测量时，为了消除[image: image5.wmf]i

角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（     ）处。

A. 靠近前尺           B. 两尺中间             C. 靠近后尺

13. 产生视差的原因是(     )。

A. 仪器校正不完善     B. 物像有十字丝面未重合    C. 十字丝分划板位置不正确

14. 高差闭合差的分配原则为（    ）成正比例进行分配。

A. 与测站数           B. 与高差的大小           C. 与距离或测站数

15. 附和水准路线高差闭合差的计算公式为（     ）。
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16. 水准测量中，同一测站，当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点（    ）。

A. 高于前尺点          B. 低于前尺点      C. 高于侧站点

17. 水准测量中要求前后视距离相等，其目的是为了消除 （     ）的误差影响。

A. 水准管轴不平行于视准轴   B. 圆水准轴不平行于仪器竖轴   C. 十字丝横丝不水平　

18. 视准轴是指（     ）的连线。

A. 物镜光心与目镜光心   B. 目镜光心与十字丝中心     C. 物镜光心与十字丝中心

19. 往返水准路线高差平均值的正负号是以（     ）的符号为准。

A. 往测高差           B. 返测高差         C. 往返测高差的代数和

20. 在水准测量中设A为后视点，B为前视点，并测得后视点读数为1.124m，前视读数为1.428m，则B点比A点（ 　  ）。
A. 高                 B. 低               C. 等高

三、多项选择题

设A点为后视点，B点为前视点，后视读数[image: image14.wmf]m
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，前视读数B=1.428m，则（    ）。
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                        B. 后视点比前视点高       

C. 若A点高程[image: image16.wmf]m
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，则视线高程为203.140m       

D. 若A点高程[image: image17.wmf]m
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，则前视点高程为202.320       

E. 后视点比前视点低。

2. 地面上某点，在高斯平面直角坐标系（六度带）的坐标为：x=3430152m，y=20637680m，则该点位于（     ）投影带，中央子午线经度是（    ）。

A. 第3带      B. 116°       C. 第34带     D. 第20带       E. 117°

3. 北京地区的地理坐标为：北纬39°54′，东经116°28″。按高斯六度带投影，该地区所在投影带中央子午线的经度为（     ），第（     ）投影带。

A. 20          B. 117°        C. 19          D. 115°           E. 120°

4. 微倾式水准仪应满足如下几何条件（     ）。

水准管轴平行于视准轴                    B. 横轴垂直于仪器竖轴   

C. 水准管轴垂直于仪器竖轴                  D. 圆水准器轴平行于仪器竖轴        

E. 十字丝横丝应垂直于仪器竖轴

5. 在A、B两点之间进行水准测量，得到满足精度要求的往、返测高差为[image: image18.wmf]AB
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=+0.005m，[image: image19.wmf]BA
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=-0.009m。已知A点高程HA. =417.462m，则（     ）。

B的高程为417.460m                B. B点的高程为417.469m        

C. 往、返测高差闭合差为+0.014m        D. B点的高程为417.467m  

E. 往、返测高差闭合差为-0.004m

6. 在水准测量时，若水准尺倾斜时，其读数值（     ）。

当水准尺向前或向后倾斜时增大        B. 当水准尺向左或向右倾斜时减少       

C. 总是增大          D.总是减少        E.不论水准尺怎样倾斜，其读数值都是错误的

7. 光学经纬仪应满足下列几何条件（     ）。
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8. 用测回法观测水平角，可以消除（     ）误差。

A. 2C     B. 误差    C. 指标差     D. 横轴误差大气折光误差   E. 对中误差

9. 方向观测法观测水平角的侧站限差有（     ）。

归零差    B. 2C误差    C. 测回差     D. 竖盘指标差     E. 阳光照射的误差

10.若AB直线的坐标方位角与其真方位角相同时，则A点位于（     ）上。

赤道上                  B. 中央子午线上        C. 高斯平面直角坐标系的纵轴上        

D. 高斯投影带的边缘上      E. 中央子午线左侧

四、计算题

1.用钢尺丈量一条直线，往测丈量的长度为217.30m，返测为217.38m，今规定其相对误差不应大于1/2000，试问：
（1）此测量成果是否满足精度要求？（2）按此规定，若丈量100m，往返丈量最大可允许相差多少毫米？

2.对某段距离往返丈量结果已记录在距离丈量记录表中，试完成该记录表的计算工作，并求出其丈量精度，见表1。

                                                    表1

	测线
	整尺段
	零尺段
	总计
	差数
	精度
	平均值

	A B 
	往
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五、问答题

1.地面上一点得空间位置在测量工作中是怎样表示的？

何谓绝对高程，相对高程，高差？

试述测量工作平面直角坐标系与教学计算中平面直角坐标系的不同点？
  参  考  答  案

一、填空题

1.假定水准面

2.平均  水准面

3.高程测量  角度测量  距离测量

4.两条互相垂直线的交点  南北方向的纵轴  东西方向的横轴

5.经度  纬度

6.高差

7.100平方千米
大地测量学  普通测量学  摄影测量学  工程测量学

二、单项选择题

1.B  2.C  3.B  4.  5.C  6.B  7.C  8.  9.A  10.B  11.B  12.  13.B 

 14.C  15.  16.B  17.A  18.C  19.A  

三、多项选择题

1.ABC  2.   3.BA  4.ADE  5.AE  6.   7.ABC  8.AC  9.ABC  

四．计算题[image: image26]
2．解：据题意，其计算过程见表17。
表17：距离丈量记录表
	测线
	整尺段
	零尺段
	总计
	差数
	精度
	平均值

	 

ＡB
	往
	5*50
	18.964
	 
	268.964
	 

0.10
	1/2600
	268.914

	
	返
	4*50
	46.564
	22.300
	268.864
	
	
	


注：表中后四栏中的数字为计算数字。
五、问答题

1.地面上一点得空间位置在测量工作中是怎样表示的？

答案：

一般用大地坐标表示，常见有两种表示:

一种是 经度，纬度，海拔高度

另一种是直角坐标，表示方法是 北坐标，东坐标，高程

直角坐标是通过分带投影换算过来的。

何谓绝对高程，相对高程，高差？

答:窗体顶端

答案：

地面点到大地水准面的垂直距离，称为该点的绝对高程。地面点到假设水准面的垂直距离，称为该点的相对高程。两点高程之差称为高差。
试述测量工作平面直角坐标系与教学计算中平面直角坐标系的不同点？

答案：

（1）在测量工作中平面直角坐标系规定南北方向为纵轴，即x轴，东西方向为横轴，即y轴；而数学计算中的平面直角坐标系是以x轴为横轴，y轴为纵轴。

（2）测量的平面坐标系的象限编号是从纵轴正方形按顺时针方向的顺序编号，而书序计算机的平面直角坐标系象限编号从横轴正方形按逆时针方向的顺序编号。
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