数字电子技术复习资料
一、单项选择题
1.函数F（A,B,C）=AB+BC+AC的最小项表达式为（       ）。
A. F（A,B,C）=∑m（0,2,4）                        B.（A,B,C）=∑m（3,5,6,7）                
C.F（A,B,C）= ∑m（0,2,3,4）                      D.F（A,B,C）=∑m（2,4,6,7）
2.在N型半导体中，多数载流子是（       ）。
A．自由电子         B．空穴      C．电子-空穴对        D.都不是
3.十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（        ）个。
A.16                B.2          C.4                   D.8
4、有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在四个位移脉冲CP作用下，四位数据的移位过程是（       ）。
A.1011--0110--1100--10000--0000                 B.1011--0101--0010-0001-0000
C.1011--1100--1101--1110--1111                  D.1011--1010--1001--1000--0111
5.一个四输入端或非门，时期输出为1的输入变量取值组合有（       ）种。
A.15                B.8             C.7                    D.1

2、 判断题
11.利用反馈归零法获得N进制计数器时，若为异步置零方法，则状态SN知识短暂的过度状态，不能稳定而是立刻变为0状态。（       ）。
12.TTL门电路在高电平输入时，其输入电流很小，74LS系列每个输入端的输入电流在40uA以下（       ）。
13.逻辑变量的取值1比0大（        ）。
14.时序电路不含有记忆功能的器件（        ）。
15.在时间和幅度上都持续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（       ）。

三、填空题
16．逻辑函数Y=A¯B+C的两种标准形式分为（            ）、（            ）。
17．将2004个“1”异或起来得到的结果是（            ）。
18．半导体存储器的结构主要包括三个部分，分别是（     ）、（        ）（            ）。
19．8位D/A转换器当输入数字量10000000为5V。若只有最低位为高电平，则输出电压为（            ）V；当输入为100010000，则输出电压为（            ）V。
[bookmark: _GoBack]20就逐次逼近型和双积分型两种A/D装换器而言，（            ）抗干扰能力强，

四、综合题
26.（1）将逻辑函数P=AB+AC写成“与或非”表达式，并用“集电极开路与非门”来实现。
   （2）下图中电路均由CMOS门店路构成，写出P、Q的表达式，并画出对应A、B、C的P、Q波形。   

    [image: 微信图片_20211026154826]                [image: 微信图片_20211026154834]
    [image: 微信图片_20211026154830]               
27.要求用与非门设计一个三人表决用的逻辑电路图，只要有2票或3票同意，表决就通过（要求有真值表等）。
28.试用JK触发器和门电路设计一个十三进制的计数器，并检查设计的电路能否自启动。



数字电子技术复习资料参考答案：
选择题
1-5、AACAA   
二、判断题11-15✓✓××✓
[image: 微信图片_20211026151922]三、填空题
16、
17、0
18、地址译码器、存储矩阵给、输出缓冲器
19、0.039、5.31
20、施密特触发器、单稳态触发器
三、综合题
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