数字电子技术-复习资料：

一、填空题：

1.为使F=
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，则B应为何值（高电平“1”或低电平“0”）？
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B=                     B=             

2.74LS138是3线—8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为A2A1A0=110时，输出 
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应为           。

3.能够实现“线与”的TTL门电路叫         门 。 
4.
5.本征半导体是           、           的半导体晶体。

6三级管按材料分：       、      
7.允许同时输入    以上的编码信号,但只对其中优先权最高的一个进行编码。

8.（F8）16=（   ）10=（11111000）2=（    ）8
9.八路数据分配器，其地址输入端有    个。

10.

11．用      表示高电平，称为正逻辑，用       表示低电平，称为负逻辑。

12．异或门的逻辑功能是                                        。

13. 基本逻辑门电路由          和         组成。 

二、单项选择

1.[image: image5.png]¥ = AB+AC



的最小项之和的形式是（   ）。

A．[image: image6.png]v

E.B+EB+AB+ AR



    
B．[image: image7.png]¥ = ABC + ABC + AC




C．[image: image8.png]¥ = ABC + ABC + ABC



     
D．[image: image9.png]¥ = ABC + ABC + ABC




2.

3.减小三极管开关时间的措有 (      )。 

A.选用结电容大的三极管，即选用fT大的高频三极管。

B.提高低三极管饱和程度

C.共射极电阻并接加速电容

D.采用肖特基三极管

4.

5.当 A=1，B=0时，能实现Y=1的逻辑运算为：（       ）。

A．Y=A▪B    B．Y=A⊙B   C．Y=A
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6.二进制（1010）2化为十进制数为：（       ）。

A．20         B．10      C．8          D．6

7.下列哪种逻辑表达简化结果是错误的： （      ）。

A．A+1=A      B．A+AB=A    C．A·1 = A    D．A·A = A

8.十进制数4用8421BCD码表示为：（      ）。

A．100       B．0100     C．0011     D．11

9.
10. 组合逻辑电路的输出状态决定于(        )。

A. 当时的输入变量的组合




B. 当时的输入变量和原来的输出状态的组合；

C. 当时的输入变量和原来的输出状态的与 

D. 当时的输入变量和原来的输出状态的或

三、简答题

1.数字电路的特点有哪些？

2.逻辑关系化简的方法有哪几类？

五、分析与计算题

1. 

2.用卡诺图化简[image: image12.png]Y,(4.8.C.D)=7 (2356789,1011121415)




3.已知X＝X2X1X0代表三位二进制数。设计一个组合电路，当X≥3时输出Y＝1，当X＜3时输出Y＝0。要求：

列出真值表；

求Y的最简与或表达式；

用与非门画出电路图。

参考答案：

一、填空题

1、1，0    2、10111111   3、OC门  4、？  5、完全纯净、结构完整  6、硅管、锗管   7、两个  8、248    370   9、3  10、？ 11、1  0   12、两输入变量相异输出为1，相同输出为0  13、TTL COMS

二、单项选择题

1、C  2、？  3、D 4、？  5、C 6、C  7、A  8、B  9、？  10、A

三、简答题

1.数字电路的特点有哪些？

1）同时具有算术运算和逻辑运算功能 数字电路是以二进制逻辑代数为数学基础，使用二进制数字信号，既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算（与、或、非、判断、比较、处理等），因此极其适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。

2）实现简单，系统可靠 以二进制作为基础的数字逻辑电路，可靠性较强。电源电压的小的波动对其没有影响，温度和工艺偏差对其工作的可靠性影响也比模拟电路小得多。

3）集成度高，功能实现容易 集成度高，体积小，功耗低是数字电路突出的优点之一。

2.逻辑关系化简的方法有哪几类？

一种是公式化简法，就是用逻辑代数中的公式、定理和规则对函数进行化简；另一种卡诺图化简，用来化简的工具是卡诺图，画卡诺圈。

四、分析计算题

1.

2.
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[image: image14.png]T2(A,B,C,D) =C+AE + ABD




3. 解(1)
	
	

	X2　　X1　　X0
	Y

	0      0     0

0      0     1

0      1     0

0      1     1

1      0     0

1      0     1

1      1     0

1      1     1
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(2)Y＝X2＋X1X0　　　　　
(3)
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