数字电子电路复习资料
一、填空题（本大题共13小题，每空格1分，共20分）
1. 有一数码10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数（     ），作为8421BCD码时，它相当于十进制数（                ）。
2.三态门电路的输出有高电平、低电平和（               ）3种状态。

3．TTL与非门多余的输入端应接（                 ）。                                                              

4．TTL集成JK触发器正常工作时，其
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和端应接（      ）电平。

5. 已知某函数
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，该函数的反函数
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=（                      ）。 

6. 如果对键盘上108个符号进行二进制编码，则至少要（             ）位二进制数码。
7. 典型的TTL与非门电路使用的电路为电源电压为（      ）V，其输出高电平为（      ）V，输出低电平为（        ）V， CMOS电路的电源电压为（              ） V 。

8．74LS138是3线—8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为A2A1A0=110时，输出 
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应为（             ）。

二、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）
1. 函数F(A,B,C)=AB+BC+AC的最小项表达式为(        ) 。

A．F(A,B,C)=∑m（0，2，4）          B. (A,B,C)=∑m（3，5，6，7）

C．F(A,B,C)=∑m（0，2，3，4）       D. F(A,B,C)=∑m（2，4，6，7）

2．8线—3线优先编码器的输入为I0—I7 ，当优先级别最高的I7有效时，其输出
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的值是（       ）。

A．111       B. 010         C. 000       D. 101

3．十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（       ）个。

A．16        B.2            C.4          D.8

4. 有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在4个移位脉冲CP作用下，四位数据的移位过程是（       ）。

A. 1011--0110--1100--1000--0000      B. 1011--0101--0010--0001--0000

C.1011--1100--1101--1110--1111       D. 1011--1010--1001--1000--0111
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[image: image25]5．已知74LS138译码器的输入三个使能端（E1=1， E2A  =  E2B=0）时，地址码A2A1A0=011，则输出 Y7 ～Y0是(       ) 。       

A. 11111101      B. 10111111        C. 11110111        D. 11111111
6. 一只四输入端或非门，使其输出为1的输入变量取值组合有(        )种。
A．15      B．8                C．7       D．1

7. 随机存取存储器具有(        )功能。

A.读/写          B.无读/写           C.只读           D.只写

8．N个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为(        )的计数器。

  A.N               B.2N                C.N2              D.2N

9．某计数器的状态转换图如下，

其计数的容量为(        )

A． 八      B.  五 

 C.  四      D.  三

10．已知某触发的特性表如下（A、B为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为(       )。

	A
	B
	Qn+1
	说明

	0
	0
	Qn
	保持

	0
	1
	0
	置0

	1
	0
	1
	置1

	1
	1
	Qn
	翻转


A． Qn+1 ＝A     B. 
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    D. Qn+1  ＝ B 

三、判断说明题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）（判断下列各题正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）

1、逻辑变量的取值，１比０大。（        ）。

2、D/A转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小（        ）。 

3．八路数据分配器的地址输入（选择控制）端有8个。（         ）。

4、因为逻辑表达式A+B+AB=A+B成立，所以AB=0成立。（       ）。

5、利用反馈归零法获得N进制计数器时，若为异步置零方式，则状态SN只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为0状态。（       ）
6．在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（       ）。

7.约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合，用卡诺图化简时，可将约束项当作1，也可当作 0。（       ）。
四、综合题（共30分）

1．对下列Z函数要求：（1）列出真值表；（2）用卡诺图化简；（3）画出化简后的逻辑图。（8分）

Z=
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（１）真值表 （2分）                            (2)卡诺图化简（2分）

 (3)   表达式（2分）                            逻辑图（2分）

2．试用3线—8线译码器74LS138和门电路实现下列函数。（8分）        

Z（A、B、C）=AB+
[image: image10.wmf]A
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3．74LS161是同步4位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。（8分）

74LS161逻辑功能表
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《数字电子电路》复习资料答案
一、填空题（每空1分，共20分）

1.  147 ，  93                          2.  高阻  
3． 高电平或悬空                         4．   高    

5.  
[image: image13.wmf]F

= 

6.   7                            7.   5 ， 3.6 ，0.35 ， 3—18    

8． 10111111                      

二、选择题（共30分，每题2分）

1. A2.C3.C4.A5.C6.A7.A8.D9.B10.C

三、判断题（每题2分，共20分）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	×
	√
	×
	×
	√
	√
	√
	
	
	


四、综合题（共30分，每题10分）

1．解：（１）真值表 （2分）                    (2)卡诺图化简（2分）   

	     A    B     C
	    Z

	    0     0     0
	    0

	    0     0     1
	    1

	    0     1     0
	    1

	    0     1     1
	    ×

	    1     0     0
	    1

	    1     0     1
	    1

	    1     1     0
	    0

	    1     1     1
	    ×


( 3 )   表达式（2分，                     ( 4 )       逻辑图（2分）

          Z=
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2． 解：Z（A、B、C）=AB+
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 EMBED Equation.3  [image: image24.wmf]7
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 （4分）

4分）

3．解：

1．当74LS161从0000开始顺序计数到1010时，与非门输出“0”，清零信号到来，异步清零。（2分）

2．该电路构成同步十进制加法计数器。（2分）

3．状态图（4分）
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