班级：                               学号：                   姓名：            

函授（业余）教育  作业

课程名称：数字逻辑

一、填空题

1.将触发器的CP时钟端不连接在一起的时序逻辑电路称之为（      ）步时序逻辑电路 。

2.（20.57）8 =（       ）16 

3.（FF）16= （      ）10
4.(63.25) 10= （           ）2 
5.[X]反=0.1111，[X]补=（       ）。

6.RS触发器的状态方程为（                  ），约束条件为（                  ）。

二、判断题

1.计算机主机与鼠标是并行通信。（      ）
2.计算机主机与键盘是串行通信。（      ）
3.为了表示104个信息，需7位二进制编码。（      ）
4.BCD码能表示0至15之间的任意整数。（      ）
5.占空比等于脉冲宽度除于周期。（      ）
三、简答题

1.列出设计同步时序逻辑电路的步骤。

2.分析以下电路，其中RCO为进位输出。
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四、分析题

1.分析以下电路，说明电路功能。
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2.分析以下电路，说明电路功能。

[image: image4.png]13

s T
E—ja @
cT m

=

+5Y o ?—;
@ @

=





五、设计题

用D触发器设计一个0110序列检测器，X为序列输入，Z为检测输出，其关系如下。(15分)

X：1011010110110

Z：0000100001000
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二、判断题

1.×      2.√      3.√      4.×      5.√

三、简答题
1.列出设计同步时序逻辑电路的步骤。

答：（1）、由实际问题列状态图（2）、状态化简、编码

   （3）、状态转换真值表、驱动表求驱动方程、输出方程

   （4）、画逻辑图（5）、检查自起动

2.分析以下电路，其中RCO为进位输出。

答：7进制计数器。
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四、分析题

1.分析以下电路，说明电路功能。
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1

Q

J

=

 ， [image: image12.wmf]1

0

Q

J

=

 ， [image: image13.wmf]1

1

0

=

=

K

K

  

     （2）、[image: image14.wmf]n

n

Q

Q

Q

1

0

1

1

=

+

、

         [image: image15.wmf]n

n

Q

Q

Q

0

1

1

0

=

+

      

（3）、                

	Q1n Q0n
	Q1n+1  Q0n+1

	0   0
	1     0

	0   1
	0     0

	1   0
	0     1

	1   1
	0     0


（4）、
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该电路是3进制减法计数器。

2.分析以下电路，说明电路功能。
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解：      [image: image18.wmf]å

å

=

=

)

7

,

4

,

2

,

1

(

)

7

,

6

,

5

,

3

(

m

Y

m

X

    

[image: image19.png]



该组合逻辑电路是全加器。

五、设计题

用D触发器设计一个0110序列检测器，X为序列输入，Z为检测输出，其关系如下。

X：1011010110110

Z：0000100001000

解：（1）、设S0：输入1，S1：输入0，S2：输入01，S3：输入011，S4：输入0110
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S4与S0等价，状态图如上。

（2）、列状态转换真值表及驱动表 

	X     Q1n    Q0n
	Q1n+1  Q0n+1
	D1   D0   Z

	0      0      0
	0       1
	0     1    0

	0      0      1
	0       1
	0     1    0

	0      1      0
	0       1
	0     1    0

	0      1      1
	0       0
	0     0    1

	1      0      0
	0       0
	0     0    0

	1      0      1
	1       0
	1     0    0

	1      1      0
	1       1
	1     1    0

	1      1      1
	0       0
	0     0    0


求驱动方程及输出方程：   
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电路图 
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