数据备份及恢复复习资料
一、选择题
1.随机存储器的英文缩写为（  D  ）。
A.PROM             B.ROM             C.EPROM            D.RAM
2.磁盘是（ D ）设备。
A.输入设备         B.输出设备        C.I/O设备        D.存储设备
3.一般来说，在下列存储芯片中，速度最快的是（  C ）。
A.ROM              B.CMOSRAM         C.DRAM            D.SRAM
4.计算机主存中，能用于存取信息的部件是（  A  ）。
A.硬盘             B.软盘            C.只读存储器      D.RAM
5.一般情况下，外储存器存放的数据，在断电后（  A  ）丢失。
A.不会             B.完全             C.少量           D.多数
6.内存的大部分是由RAM组成的，其中存储的数据在断电后（  C ）丢失。
A.不会             B.部分             C.完全           D.不一定
7.目前使用的硬盘是采用（  D ）技术制造的。
A.冯诺依曼         B.英特尔           C.智能接口       D.温彻斯特
8.硬盘的磁头通过（   D  ）的变化来读取数据。
A.磁盘轨迹大小     B.磁片的轨迹       C.旋转速度       D.感应盘片上磁场
9.以下不是硬盘接口的选项是（  C  ）。
A.IDE接口          B.磁片的轨迹        C.COM接口      D.Ultra DMA接口
10.一个IDE接口最多可以接（  B  ）硬盘。
A.1个              B.2个               C.3个          D.4个
11. 硬盘的（ A ）功能是将磁盘划分为磁盘和扇区，并为每个扇区标注地址和透标志。
A. 低级格式化       B.分区              C.格式化        D.FORMAT
12. 硬盘和软盘是常见的两种存储媒体，目前在第一次使用时（  A  ）。
A. 都必须先进行格式化                    B.可直接使用，不必进行格式化
C.只有软盘菜必须先进行格式化             D.只有硬盘菜必须进行格式化
13.（  B ）操作易损坏硬盘，故不应经常使用。
A.高级格式化        B.低级格式化         C.硬盘分区       D.向硬盘拷贝文件
14.硬盘的读写速度比软盘快得多，容量与软盘相比（ A ）。
A.大得多            B.小得多             C.差不多         D.向硬盘拷贝文件
15.硬盘驱动器（ C  ）。
A.全封闭，耐震性好，不易损坏              B.不易碎，不象显示器那样要注意保护
C.耐震性差，搬运时要注意保护              D.不用时应套入纸套，防止灰尘进入
16.下列设备中（  C ）设备读取数据的速度最快。
A.光驱              B.软盘驱动器          C.硬盘           D.磁带机
17.磁盘的载体表面涂有一层（ B ）用于存储信息。
A.塑料              B.磁性材料             C.去磁物        D.防霉物
18.磁盘的磁面是由很多半径不同的同心圆构成，这些同心圆称为（  ）。
A.扇区              B.磁道                 C.磁心          D.以上都不对
19.磁盘的基本存贮单位是（   ）。
A.位                B.字节                 C.扇区          D.簇
20.磁盘一个扇区的容量为（ ）。
A.128B              B.256B                 C.512B          D.1024B
二、填空题
1.文档资料一般存放目录为C盘的  My Document  目录下。
2.系统还原功能在   系统工具    功能菜单下。
3.计算机系统是由硬件系统和   软件系统   两大系统构成的。
4.硬盘存储器属于  外部  存储器，一般分为量大系统构成的。
5.硬盘驱动器由机械部分、  外壳部分  和印制电路板三个部分组成。
6.MIBR分为  主引导记录  、分区表、结束位三个部分。
7.DBR分为跳转指令、DOS版本号、  BIOS参数块  、  引导代码  和 结束位五个部分。
8.硬盘的类型参数中，柱面数的英文缩写   Cylinder    磁头数的英文缩写为Head，扇区数的英文缩写为  Secotor  。
9.FAT32文件系统中DBR的备份位于其DBR扇区之后    个扇区，NTFS文件系统的DBR备份位于  本分区的最后一个扇区  位置。他们的DBR本分有1个。
10.用DOS的  FDISK  和  FORMAT  命令分别进行硬盘的分区和格式化。
三、判断题
1.从运行的角度来看计算机故障分为硬件故障和软件故障两大类。（ √ ）
2.RAM存储器与ROM不同，它只能读不能写。（ × ）
3.外存储器上的信息科直接进入CUP处理。（ × ）
4.外存储器是用以存放放暂不处理的数据。（ × ）
5.一般不将扩展DOS分区设为活动分区。（ √ ）
6.硬盘故障的原因大多是软件损坏，而硬件损坏较少。（ √ ）
7.MBR就是硬盘的主引导记录（ × ）
[bookmark: _GoBack]四、名词解释
1.虚拟存储：拿出一部分硬盘空间来充当存使用，当内存占用完时，电脑就会自动调用硬盘来充当内存，以缓解内存的紧张的技术。

2. ASN：是计算机信息处理技术中的一种架构，它将服务和远程的计算机存储设备连接起来，使得这些存储设备看起来就像本地一样。
3. RAID：独立磁盘冗余阵列，把相同的数据存储在多个硬盘的不同地方的方法。
4. 双机热备：就是对于重要的服务，使用两台服务器，互相备份，共同执行同一服务。
5. 集群：一组互相独立的服务器在网络中表现为单一的系统，并以单一系统的恶魔是加以管理。
五、简答题
1.写出选择网络服务器应当注意哪些事项？（至少写出五条）
[image: IMG_256]
2. 什么是分区？主分区和扩展区的信息都被保存在哪里？
答：分区指对于一个磁盘而言，将这个磁盘划分的区域，一个分区以dbr扇区开始。
主分区和扩展分区的信息，首先保存在MRB扇区的分区表项中，其次保存在各自分区的DBR扇区中。
3. 硬盘有哪三种控制模式？选择常用的是哪一种模式？
答：

4.请解释文件系统的概念。
答：文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构；即在磁盘上组
织文件的方法。也指用于存储文件的磁盘或分区，或文件系统种类


5.请解释分区和格式化的作用各是什么？
答：分区的作用就是保证你的所有文件及程序不会挤在一起,防止由于系统崩溃导致重要文件一起消失而且降低系统盘的容量可以保证良好的运算速度，硬盘都必须格式化后才能使用，这是因为各种操作系统都必须按照一定的方式来管理磁盘，而只有格式化才能使磁盘的结构能被操作系统认识。
6、 应用题
1.写出下列二叉树的前序，中序，后序遍历序列及对应的森林。
[image: IMG_256]
解答：前序：- + a * b c / d e 
中序：a + b * c - d / e
后序：a  b  c  *  +  d  e  /  -


2.用快速排序方法对下列整数序列进行排序，写出中间及最后结果。
[89,27,52,90,15,28,100,72]
解：
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